|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  Начальник управления производственно хозяйственного обеспечения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (С.В. Агапеев) «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. | Утверждаю:  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.В. Кодин)  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку автомобиля УАЗ-390995

**1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ**

**1.1. Наименование и объем закупаемых товаров**

Автомобиль УАЗ-390995 для нужд компании ПАО «Томскэнергосбыт» в комплектации в соответствие с Приложением № 1 к ТЗ.

**1.2. Сроки поставки товаров**

Начало поставки – с момента заключения договора.

Окончание поставки – 30.09.2016 г.

**1.3. Возможность поставки аналогичных товаров**

Применение аналогичных автомобилей возможно при условии их соответствия по комплектации, техническим характеристикам, заявленным в ТЗ, а так же при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по комплектации, техническим характеристикам. При этом комплектация и технические характеристики предлагаемых аналогов не должны отличаться от требований указанных в Приложении № 1 к ТЗ. Характеристики предлагаемого аналога могут отличаться от требований Заказчика, но быть не хуже/ниже указанных в Приложении № 1 к ТЗ.

**2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**2.1. Место применения, использования товара.**

Автомобиль будет использоваться для перевозки персонала и грузов для нужд ПАО «Томскэнергосбыт».

**2.2. Требования к товару**

Автомобиль должен быть новым (выпуск 2016г.), не бывшим в употреблении (эксплуатации, после капитального ремонта или восстановительного ремонта, с восстановленными деталями либо их составными частями). Качество должно соответствовать техническим требованиям и стандартам завода-изготовителя;

Автомобиль должен пройти предпродажное сервисное обслуживание в соответствии с перечнем работ по предпродажной подготовке, указанным в сервисной книжке (включая установку комплектующего оборудования, проведение замеров жидкостей и дополнение их до нормы, регулировку света фар, мытье и т.п.);

Пробег ТС с учетом технологических пробегов и испытаний, а также доставкой (своим ходом с завода изготовителя) до места нахождения Поставщика не должен превышать 4 000 км (четыре) тысячи;

Автомобиль должен быть свободным от любых прав третьих лиц;

Автомобиль должен быть укомплектован согласно комплектации, заявленной производителем для указанной модели (согласно Приложения № 1 к ТЗ).

**2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию** - нет

**2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании**

Поставляемый товар должен соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим регламентам, а также таким показателям, как надежность, безопасность, экологическим и другим характеристикам Товара, в том числе требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877, Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". ТС должно быть разрешено к эксплуатации на территории РФ.

**2.5.Требования о добровольной сертификации товаров** - при наличии предоставить.

**2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.**

Срок гарантийного обслуживания согласно установленному производителем и прописанному в гарантийном талоне, но не менее 24 месяца или 80 000 км. пробега в зависимости от того, что наступит ранее, с момента фактического получения автомобиля Покупателем.

Гарантийное обслуживание должно осуществляться на безвозмездной основе.

Гарантийное обслуживание товара должно осуществляться Поставщиком путем ремонта, замены товара, возвратом оплаченных средств и др., при соблюдении требований инструкций по эксплуатации товара.

Гарантийное обслуживание товара должно осуществляться по месту нахождения уполномоченных сервисных центров. В случаях, когда гарантийное обслуживание товара осуществляется по месту нахождения Поставщика либо по месту нахождения сервисных центров, доставка и возврат товара и комплектующих изделий осуществляется силами Поставщика и за счет средств Поставщика.

Запасные части и комплектующие, устанавливаемые на товары в течение гарантийного обслуживания, должны быть совместимы с основными товарами, поставленными в рамках Договора.

В случае устранения недостатков товара Поставщиком гарантийный срок на товар продлевается на период, в течение которого товар не использовался.

При замене товара ненадлежащего качества, гарантийный срок исчисляется заново.

**2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров** - нет

**2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав** - нет

**2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров** - нет

**3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ**

**3.1. Требования к объемам поставки**

В соответствие с Приложением № 1 к ТЗ

**3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров**

Доставка автомобиля осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 37 и входит в стоимость автомобиля.

Возможна передача автомобиля от Поставщика к Покупателю на складе Поставщика по согласованию сторон.

**3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров**

Поставщик должен подготовить автомобиль к отправке в соответствущей виду транспортировки таре и упаковки, которые исключают повреждение товаров при перевозке, принимая во внимание возможные перегрузки, интенсивную подъемно-транспортную обработку, воздействие экстремальных температур, соли и осадков, открытое хранение, и обеспечивает ее полную сохранность до получения Покупателем. Тара, упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям, установленным нормам действующего законодательства Российской Федерации для данного вида продукции или общепринятым требованиям. Поставщик несет ответственность за возможные повреждения автомобиля, вызванные ненадлежащей тарой и упаковкой и транспортировкой.

**3.4. Требования к приемке товаров**

В случае поставки автомобиля ненадлежащего качества и/или не в полной комплектации, Поставщик должен своими силами и за свой счет осуществить замену некачественного автомобили и /или поставить недостающие комплектующие.

При передаче автомобиля Поставщик должен передать Покупателю следующие документы:

- Паспорт транспортного средства, оригинал - 1 экз.;

- ОТТС (одобрение типа транспортного средства);

- Руководство по эксплуатации ТС (на русском языке) - 1 экз.;

- Заполненную сервисную книжку, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз.;

- Акт приема-передачи - 1 экз.;

- Счет-фактуру - 1 экз.;

- Договор купли-продажи - в 3 (трех) экземплярах (комплект документов для регистрации и постановки на учет в органах ГИБДД);

- Прочие необходимые документы;

- Домкрат, ключ комбинированный колесный, знак аварийной остановки, огнетушитель, аптечка.

**3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров**

Поставляемый Поставщиком автомобиль должен сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода-изготовителя) и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия.

**3.6. Требования к порядку расчетов**

Расчет осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки автомобиля Покупателю на основании выставленного счета и товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (универсального передаточного документа) и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

* Счета(ов)-фактуры;
* Счета(ов);
* Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД;
* Акта приема-передачи автомобиля

Полная информация по разделам 3.6. настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.

**3.7. Дополнительные требования к поставке товаров** - нет

**4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

**4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»**

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

**4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров**

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки автомобилей в количестве не менее 10 исполненных договоров за последние 3 года предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

**4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии** - нет

**4.4. Дополнительные требования**

Наличие у Поставщика центра сервисного обслуживания в г. Томске, наличие дилерских договоров, соглашений с производителем, подтверждающих полномочия представлять или продавать автомобили.

Поставщик должен предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях и недостатках, способах их устранения и т.п.

**5. Приложения**

1. Спецификация

**Согласовано:**

Начальник ОС и АХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Городилова В.М.

Ответственный исполнитель:

Ведущий специалист ОС и АХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мадаева Е.М

Приложение №1

Спецификация

|  |  |
| --- | --- |
| **Марка, модель ТС** | Автомобиль УАЗ-390995 |
| Идентификационный номер |  |
| Характеристика | Цельнометаллический кузов, **ГУР,** 7 мягких мест, изолированный грузовой отсек (450 кг груза), дополнительный отопитель салона, столик в салоне, распашные двери грузового отсека  ЗИП (домкрат, баллонный ключ); Запасное колесо. |
| Дополнительно | Зимняя резина Матадор 235/70/R16 – 4шт, штампованный диск – 4шт. |
| Год выпуска | 2016 г. |
| Категория | В |
| Цвет кузова | Светло-серый неметаллик |
| Наименование организации, выдавшей паспорт ТС | ПАО «УАЗ», Россия, г. Ульяновск |
| Цена за 1 ед. с НДС, руб. |  |

**Технические характеристики**

|  |  |
| --- | --- |
| Колесная формула | 4 х 4 |
| Количество мест | 6+1(водитель) |
| Длина, мм | Не менее 4390 |
| Ширина, мм | Не менее 1940 |
| Высота, мм | Не менее 2064 |
| Колесная база, мм | Не менее 2300 |
| Дорожный просвет, мм | Не менее 205 |
| Глубина преодолеваемого брода, мм | Не менее 500 |
| Масса снаряженного а/м, кг | 1900-2100 |
| Полная масса, кг | 2730-2845 |
| Грузоподъёмность, кг | Не менее 925 |
| Двигатель | бензиновый, инжектор ЗМЗ-4091 |
| Топливо | бензин с октановым числом 92 |
| Рабочий объем, л. | Не менее 2,693 |
| Максимальная мощность, л.с.(кВт) | 112 (82,5) при 4250 об/мин |
| Максимальный крутящий момент, Н.м | 198 при 2500 об/мин |
| Максимальная скорость, км/ч | 127 |
| Расход топлива при 90 км/ч, л/100 км | 9-11,2 |
| Емкость топливных баков, л | 77 |
| Коробка передач | механическая, не менее 5-ти |
| Раздаточная коробка | 2-ступенчатая с отключением привода переднего моста |
| Тормозная система | Двухконтурная, с вакуумным усилителем, передняя дисковая, задняя барабанная |
| Шины | 225 / 75 R 16 |