|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  Начальник управления производственно хозяйственного обеспечения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (С.В. Агапеев) «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. | Утверждаю:  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.В. Кодин)  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку автомобиля LADA LARGUS (6шт.)

**1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ**

**1.1. Наименование и объем закупаемых товаров**

Автомобили LADA LARGUS в количестве 6 шт. для нужд компании ПАО «Томскэнергосбыт» в комплектации, описании функциональных характеристик и потребительских свойств соответствие с Приложением № 1 к ТЗ - Спецификация.

**1.2. Сроки поставки товаров**

Начало поставки – с момента заключения договора.

Окончание поставки – 06.2017.

**1.3. Возможность поставки аналогичных товаров**

Применение аналогичных автомобилей возможно при условии их соответствия по комплектации, техническим характеристикам, заявленным в ТЗ, а так же при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по комплектации, техническим характеристикам. При этом комплектация и технические характеристики предлагаемых аналогов не должны отличаться от требований указанных в Приложении № 1 к ТЗ. Характеристики предлагаемого аналога могут отличаться от требований Заказчика, но быть не хуже/ниже указанных в Приложении № 1 к ТЗ.

**2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**2.1. Место применения, использования товара.**

Автомобили будут использоваться для перевозки персонала и грузов для нужд ПАО «Томскэнергосбыт».

**2.2. Требования к товару**

Автомобили должны быть новыми (не ранее 2016 года выпуска.), не бывшими в употреблении (эксплуатации, после капитального ремонта или восстановительного ремонта, с восстановленными деталями либо их составными частями). Качество должно соответствовать техническим требованиям и стандартам завода-изготовителя;

Автомобили должны пройти предпродажное сервисное обслуживание в соответствии с перечнем работ по предпродажной подготовке, указанным в сервисной книжке (включая установку комплектующего оборудования, проведение замеров жидкостей и дополнение их до нормы, регулировку света фар, мытье и т.п.);

Пробег ТС с учетом технологических пробегов и испытаний, а также доставкой (своим ходом с завода изготовителя) до места нахождения Поставщика не должен превышать 4 000 км (четыре) тысячи;

Автомобили должны быть свободным от любых прав третьих лиц;

Автомобили должны быть укомплектованы согласно комплектации, заявленной производителем для указанной модели (согласно Приложения № 1 к ТЗ).

**2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию** - нет

**2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании**

Поставляемый товар должен соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим регламентам, а также таким показателям, как надежность, безопасность, экологическим и другим характеристикам Товара, в том числе требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877, Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". ТС должно быть разрешено к эксплуатации на территории РФ.

**2.5. Требования о добровольной сертификации товаров** - при наличии предоставить.

**2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.**

Срок гарантийного обслуживания согласно установленному производителем и прописанному в гарантийном талоне, но не менее 36 месяцев или 100 000 км. пробега в зависимости от того, что наступит ранее, с момента фактического получения автомобиля Покупателем.

Гарантийное обслуживание должно осуществляться на безвозмездной основе.

Гарантийное обслуживание товара должно осуществляться Поставщиком путем ремонта, замены товара, возвратом оплаченных средств и др., при соблюдении требований инструкций по эксплуатации товара.

Гарантийное обслуживание товара должно осуществляться по месту нахождения уполномоченных сервисных центров. В случаях, когда гарантийное обслуживание товара осуществляется по месту нахождения Поставщика либо по месту нахождения сервисных центров, доставка и возврат товара и комплектующих изделий осуществляется силами Поставщика и за счет средств Поставщика.

Запасные части и комплектующие, устанавливаемые на товары в течение гарантийного обслуживания, должны быть совместимы с основными товарами, поставленными в рамках Договора.

В случае устранения недостатков товара Поставщиком гарантийный срок на товар продлевается на период, в течение которого товар не использовался.

При замене товара ненадлежащего качества, гарантийный срок исчисляется заново.

**2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров** - нет

**2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав** - нет

**2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров** – нет

**3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ**

**3.1. Требования к объемам поставки**

В соответствие с Приложением № 1 к ТЗ

**3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров**

Доставка автомобилей осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 37 и входит в стоимость автомобилей.

Возможна передача автомобилей от Поставщика к Покупателю на складе Поставщика по согласованию сторон.

**3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров**

Поставщик должен подготовить автомобили к отправке в соответствующей виду транспортировке таре и упаковки, которые исключают повреждение товаров при перевозке, принимая во внимание возможные перегрузки, интенсивную подъемно-транспортную обработку, воздействие экстремальных температур, соли и осадков, открытое хранение, и обеспечивает ее полную сохранность до получения Покупателем. Тара, упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям, установленным нормам действующего законодательства Российской Федерации для данного вида продукции или общепринятым требованиям. Поставщик несет ответственность за возможные повреждения автомобилей, вызванные ненадлежащей тарой, упаковкой и транспортировкой.

**3.4. Требования к приемке товаров**

В случае поставки автомобилей ненадлежащего качества и/или не в полной комплектации, Поставщик должен своими силами и за свой счет осуществить замену некачественных автомобилей и /или поставить недостающие комплектующие.

При передаче автомобилей Поставщик должен передать Покупателю следующие документы:

- Паспорт транспортного средства, оригинал - 1 экз.;

- Руководство по эксплуатации ТС (на русском языке) - 1 экз.;

- Заполненную сервисную книжку, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз.;

- Акт приема-передачи - 1 экз.;

- Счет-фактуру - 1 экз.;

- Договор купли-продажи - в 3 (трех) экземплярах (комплект документов для регистрации и постановки на учет в органах ГИБДД);

- Прочие необходимые документы;

**3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров**

Поставляемые Поставщиком автомобили должны сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода-изготовителя) и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия.

**3.6. Требования к порядку расчетов**

Расчет осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки автомобиля Покупателю на основании выставленного счета и товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (универсального передаточного документа) и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

* Счета(ов)-фактуры;
* Счета(ов);
* Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД;
* Акта приема-передачи автомобиля

Полная информация по разделам 3.6. настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.

**3.7. Дополнительные требования к поставке товаров** - нет

**4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

**4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»**

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

**4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров**

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки автомобилей в количестве не менее 3-х исполненных договоров за последние 3 года предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

**4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии** - нет

**4.4. Дополнительные требования**

Наличие у Поставщика центра сервисного обслуживания в г. Томске, наличие дилерских договоров, соглашений с производителем, подтверждающих полномочия представлять или продавать автомобили.

Поставщик должен предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях и недостатках, способах их устранения и т.п.

**5. Приложения**

1. Спецификация

**Согласовано:**

Начальник ОС и АХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Городилова В.М.

Ответственный исполнитель:

Ведущий специалист ОС и АХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мадаева Е.М

Приложение №1

Спецификация

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование продукции, описание, функциональные характеристики и потребительские свойства** | **Количество, шт.** |
| **Автомобиль легковой -** LADA LARGUS  **Двигатель**  Тип двигателя - бензиновый, 16-кл  Система питания - впрыск топлива с электронным управлением  Количество, расположение цилиндров - 4, рядное  Рабочий объем, куб. см - не менее 1598  Максимальная мощность, кВт./л.с. /об.мин. - не менее 75/102/5750 Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин - не менее 145 / 3750  Топливо - бензин, не менее АИ - 95  **Кузов**  Колесная формула/ведущие - 4х2/передние колеса  Расположение двигателя - переднее поперечное  Тип кузова/количество дверей - универсал/5  Количество мест - 5.  Длина/ширина/высота, мм - 4470 / 1750 / 1650 (±50 мм)  База, мм - 2 905.  Колея колес передних/задних, мм - не менее 1468 / 1466  Дорожный просвет, мм - не менее 145  Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л – 560 / 2350 (±50 мм)  **Динамические характеристики**  Максимальная скорость, км/ч - не менее 165  Время разгона 0 - 100 км/ч, с. – не менее 13,5  **Расход топлива**  Городской цикл, л/100 км - не более 10,1  Загородный цикл, л/100 км - не более 6,7  Смешанный цикл, л/100 км – не более 7,9  **Масса**  Снаряженная масса, кг - в пределах 1 260 - 1 370  Допустимая максимальная масса, кг – в пределах 1705 - 1850  Объем топливного бака, л - не менее 50  **Трансмиссия**  Тип трансмиссии - 5МТ  Передаточное число главной передачи - 4,2  **Подвеска**  Передняя - независимая (типа Макферсон), пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости.  Задняя - полузависимая, рычажная, пружинная.  **Рулевое управление**  Рулевой механизм - шестерня-рейка.  **Шины**  Шины размерность - 185/65 R 15 (88/92, H).  **Безопасность**  Подушка безопасности водителя должна быть в наличии.  Подушка безопасности переднего пассажира с функцией отключения в наличии  Подголовник задних сидений не менее 3 шт.  Крепления для детских сидений ISOFIX  Блокировка задних дверей от открывания детьми  Имобилайзер должен быть в наличии.  Антиблокировочная система тормозов (ABS) должна быть в наличии.  Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) должна быть в наличии.  **Интерьер**  Сиденье второго ряда с раскладкой в пропорции 60/40  Розетка 12 V должна быть в наличии.  Противосолнечный козырек пассажира с зеркалом должен быть в наличии.  Багажная полка на обивке крыши  Полка-шторка багажника  **Комфорт**  Гидроусилитель рулевого управления (ГУР) должен быть в наличии.  Регулируемая по высоте рулевая колонка должна быть в наличии.  Регулировка ремней безопасности передних сидений должна быть в наличии.  Воздушный фильтр салона должен быть в наличии.  Легкая тонировка стекол - полоса на лобовом стекле или полное отсутствие.  Центральный замок должен быть в наличии.  Электростеклоподъемники передних дверей должны быть в наличии.  Подогрев передних сидений должен быть в наличии.  Кондиционер должен быть в наличии.  Аудиосистема (FM, CD, MP3, AUX, USB, Bluetooth, Hands free) должна быть в наличии, 2 динамика  Домкрат  Ключ балонный  **Экстерьер**  Бамперы в цвет кузова  Рейлинги  Молдинги боковых дверей должны быть в наличии.  Колеса штампованные 15" должны быть в наличии.  Запасное колесо штампованное полноразмерное 15" должно быть в наличии.  Зимняя резина шипованная 185х65х15 в кол-ве 4 шт. должна быть в наличии  Диски литые в количестве 4 шт. R=15 должны быть в наличии. | 6 |