|  |  |
| --- | --- |
| Согласовано:  И.о. Начальника управления производственно хозяйственного обеспечения  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (В.М.Городилова) «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. | Утверждаю:  Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (А.В. Кодин)  «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017г. |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на поставку автомобилей LADA 2131 (7шт.)

**1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ**

**1.1. Наименование и объем закупаемых товаров**

Автомобили LADA 2131 в количестве 7 шт. для нужд компании ПАО «Томскэнергосбыт» в комплектации, описании функциональных характеристик и потребительских свойств в соответствии с Приложением № 1 к ТЗ - Спецификация.

**1.2. Сроки поставки товаров**

Начало поставки – с момента заключения договора

Окончание поставки – 12.2017.

**1.3. Возможность поставки аналогичных товаров**

Применение аналогичных автомобилей возможно при условии их соответствия по комплектации, техническим характеристикам, заявленным в ТЗ, а так же при предоставлении участником закупки развернутого сравнения по комплектации, техническим характеристикам. При этом комплектация и технические характеристики предлагаемых аналогов не должны отличаться от требований указанных в Приложении № 1 к ТЗ. Характеристики предлагаемого аналога могут отличаться от требований Заказчика, но быть не хуже/ниже указанных в Приложении № 1 к ТЗ.

**2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

**2.1. Место применения, использования товара.**

Автомобили будут использоваться для перевозки персонала и грузов для нужд ПАО «Томскэнергосбыт».

**2.2. Требования к товару**

Автомобили должны быть новыми (не ранее 2017 года выпуска.), не бывшем в употреблении (эксплуатации, после капитального ремонта или восстановительного ремонта, с восстановленными деталями либо их составными частями. Качество должно соответствовать техническим требованиям и стандартам завода-изготовителя;

Автомобили должны пройти предпродажное сервисное обслуживание в соответствии с перечнем работ по предпродажной подготовке, указанным в сервисной книжке (включая установку комплектующего оборудования, проведение замеров жидкостей и дополнение их до нормы, регулировку света фар, мытье и т.п.);

Пробег ТС с учетом технологических пробегов и испытаний, а также доставкой (своим ходом с завода изготовителя) до места нахождения Поставщика не должен превышать 4 000 (четыре тысячи) км;

Автомобили должны быть свободным от любых прав третьих лиц;

Автомобили должны быть укомплектованы согласно комплектации, заявленной производителем для указанной модели (согласно Приложения № 1 к ТЗ).

**2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию** - нет

**2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании**

Поставляемый товар должен соответствовать стандартам, техническим условиям, техническим регламентам, а также таким показателям, как надежность, безопасность, экологическим и другим характеристикам Товара, в том числе требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 877, Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О безопасности дорожного движения". ТС должно быть разрешено к эксплуатации на территории РФ.

**2.5. Требования о добровольной сертификации товаров** - при наличии предоставить.

**2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.**

Срок гарантийного обслуживания согласно установленному производителем и прописанному в гарантийном талоне, но не менее 36 месяцев или 100 000 км. пробега в зависимости от того, что наступит ранее, с момента фактического получения автомобиля Покупателем.

Гарантийное обслуживание должно осуществляться на безвозмездной основе.

Гарантийное обслуживание товара должно осуществляться Поставщиком путем ремонта, замены товара, возвратом оплаченных средств и др., при соблюдении требований инструкций по эксплуатации товара.

Гарантийное обслуживание товара должно осуществляться по месту нахождения уполномоченных сервисных центров. В случаях, когда гарантийное обслуживание товара осуществляется по месту нахождения Поставщика либо по месту нахождения сервисных центров, доставка и возврат товара и комплектующих изделий осуществляется силами Поставщика и за счет средств Поставщика.

Запасные части и комплектующие, устанавливаемые на товары в течение гарантийного обслуживания, должны быть совместимы с основными товарами, поставленными в рамках Договора.

В случае устранения недостатков товара Поставщиком гарантийный срок на товар продлевается на период, в течение которого товар не использовался.

При замене товара ненадлежащего качества, гарантийный срок исчисляется заново.

**2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров** - нет

**2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав** - нет

**2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров** – нет

**3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ**

**3.1. Требования к объемам поставки**

В соответствие с Приложением № 1 к ТЗ

**3.2. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров**

Доставка автомобилей осуществляется силами и средствами Поставщика по адресу: г. Томск, ул. Шевченко, 44, стр. 37 и входит в стоимость автомобилей.

Возможна передача автомобилей от Поставщика к Покупателю на складе Поставщика по согласованию сторон.

**3.3. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров**

Поставщик должен подготовить автомобили к отправке в соответствующей виду транспортировке таре и упаковки, которые исключают повреждение товаров при перевозке, принимая во внимание возможные перегрузки, интенсивную подъемно-транспортную обработку, воздействие экстремальных температур, соли и осадков, открытое хранение, и обеспечивает ее полную сохранность до получения Покупателем. Тара, упаковка и маркировка должны соответствовать требованиям, установленным нормам действующего законодательства Российской Федерации для данного вида продукции или общепринятым требованиям. Поставщик несет ответственность за возможные повреждения автомобилей, вызванные ненадлежащей тарой, упаковкой и транспортировкой.

**3.4. Требования к приемке товаров**

В случае поставки автомобилей ненадлежащего качества и/или не в полной комплектации, Поставщик должен своими силами и за свой счет осуществить замену некачественных автомобилей и /или поставить недостающие комплектующие.

При передаче автомобилей Поставщик должен передать Покупателю следующие документы:

- Паспорт транспортного средства, оригинал - 1 экз.;

- Руководство по эксплуатации ТС (на русском языке) - 1 экз.;

- Заполненную сервисную книжку, с отметкой о проведении предпродажной подготовки - 1 экз.;

- Акт приема-передачи - 1 экз.;

- Счет-фактуру - 1 экз.;

- Договор купли-продажи - в 3 (трех) экземплярах (комплект документов для регистрации и постановки на учет в органах ГИБДД);

- Прочие необходимые документы;

**3.5. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров**

Поставляемые Поставщиком автомобили должны сопровождаться технической документацией (технический паспорт завода-изготовителя) и подтверждаться сертификатами качества, сертификатами соответствия.

**3.6. Требования к порядку расчетов**

Расчет осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки автомобиля Покупателю на основании выставленного счета и товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД (универсального передаточного документа) и при условии предоставления Поставщиком Покупателю всех следующих надлежаще оформленных документов:

* Счета(ов)-фактуры;
* Счета(ов);
* Товарной(ых) накладной(ых) унифицированной формы ТОРГ-12 или УПД;
* Акта приема-передачи автомобиля

Полная информация по разделам 3.6. настоящего Технического задания отражена в проекте Договора.

**3.7. Дополнительные требования к поставке товаров** - нет

**4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ**

**4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»**

Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

**4.2. Требования к опыту поставки аналогичных товаров**

Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки автомобилей в количестве не менее 3-х исполненных договоров за последние 3 года предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

**4.3. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии** - нет

**4.4. Дополнительные требования**

Наличие у Поставщика центра сервисного обслуживания в г. Томске, наличие дилерских договоров, соглашений с производителем, подтверждающих полномочия представлять или продавать автомобили.

Поставщик должен предоставить Заказчику список телефонных номеров, факсов, электронной почты («горячая линия») сервисных центров, по которым уполномоченный представитель Поставщика должен предоставлять квалифицированные консультации по возникшим проблемам с Товаром, возможных неисправностях и недостатках, способах их устранения и т.п.

**5. Приложения**

1. Спецификация

**Согласовано:**

Начальник ОС и АХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Городилова В.М.

Ответственный исполнитель:

Ведущий специалист ОС и АХО \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мадаева Е.М

Приложение №1

Спецификация

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование продукции, описание, функциональные характеристики и потребительские свойства** | **Количество, шт.** |
| **Автомобиль легковой -** LADA 2131 4х4 5дв.  **Габаритные размеры**  Длина/ширина/высота, мм - 4240 / 1680 / 1640  База, мм - 2700.  Колея колес передних/задних, мм - не менее 1440 / 1420  Объем багажного отделения, куб.дм – 42 / 780  **Масса автомобиля**  Масса в снаряженном состоянии/полная, кг - 1425  Допустимая полная масса буксируемого прицепа с тормозами/без тормозов , кг – 600/300  Тип кузова/количество дверей - универсал/5  Колесная формула/ведущие - 4х4/все  **Двигатель**  Тип двигателя – четырехтактный бензиновый,  Система питания - распределенный впрыск топлива с электронным управлением  Количество, расположение цилиндров - 4, рядное  Рабочий объем, куб. см - не менее 1690  Максимальная мощность, кВт./об - не менее 61/5000  Максимальный крутящий момент, Нм/об.мин - не менее 129 / 4000  **Ходовые качества**  Максимальная скорость, км/ч - не менее 137  Расход топлива в смешанном цикле л/100км – 9,7  Коробка передач/число передач – механическая/5  **Топливо**  Вид топлива – неэтилированный бензин АИ – 95  Емкость топливного бака, л - не менее 65  **Колеса**  Шины размерность - 175/80 R16 (88, P, Q); 185/75 R16 (92, Q);  Колеса штампованные 16”  **Конструктив**  Гидроусилитель рулевого управления  **Безопасность**  Дневные ходовые огни  Антиблокировочная система тормозов с усилителем экстренного торможения (ABS+BAS) должна быть в наличии.  Электронная система распределения тормозных усилий (EBD) должна быть в наличии.  **Комфорт**  Легкая тонировка стекол  Электростеклоподъемники стекол передних дверей должны быть в наличии.  Аудиоподготовка  **Экстерьер**  Запасное колесо штампованное полноразмерное 15" должно быть в наличии.  **Дополнительная комплектация**  Зимняя резина шипованная в кол-ве 4 шт. на литых дисках должна быть в наличии  Салонные коврики должны быть в наличии  Машина должна быть оборудована автосигнализацией StarLine A93 | 7 |