Приложение №1 к Техническому заданию

Спецификация

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Страна производитель | Ед.изм. | Кол-во |
| **1** | **Светодиодный светильник ULK-N21 SENSOR WHITE накладной с датчиком движения UNIEL** | Светильник ULK-N21 SENSOR WHITE - Количество светодиодов, шт 7 - Способ установки Накладной - Размеры светильника, мм 130x130x165 - Цвет корпуса белый - Класс защиты, IP 44 - Цветовая температура, К 4000 - Световой поток, лм 120 - Свет Белый  -Мощность, Вт 2 -Материал корпуса пластик -Класс энергопотребления А -Индекс цветопередачи, Ra ≥70 -Диапазон рабочих температур, °С +45 … -20 | Китай | шт. | 5 |
| **2** | **ULG-R001 020/RGB IP65 BALL Светильник декоративный светодиодный «Шар». Аккумуляторный (в/к). Диаметр 20см. RGB свет. Uniel.** | Высота, мм - 200; Датчик движения - нет; Диапазон рабочих температур, °С - -20...+45; Длина кабеля, м - 1; Емкость аккумуляторной батареи - 2000 мАч; Источник света - 8 SMD светодиодов 5050; Класс защиты, IP - 65; Максимальная мощность, Вт - 1,6; Материал корпуса - пластик; Рабочее напряжение, В - 5; Размеры светильника, мм - 200\*200; Свет - RGB; Световой поток, лм - 20 Лм- белый, 800 мкд — цветной; Способ установки - на поверхность; Срок гарантии - 12 месяцев; Срок годности - не ограничен; Срок службы, ч - 50000; Тип - декоративный аккумуляторный светильник; Тип аккумулятора - литиевый; Тип светодиода - SMD5050; Цвет корпуса - белый | Китай | шт. | 2 |
| **3** | **ULG-R003 019/RGB IP54 EGG Светильник декоративный светодиодный «Яйцо». Аккумуляторный (в/к). 14\*19см. RGB свет. Uniel.** | Да; Высота, мм - 190; Датчик движения - нет; Диапазон рабочих температур, °С - -20...+45; Длина кабеля, м - 1; Емкость аккумуляторной батареи - 1000 мАч; Источник света - 4 SMD светодиодов 5050; Класс защиты, IP - 54; Максимальная мощность, Вт - 0,2; Материал корпуса - пластик; Рабочее напряжение, В - 5; Размеры светильника, мм - 140\*190; Свет - RGB; Световой поток, лм - 20 Лм- белый, 800 мкд — цветной; Способ установки - на поверхность/подвесной; Срок гарантии - 12 месяцев; Срок годности - не ограничен; Срок службы, ч - 50000; Тип - декоративный аккумуляторный светильник; Тип аккумулятора - литиево-полимерный; Тип светодиода - SMD5050; Цвет корпуса - белый | Китай | шт. | 2 |
| **4** | **Светильник светодиодный KD-850 C07 "Жираф" желтый сенсор 3 уровня яркости 6Вт 230В CAMELION** | Светильник KD-850 C07 LED - Тип лампы: Встроенные светодиоды  - Макс. мощность: 6 ВТ  - Цвет. темп.: меняемая, 3000К, 4300К, 6000К  - Световой поток: 70-380 Лм  - Цвет корпуса: Желтый - Сенсорный выключатель  - Размеры: 275/95/385  - Материал корпуса: пластик-силикон - Провод:1,5метра - Комплектность: провод и блок питания | Китай | шт. | 3 |
| **5** | **Светильник светодиодный KD-850 C14 "Жираф" розовый сенсор 3 уровня яркости 6Вт 230В CAMELION** | Светильник KD-850 C14 LED- Тип лампы: Встроенные светодиоды - Макс. мощность: 6 ВТ - Цвет. темп.: меняемая, 3000К, 4300К, 6000К - Световой поток: 70-380 Лм - Цвет корпуса :Розовый- Сенсорный выключатель - Размеры: 275/95/385 - Материал корпуса: пластик-силикон - Провод:1,5метра - Комплектность: провод и блок питания | Китай | шт. | 3 |
| **6** | **Светильник светодиодный KD-851 C13 "Слон" голубой сенсор 3 уровня яркости 6Вт 230В CAMELION** | Светильник KD-851 C13 LED - Тип лампы: Встроенные светодиоды  - Макс. мощность: 6 ВТ  - Цвет. темп.: меняемая, 3000К, 4300К, 6000К  - Световой поток: 70-380 Лм  - Цвет корпуса: Голубой - Сенсорный выключатель  - Размеры: 320/100/450  - Материал корпуса: пластик-силикон - Провод:1,5метра - Комплектность: провод и блок питания | Китай | шт. | 3 |
| **7** | **Светильник светодиодный KD-852 C38 "Кошка" бело-розовый сенсор 3 уровня яркости 6Вт 230В CAMELION** | Светильник KD-852 C38 LED - Тип лампы: Встроенные светодиоды  - Макс. мощность: 6 ВТ  - Цвет. темп.: меняемая, 3000К, 4300К, 6000К  - Световой поток: 70-380 Лм  - Цвет корпуса:Бело-Розовый - Сенсорный выключатель  - Размеры: 180/160/365  - Материал корпуса: пластик-силикон - Провод:1,5метра - Комплектность: провод и блок питания ,наличие пенала | Китай | шт. | 3 |
| **8** | **Светильник светодиодный KD-852 C40 "Кошка" бело-голубой сенсор 3 уровня яркости 6Вт 230В CAMELION** | Светильник KD-852 C40 LED- Тип лампы: Встроенные светодиоды - Макс. мощность: 6 ВТ - Цвет. темп.: меняемая, 3000К, 4300К, 6000К - Световой поток: 70-380 Лм - Цвет корпуса: Бело-Голубой- Сенсорный выключатель - Размеры: 180/160/365- Материал корпуса: пластик-силикон - Провод:1,5метра - Комплектность: провод и блок питания ,наличие пенала | Китай | шт. | 3 |
| **9** | **Светильник настольный "Сова" KD-380 С04 красный 40Вт 230В Е27 CAMELION** | Светильник настольный KD-380 C05 "Сова"  - Напряжение 230 В - Патрон E27 -Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность ЛН 40Вт - Цвет корпуса зелёный - Размеры 345х120х140 мм - Материал корпуса пластик, металл  - Длина провода 1,5 м - Комплектность: Металлический плафон, керамический патрон, Выключатель на пластиковом основании, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **10** | **Светильник настольный KD-380 C05 "Сова", зеленый, 230 В, 40 Вт, Е27 CAMELION** | Светильник настольный KD-380 C05 "Сова"  - Напряжение 230 В  - Патрон E27 -Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность ЛН 40Вт - Цвет корпуса зелёный - Размеры 345х120х140 мм - Материал корпуса пластик, металл  - Длина провода 1,5 м - Комплектность:Металлический плафон, керамический патрон, Выключатель на пластиковом основании, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **11** | **Светильник настольный KD-380 C06 "Сова", синий, 230 В, 40 Вт, Е27 CAMELION** | Светильник настольный KD-380 C06 "Сова"- Напряжение 230 В- Патрон E27 -Тип лампы: Накаливания- Макс. мощность ЛН 40Вт- Цвет корпуса синий- Размеры 345х120х140 мм- Материал корпуса пластик, металл - Длина провода 1,5 м- Комплектность: Металлический плафон, керамический патрон, Выключатель на пластиковом основании, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **12** | **Светильник настольный KD-381 C01 "Мяч", бел, 230 В, 40 Вт, Е27 CAMELION** | Светильник настольный KD-381 C01 "Мяч" - Напряжение 230 В - Патрон E27 -Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность ЛН 40Вт - Цвет корпуса белый - Размеры 380х127х127 мм - Материал корпуса пластик, металл  - Длина провода 1,5 м - Комплектность: Металлический плафон, керамический патрон, Выключатель на пластиковом основании, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **13** | **Светильник настольный "Мяч" KD-381 С63 синий-красный 40Вт 230В Е27 CAMELION** | Светильник настольный KD-381 C01 "Мяч" - Напряжение 230 В - Патрон E27 -Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность ЛН 40Вт - Цвет корпуса синий-красный - Размеры 380х127х127 мм - Материал корпуса пластик, металл  - Длина провода 1,5 м - Комплектность: Металлический плафон, керамический патрон, Выключатель на пластиковом основании, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **14** | **Светильник настольный "Футболист" KD-382 С04 красный 40Вт 230В Е27 CAMELION** | Светильник настольный "Футболист" KD-382 - Напряжение 230 В - Патрон E27 -Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность ЛН 40Вт - Цвет корпуса красный - Размеры 350х120х160 мм - Материал корпуса пластик, металл  - Длина провода 1,5 м - Комплектность: Металлический плафон, керамический патрон, Выключатель на пластиковом основании, провод 1,5 м | Китай | шт. | 15 |
| **15** | **Светильник настольный KD-383 C01 "Машинка", белый, 230 В, 40 Вт, Е27 CAMELION** | Светильник настольный KD-383 C01 "Машинка"- Напряжение 230 В- Патрон E27 -Тип лампы: Накаливания- Макс. мощность ЛН 40Вт- Цвет корпуса белый- Размеры 355х210х140 мм- Материал корпуса пластик, металл - Длина провода 1,5 м- Комплектность: Металлический плафон, керамический патрон, Выключатель на пластиковом основании, провод 1,5 м | Китай | шт. | 15 |
| **16** | **Светильник настольный KD-383 C04 "Машинка", красный, 230 В, 40 Вт, Е27 CAMELION** | Светильник настольный KD-383 C04 "Машинка" - Напряжение 230 В - Патрон E27 -Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность ЛН 40Вт - Цвет корпуса красный - Размеры 355х210х140 мм - Материал корпуса пластик, металл  - Длина провода 1,5 м - Комплектность: Металлический плафон, керамический патрон, Выключатель на пластиковом основании, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **17** | **Светильник настольный KD-387 C01 "Собачка", белый, 230 В, 40 Вт, Е27 CAMELION** | Светильник настольный KD-387 C01 "Собачка" - Напряжение 230 В - Патрон E27 -Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность ЛН 40Вт - Цвет корпуса белый - Размеры 345х215х158 мм - Материал корпуса пластик, металл  - Длина провода 1,5 м - Комплектность: Металлический плафон, керамический патрон, Выключатель на пластиковом основании, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **18** | **Светильник настольный "Собачка" KD-387 С06 голубой 40Вт 230В Е27 CAMELION** | Светильник настольный "Собачка" KD-387- Напряжение 230 В- Патрон E27 -Тип лампы: Накаливания- Макс. мощность ЛН 40Вт- Цвет корпуса голубой- Размеры 345х215х158 мм- Материал корпуса пластик, металл - Длина провода 1,5 м- Комплектность: Металлический плафон, керамический патрон, Выключатель на пластиковом основании, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **19** | **Светильник настольный "Собачка" KD-387 С07 желтый 40Вт 230В Е27 CAMELION** | Светильник настольный "Собачка" KD-387 - Напряжение 230 В - Патрон E27 -Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность ЛН 40Вт - Цвет корпуса желтый - Размеры 345х215х158 мм - Материал корпуса пластик, металл  - Длина провода 1,5 м - Комплектность: Металлический плафон, керамический патрон, Выключатель на пластиковом основании, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **20** | **Светильник настольный с часами KD-388 C05, зеленый, 230 В, 40 Вт, Е27 CAMELION** | Светильник настольный с часами KD-388 C05 - Напряжение 230 В - Патрон E27 -Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность ЛН 40Вт - Цвет корпуса зеленый - Размеры 345х200х165 мм - Материал корпуса пластик, металл  - Длина провода 1,5 м - Комплектность: Металлический плафон, керамический патрон, Выключатель на пластиковом основании, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **21** | **Светильник настольный с часами KD-388 C07, желтый, 230 В, 40 Вт, Е27 CAMELION** | Светильник настольный с часами KD-388 C07 - Напряжение 230 В - Патрон E27 -Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность ЛН 40Вт - Цвет корпуса желтый - Размеры 345х200х165 мм - Материал корпуса пластик, металл  - Длина провода 1,5 м - Комплектность: Металлический плафон, керамический патрон, Выключатель на пластиковом основании, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **22** | **Светильник настольный KD-551 C13 "Совенок" голубой 40 Вт 220В Е14 CAMELION** | Светильник настольный KD-551 C13 "Совенок" голубой- Тип лампы: Накаливания- Макс. мощность: 40Вт- Арт. лампы: 40/D/Е14- Размеры: 250 х 200 х 200- Материал корпуса: керамика + пластик- Комплектность:Плафон, керамическое основание, , пластиковый патрон Е14, выключатель на проводе, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **23** | **Светильник настольный KD-551 C14 "Совенок" розовый 40 Вт 220В Е14 CAMELION** | Светильник настольный KD-551 C13 "Совенок" розовый - Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность: 40Вт - Арт. лампы: 40/D/Е14 - Размеры: 250 х 200 х 200 - Материал корпуса: керамика + пластик - Комплектность: Плафон, керамическое основание, пластиковый патрон Е14, выключатель на проводе, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **24** | **Светильник настольный KD-554 C89 "Мишка" 40 Вт 220В Е14 CAMELION** | Светильник настольный KD-554 C89 "Мишка" 40 Вт 220В Е14  - Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность: 40 - Арт. лампы: 40/D/Е14 - Цвет корпуса: Разноцветный - Размеры: 250 х 200 х 200 - Материал корпуса: керамика + пластик - Комплектность: Плафон, керамическое основание, пластиковый патрон Е14, выключатель на проводе, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **25** | **Светильник настольный KD-556 C10 "Мишка"с бантом коричневый 40 Вт 220В Е14 CAMELION** | Светильник настольный KD-556 C10 "Мишка"с бантом коричневый 40 Вт 220В Е14 - Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность: 40 - Арт. лампы: 40/D/Е14 - Цвет корпуса: Коричневый  - Размеры: 250 х 200 х 200 - Материал корпуса: керамика + пластик - Комплектность:Плафон, керамическое основание, пластиковый патрон Е14, выключатель на проводе, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **26** | **Светильник настольный KD-557 C89 "Динозаврик" 40 Вт 220В Е14 CAMELION** | Светильник настольный KD-557 C89 "Динозаврик" 40 Вт 220В Е14 - Тип лампы: Накаливания- Макс. мощность: 40Вт - Арт. лампы: 40/D/Е14 - Цвет корпуса: Разноцветный - Размеры: 250 х 200 х 200- Материал корпуса: керамика + пластик- Комплектность: Плафон, керамическое основание, пластиковый патрон Е14, выключатель на проводе, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **27** | **Светильник настольный KD-558 C89 "Мышка" 40 Вт 220В Е14 CAMELION** | Светильник настольный KD-558 C89 "Мышка" 40 Вт 220В Е14 - Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность: 40Вт  - Арт. лампы: 40/D/Е14 - Цвет корпуса: Разноцветный  - Размеры: 250 х 200 х 200 - Материал корпуса: керамика + пластик - Комплектность: Плафон, керамическое основание, пластиковый патрон Е14, выключатель на проводе, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **28** | **Светильник настольный KD-559 C09 "Бегемотик" 40 Вт 220В Е14 CAMELION** | Светильник настольный KD-559 C09 "Бегемотик" 40 Вт 220В Е14 - Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность: 40Вт - Арт. лампы: 40/D/Е14 - Цвет корпуса: Серый - Размеры: 250 х 200 х 200 - Материал корпуса: керамика + пластик - Комплектность:Плафон, керамическое основание, , пластиковый патрон Е14, выключатель на проводе, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **29** | **Светильник настольный KD-560 C01 "Собачка" белый 40 Вт 220В Е14 CAMELION** | Светильник настольный KD-560 C01 "Собачка" белый 40 Вт 220В Е14 - Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность: 40Вт - Арт. лампы: 40/D/Е14 - Цвет корпуса: Белый - Размеры: 250 х 200 х 200 - Материал корпуса: керамика + пластик - Комплектность: Плафон, керамическое основание, , пластиковый патрон Е14, выключатель на проводе, провод 1,5 м | Китай | шт. | 10 |
| **30** | **Светильник H-035 прищепка 60W/E27 белый CAMELION** | Светильник прищепка H-035-Тип источника света: ЛН, КЛЛ, LED-Max. мощность используемой ЛН, Вт: 60-Тип патрона: E27 -Размеры: 170x150x95-Материал корпуса: металл + пластик-Крепление: прищепка-Цвет корпуса: белый-Дополнительно: регулируемое положение плафона, основание пластик | Китай | шт. | 5 |
| **31** | **Светильник H-035 прищепка 60W/E27 серебро CAMELION** | Светильник прищепка H-035 -Тип источника света: ЛН, КЛЛ, LED -Max. мощность используемой ЛН, Вт: 60 -Тип патрона: E27 -Размеры: 170x150x95 -Материал корпуса: металл + пластик -Крепление: прищепка -Цвет корпуса: белый -Дополнительно: регулируемое положение плафона, основание пластик | Китай | шт. | 5 |
| **32** | **Светильник H-035 прищепка 60W/E27 черный CAMELION** | Светильник прищепка H-035 -Тип источника света: ЛН, КЛЛ, LED -Max. мощность используемой ЛН, Вт: 60 -Тип патрона: E27 -Размеры: 170x150x95 -Материал корпуса: металл + пластик -Крепление: прищепка -Цвет корпуса: белый -Дополнительно: регулируемое положение плафона, основание пластик | Китай | шт. | 5 |
| **33** | **Светильник UF-320 С01 настольный с прищепкой 60Вт Е27 белый ULTRAFLASH** | Светильник UF-320 С01 настольный с прищепкой - Цвет белый - Цоколь Е27 - Мах мощность лампы 60Вт  - Материал корпуса металл+пластик - Крепление: прищепка - Индивидуальная упаковка   цветная коробка | Китай | шт. | 5 |
| **34** | **Светильник UF-320 С02 настольный с прищепкой 60Вт Е27 черный ULTRAFLASH** | Светильник UF-320 С02 настольный с прищепкой- Цвет черный- Цоколь Е27- Мах мощность лампы 60Вт- Материал корпуса металл+пластик - Крепление: прищепка- Индивидуальная упаковка цветная коробка | Китай | шт. | 5 |
| **35** | **Светильник UF-320 С04 настольный с прищепкой 60Вт Е27 красный ULTRAFLASH** | Светильник UF-320 С04 настольный с прищепкой - Цвет красный - Цоколь Е27 - Мах мощность лампы 60Вт - Материал корпуса металл+пластик - Крепление: прищепка - Индивидуальная упаковка   цветная коробка | Китай | шт. | 5 |
| **36** | **Светильник UF-320P С01 настольный с прищепкой 60Вт Е27 белый ULTRAFLASH** | Светильник UF-320P С01 настольный с прищепкой - Цвет белый - Цоколь Е27 - Мах мощность лампы 60Вт - Материал корпуса металл+пластик - Крепление: прищепка - Упаковка Блистер - пакет | Китай | шт. | 5 |
| **37** | **Светильник UF-320P С02 настольный с прищепкой 60Вт Е27 черный ULTRAFLASH** | Светильник UF-320P С02 настольный с прищепкой - Цвет черный - Цоколь Е27 - Мах мощность лампы 60Вт - Материал корпуса металл+пластик - Крепление: прищепка - Упаковка Блистер -пакет | Китай | шт. | 5 |
| **38** | **Светильник KD-301 настольный 60W E27 белый CAMELION** | Светильник настольный KD-301 -Тип источника света: ЛН, КЛЛ, LED -Max. мощность используемой ЛН, Вт: 60 -Тип патрона: E27 -Материал корпуса: металл -Крепление: подставка -Цвет корпуса: белый -Дополнительно: регулируемое положение плафона, сетевой провод 1,5 м | Китай | шт. | 5 |
| **39** | **Светильник KD-301 настольный 60W E27 красный CAMELION** | Светильник настольный KD-301-Тип источника света: ЛН, КЛЛ, LED-Max. мощность используемой ЛН, Вт: 60-Тип патрона: E27-Материал корпуса: металл-Крепление: подставка-Цвет корпуса: красный-Дополнительно: регулируемое положение плафона, сетевой провод 1,5 м | Китай | шт. | 5 |
| **40** | **Светильник KD-301 настольный 60W E27 серебро CAMELION** | Светильник настольный KD-301 -Тип источника света: ЛН, КЛЛ, LED -Max. мощность используемой ЛН, Вт: 60 -Тип патрона: E27 -Материал корпуса: металл -Крепление: подставка -Цвет корпуса: серебро -Дополнительно: регулируемое положение плафона, сетевой провод 1,5 м | Китай | шт. | 5 |
| **41** | **Светильник KD-301 настольный 60W E27 черный CAMELION** | Светильник настольный KD-301 - Тип источника света: ЛН, КЛЛ, LED - Max. мощность используемой ЛН, Вт: 60 - Тип патрона: E27 - Материал корпуса: металл - Крепление: подставка - Цвет корпуса: черный - Дополнительно: регулируемое положение плафона,  сетевой провод 1,5 м | Китай | шт. | 5 |
| **42** | **Светильник KD-301 настольный 60W E27 синий CAMELION** | Светильник настольный KD-301 - Тип источника света: ЛН, КЛЛ, LED - Max. мощность используемой ЛН, Вт: 60 - Тип патрона: E27 - Материал корпуса: металл - Крепление: подставка - Цвет корпуса: синий - Дополнительно: регулируемое положение плафона, сетевой провод 1,5 м | Китай | шт. | 5 |
| **43** | **Светильник KD-312 настольный 60W E27 белый CAMELION** | Светильник настольный KD-312- Тип источника света: ЛН, КЛЛ, LED- Max. мощность используемой ЛН, Вт: 60- Тип патрона: E27- Материал корпуса: металл- Крепление: струбцина- Цвет корпуса: белый- Дополнительно: регулируемое положение плафона, возможность регулировки высоты- Сетевой провод 1,7м. | Китай | шт. | 5 |
| **44** | **Светильник KD-312 настольный 60W E27 серебро CAMELION** | Светильник настольный KD-312 - Тип источника света: ЛН, КЛЛ, LED - Max. мощность используемой ЛН, Вт: 60 - Тип патрона: E27 - Материал корпуса: металл - Крепление: струбцина - Цвет корпуса: серебро - Дополнительно: регулируемое положение плафона, возможность регулировки высоты - Сетевой провод 1,7м. | Китай | шт. | 5 |
| **45** | **Светильник KD-312 настольный 60W E27 черный CAMELION** | Светильник настольный KD-312 - Тип источника света: ЛН, КЛЛ, LED - Max. мощность используемой ЛН, Вт: 60 - Тип патрона: E27 - Материал корпуса: металл - Крепление: струбцина - Цвет корпуса: черный - Дополнительно: регулируемое положение плафона, возможность регулировки высоты - Сетевой провод 1,7м. | Китай | шт. | 5 |
| **46** | **Светильник KD-313 настольный 60W E27 серебро CAMELION** | Светильник настольный KD-313 - Тип источника света: ЛН, КЛЛ, LED - Max. мощность используемой ЛН, Вт: 60 - Тип патрона: E27 - Материал корпуса: металл - Крепление: подставка - Цвет корпуса: серебро - Дополнительно: регулируемое положение плафона, возможность регулировки высоты - Сетевой провод 1,7м. | Китай | шт. | 5 |
| **47** | **Светильник KD-001 настольный 9W G23 белый CAMELION** | Светильник настольный Camelion KD-001- Тип источника света: КЛЛ- Max. мощность используемой КЛЛ, Вт: 9- Тип патрона: G23- Материал корпуса: пластик- Крепление: подставка- Цвет корпуса: белый- Дополнительно: регулируемое положение плафона- Сетевой провод 1,7м, - Лампа входит в комплект. | Китай | шт. | 5 |
| **48** | **Светильник KD-001 настольный 9W G23 серебро CAMELION** | Светильник настольный Camelion KD-001 - Тип источника света: КЛЛ - Max. мощность используемой КЛЛ, Вт: 9 - Тип патрона: G23 - Материал корпуса: пластик - Крепление: подставка - Цвет корпуса: серебро - Дополнительно: регулируемое положение плафона - Сетевой провод 1,7м,  - Лампа входит в комплект. | Китай | шт. | 5 |
| **49** | **Светильник KD-001 настольный 9W G23 черный CAMELION** | Светильник настольный Camelion KD-001 - Тип источника света: КЛЛ - Max. мощность используемой КЛЛ, Вт: 9 - Тип патрона: G23 - Материал корпуса: пластик - Крепление: подставка - Цвет корпуса: черный - Дополнительно: регулируемое положение плафона - Сетевой провод 1,7м - Лампа входит в комплект. | Китай | шт. | 5 |
| **50** | **Светильник KD-015 настольный 11W G23 серебро CAMELION** | Светильник настольный CAMELION KD-015 - Тип источника света: КЛЛ - Max. мощность используемой КЛЛ, Вт: 11 - Тип патрона: G23 - Материал корпуса: пластик - Крепление: подставка - Цвет корпуса: серебро - Дополнительно: регулируемое положение плафона - Сетевой провод 1,7м - Лампа входит в комплект. | Китай | шт. | 10 |
| **51** | **Светильник KD-017АC настольный 11W 2G7 белый CAMELION** | Светильник настольный Camelion KD-017АС- Тип источника света: КЛЛ- Max. мощность используемой КЛЛ, Вт: 11- Тип патрона: 2G7- Материал корпуса: металл-пластик- Крепление: основание, струбцина- Цвет корпуса: белый- Дополнительно: возможность регулирования высоты, регулируемое положение плафона, - Сетевой провод 1,7м- Лампа входит в комплект | Китай | шт. | 5 |
| **52** | **Светильник KD-017АC настольный 11W 2G7 серебро CAMELION** | Светильник настольный Camelion KD-017АС - Тип источника света: КЛЛ - Max. мощность используемой КЛЛ, Вт: 11 - Тип патрона: 2G7 - Материал корпуса: металл-пластик - Крепление: основание, струбцина - Цвет корпуса: серебро - Дополнительно: возможность регулирования высоты, регулируемое положение плафона, - Сетевой провод 1,7м - Лампа входит в комплект. | Китай | шт. | 5 |
| **53** | **Светильник KD-017АC настольный 11W 2G7 черный CAMELION** | Светильник настольный Camelion KD-017АС - Тип источника света: КЛЛ - Max. мощность используемой КЛЛ, Вт: 11 - Тип патрона: 2G7 - Материал корпуса: металл-пластик - Крепление: основание, струбцина - Цвет корпуса: черный - Дополнительно: возможность регулирования высоты, регулируемое положение плафона, - Сетевой провод 1,7м - Лампа входит в комплект. | Китай | шт. | 5 |
| **54** | **Светильник UF-703 C01 LED24 настольный аккумуляторный белый ULTRAFLASH** | Светильник UF-703 C01 LED24 - Материал изготовления:пластик - Цоколь/тип источника света:LED (светодиоды) - Тип крепления/установки:подставка - Цветовая температура:6500 К - Количество лампочек/светодиодов:24 - Комплектация лампами:лампа в комплекте - Мощность (Вт) 4.8 Вт - Питание аккумулятор - 2 режима яркости, время зарядки 10 часов | Китай | шт. | 5 |
| **55** | **Светильник UF-703 C02 LED24 настольный аккумуляторный черный ULTRAFLASH** | Светильник UF-703 C02 LED24- Материал изготовления пластик- Цоколь/тип источника света: LED (светодиоды)- Тип крепления/установки: подставка- Цветовая температура:6500 К- Количество лампочек/светодиодов: 24- Комплектация лампами:лампа в комплекте- Мощность (Вт) 4.8 Вт- Питание аккумулятор- 2 режима яркости, время зарядки 10 часов | Китай | шт. | 5 |
| **56** | **Светильник светодиодный UF-703 C05 LED24 настольный, аккумуляторный, зеленый ULTRAFLASH** | Светильник светодиодный настольный аккумуляторный - Мощность 4,8 Вт - Световой поток 264 Лм - Количество светодиодов 24шт - Цветовая температура 6500К - Режим работы AС/DC - Время работы от аккумулятора слабое свечение- 6 часов; полное свечение- 4 часа - Время до полного заряда 10 часов - Гарантия 6мес. | Китай | шт. | 5 |
| **57** | **Светильник светодиодный UF-703 C11 LED24 настольный, аккумуляторный, оранжевый ULTRAFLASH** | Светильник светодиодный настольный аккумуляторный - Мощность 4,8 Вт - Световой поток 264 Лм - Количество светодиодов 24шт - Цветовая температура 6500К - Режим работы AС/DC - Время работы от аккумулятора слабое свечение- 6 часов; полное свечение- 4 часа - Время до полного заряда 10 часов - Гарантия 6мес. | Китай | шт. | 5 |
| **58** | **Светильник UF-704 C01 LED24 прищепка, аккумуляторный, белый ULTRAFLASH** | Cветильник настольный прищепка аккумуляторный - Источник света светодиодная матрица- Рабочее напряжение 220 в - Максимальная мощность 4.8 вт- Материал пластик- Крепление прищепка- Цвет белый - Световой поток 264 Лм- Количество светодиодов 24шт- Цветовая температура 6500К- Режим работы AС/DC- Время работы от аккумулятора слабое свечение- 6 часов; полное свечение- 4 часа- Время до полного заряда 10 часов- Гарантия 6мес. | Китай | шт. | 5 |
| **59** | **Светильник светодиодный UF-704 C06 LED24 прищепка, аккумуляторный, синий ULTRAFLASH** | Cветильник настольный прищепка аккумуляторный  - Источник света светодиодная матрица - Рабочее напряжение 220 в  - Максимальная мощность 4.8 вт - Материал пластик - Крепление прищепка - Цвет белый - Световой поток 264 Лм - Количество светодиодов 24шт - Цветовая температура 6500К - Режим работы AС/DC - Время работы от аккумулятора слабое свечение- 6 часов; полное свечение- 4 часа - Время до полного заряда 10 часов - Гарантия 6мес. | Китай | шт. | 5 |
| **60** | **Светильник светодиодный аккумуляторный UF-705 С01 20LED белый прищепка ULTRAFLASH** | Светильник UF-705 С01 - Тип Прищепка - Цвет Белый - Управление Сенсор - Диммер - USB кабель+адаптер - Режим светильника+дополнительно ночник. -Мощность ночника — 2Вт. Режим работы — AC/DC, Время работы: слабое свечение — 6 часов, полное свечение — 3 часа, Время зарядки — 2 часа. -Потребляемая мощность(Вт) 4,5 -Световой поток(Лм) 300 -Цветовая температура, K 4500 -Источники света Встроенные светодиоды | Китай | шт. | 5 |
| **61** | **Светильник светодиодный аккумуляторный настольный UF-706 С01 20LED белый ULTRAFLASH** | Светильник UF-706 - Тип Настольный- Цвет белый- Управление Сенсор- Диммер- USB кабель+адаптер - Режим светильника+дополнительно ночник. -Мощность ночника — 2Вт. - Режим работы — AC/DC, - Время работы: слабое свечение — 6 часов, полное свечение — 3 часа, - Время зарядки — 2 часа. -Потребляемая мощность(Вт) 4,5-Световой поток(Лм) 300-Цветовая температура, K 4500-Источники света Встроенные светодиоды | Китай | шт. | 5 |
| **62** | **Светильник светодиодный аккумуляторный настольный UF-707 С01 20LED белый с пеналом ULTRAFLASH** | Светильник UF-707 - Тип Настольный - Цвет белый - Управление Сенсор - Диммер - USB кабель+адаптер - Режим светильника+дополнительно ночник. -Мощность ночника — 2Вт. - Режим работы — AC/DC, - Время работы: слабое свечение — 6 часов, полное свечение — 3 часа, Время зарядки — 2 часа. -Потребляемая мощность(Вт) 4,5 -Световой поток(Лм) 300 -Цветовая температура, K 4500 -Источники света Встроенные светодиоды | Китай | шт. | 5 |
| **63** | **Светильник KD-799 С03 серебро LED 7Вт 230В сенсорное включение, 3 уровня яркости, RGB-подсветка CAMELION** | Режим работы: 3 уровня яркости Тип лампы: Светодиодная Макс. мощность: 7 Световой поток: 500 лм цветность светодиода: 4000 Питание: ~230 В, 50 Гц / +12 В Цвет корпуса: Белый, Чёрный, Серебро включение/ выключение: Сенсорный выключатель, RGB-подсветка основания Размеры: 360 х 150 х 160 Материал корпуса: пластик+металл | Китай | шт. | 5 |
| **64** | **Светильник LED KD-805 C02 5Вт 230В 4000К настольный на основании черный CAMELION** | Светильник LED KD-805 настольный на основании- Источник света LED- Мощность 5 Вт- Напряжение 230 В- Цветовая температура 4000 К- Световой поток 400 Лм- Материал металл+пластик- Крепление основание- Цвет черный- Размеры 62х32,5х15 см | Китай | шт. | 5 |
| **65** | **Светильник LED KD-805 C03 на 5Вт 230В 4000К настольный на основании серебристый CAMELION** | Светильник LED настольный на основании - Источник света LED - Мощность 5 Вт - Напряжение 230 В - Цветовая температура 4000 К - Световой поток 400 Лм - Материал металл+пластик - Крепление основание - Цвет серебро - Размеры 62х32,5х15 см | Китай | шт. | 5 |
| **66** | **Светильник LED KD-805 C90 5Вт 230В 4000К настольный на основании розовое золото CAMELION** | Светильник LED настольный на основании - Источник света LED - Мощность 5 Вт - Напряжение 230 В - Цветовая температура 4000 К - Световой поток 400 Лм - Материал металл+пластик - Крепление основание - Цвет розовое золото - Размеры 62х32,5х15 см | Китай | шт. | 5 |
| **67** | **Светильник светодиодный настольный KD-792 С01 белый LED 6Вт 4000К 230В сенсорное включение, 4 уровня яркости CAMELION** | Светильник светодиодный настольный KD-792- Режим работы: 4 уровня яркости- Тип лампы: Светодиодная- Макс. мощность: 6Вт- Световой поток: 380 лм - Цветность светодиода: 4000К - Питание: ~230 В, 50 Гц / +12 В - Цвет корпуса: Белый- Включение/ выключение Сенсорный выключатель на торце плафона -Размеры: 520 х 250 х 100 -Материал корпуса: пластик+металл - Комплектность: Гибкая стойка в силиконовом кожухе | Китай | шт. | 3 |
| **68** | **Светильник светодиодный настольный KD-792 С02 черный LED 6Вт 4000К 230В сенсорное включение, 4 уровня яркости CAMELION** | Светильник светодиодный настольный KD-792 - Режим работы: 4 уровня яркости - Тип лампы: Светодиодная - Макс. мощность: 6Вт - Световой поток: 380 лм  - Цветность светодиода: 4000К  - Питание: ~230 В, 50 Гц / +12 В  - Цвет корпуса: Черный - Включение/ выключение Сенсорный выключатель на торце плафона -Размеры: 520 х 250 х 100 -Материал корпуса: пластик+металл - Комплектность: Гибкая стойка в силиконовом кожухе | Китай | шт. | 3 |
| **69** | **Светильник светодиодный настольный KD-793 С01 белый LED 6Вт 4000К 230В зажим-струбцина, сенсорное включение, 4 уровня яркости CAMELION** | Светильник светодиодный настольный KD-793 - Режим работы: 4 уровня яркости  - Тип лампы: Светодиодная  - Макс. мощность: 6Вт - Световой поток: 380 Лм - Цветность светодиода: 4000К  - Питание: ~230 В, 50 Гц / +12 В  - Цвет корпуса: Белый - Включение/ выключение Сенсорный выключатель на торце плафона -Размеры: 520 х 250 х 100 -Материал корпуса: пластик+металл - Комплектность: Гибкая стойка в силиконовом кожухе, имеет удобную струбцину-зажим для установки на любые поверхности толщиной до 3,5 см | Китай | шт. | 3 |
| **70** | **Светильник светодиодный настольный KD-793 С02 черный LED 6Вт 4000К 230В зажим-струбцина, сенсорное включение, 4 уровня яркости CAMELION** | Светильник светодиодный настольный KD-793- Режим работы: 4 уровня яркости - Тип лампы: Светодиодная - Макс. мощность: 6Вт- Световой поток: 380 Лм- Цветность светодиода: 4000К - Питание: ~230 В, 50 Гц / +12 В - Цвет корпуса: Черный- Включение/ выключение Сенсорный выключатель на торце плафона -Размеры: 520 х 250 х 100 -Материал корпуса: пластик+металл - Комплектность: Гибкая стойка в силиконовом кожухе, имеет удобную струбцину-зажим для установки на любые поверхности толщиной до 3,5 см | Китай | шт. | 3 |
| **71** | **Светильник настольный KD-808 С37 белый-оранжевый LED 5Вт 4000К 230В CAMELION** | Светильник светодиодный настольный KD-808 - Тип лампы: Светодиодная  - Макс. мощность: 5Вт - Цвет. темп.: 4000 K  - Цвет корпуса: Белый + оранжевый  - Включение/ выключение: Выключатель на стойке  - Размеры: 350x80x150  - Материал корпуса: Пластик | Китай | шт. | 3 |
| **72** | **Светильник настольный KD-808 С41 черный-белый LED 5Вт 4000К 230В CAMELION** | Светильник светодиодный настольный KD-808 - Тип лампы: Светодиодная  - Макс. мощность: 5Вт - Цвет. темп.: 4000 K  - Цвет корпуса: Черный+белый  - Включение/ выключение: Выключатель на стойке  - Размеры: 350x80x150  - Материал корпуса: Пластик | Китай | шт. | 3 |
| **73** | **Светильник настольный TLD-527 4WLed 400lm 4500K черный UNIEL** | Светильник настольный TLD-527 - мощность 4 Вт - светодиодная лампа - световой поток 400 лм - цветовая температура 4500К - срок службы 30000ч - механический выключатель - цвет черный | Китай | шт. | 3 |
| **74** | **Светильник настольный TLD-528 4W Led 400Lm 4500K Black UNIEL** | Светильник TLD-528 4W Led 400Lm- Ширина - 250 миллиметров.- Высота - 450 миллиметров.- Мощность лампы - 4 Ватт.- Тип светильника - Настольная лампа.- Источник света - Светодиодная (LED) лампа.- Способ монтажа - Стойка.- Цвет корпуса - Черный.- Класс защиты от поражения электрическим током - III.- Материал корпуса - Пластик | Китай | шт. | 3 |
| **75** | **Светильник настольный TLD-528 4WLed 400lm 4500K темно-серый UNIEL** | Светильник настольный TLD-528 - светодиодная лампа - мощность 4 Вт - световой поток 400 лм - цветовая температура 4500К - срок службы 30000ч - механический выключатель - цвет темно-серый | Китай | шт. | 3 |
| **76** | **Светильник напольный KD-806 С01 белый LED 5Вт 6000К 230В торшер CAMELION** | Светильник светодиодный напольный KD-806 - Тип лампы: Светодиодная - Макс. мощность: 5Вт - Цвет. темп.: 6000К - Питание: ~230 В, 50 Гц / +12 В  - Цвет корпуса: Белый - Включение/ выключение: выключатель на проводе - Размеры: 1400x220x220 - Материал корпуса: пластик+металл | Китай | шт. | 3 |
| **77** | **Светильник напольный KD-806 С02 черный LED 5Вт 6000К 230В торшер CAMELION** | Светильник светодиодный напольный KD-806 - Тип лампы: Светодиодная - Макс. мощность: 5Вт - Цвет. темп.: 6000К - Питание: ~230 В, 50 Гц / +12 В  - Цвет корпуса: Черный - Включение/ выключение: выключатель на проводе - Размеры: 1400x220x220 - Материал корпуса: пластик+металл | Китай | шт. | 3 |
| **78** | **Светильник настольный KD-790 С01 белый LED 7Вт 4000К 230В лупа 3х/5х. сенс. вкл-е, 4 уров. яркости CAMELION** | Светильник настольный KD-790- Режим работы: 4 уровня яркости - Тип лампы: Светодиодная - Макс. мощность: 7Вт- Световой поток: 400 лм- Цветность светодиода: 4000К- Питание: ~230 В, 50 Гц / +12 В - Цвет корпуса: Белый - Включение/ выключение: Сенсорный выключатель на основании - Размеры: 450 х 195 х 180 -Материал корпуса: пластик+металл -Комплектность: Лупа 3х / 5х диаметром 95 мм | Китай | шт. | 3 |
| **79** | **Светильник настольный KD-308 С01 белый 40Вт 230В Е27 CAMELION** | Светильник настольный KD-308 - Тип лампы: Накаливания  - Макс. мощность: 40Вт - Патрон: Е27  - Цвет корпуса: Белый - Размеры: 150x150x240 - Материал корпуса: металл | Китай | шт. | 3 |
| **80** | **Светильник настольный KD-308 С11 оранжевый 40Вт 230В Е27 CAMELION** | Светильник настольный KD-308 - Тип лампы: Накаливания  - Макс. мощность: 40Вт - Патрон: Е27  - Цвет корпуса: Оранжевый - Размеры: 150x150x240 - Материал корпуса: металл | Китай | шт. | 3 |
| **81** | **Светильник настольный KD-308 С03 серебро 40Вт 230В Е27 CAMELION** | Светильник настольный KD-308 - Тип лампы: Накаливания  - Макс. мощность: 40Вт - Патрон: Е27  - Цвет корпуса: Серебро - Размеры: 150x150x240 - Материал корпуса: металл | Китай | шт. | 3 |
| **82** | **Светильник напольный торшер KD-309 С01 белый 40Вт 230В Е27 CAMELION** | Светильник напольный торшер KD-309- Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность: 40 Вт- Патрон: Е27 - Цвет корпуса: Белый- Размеры: 235x135x470- Материал корпуса: металл | Китай | шт. | 2 |
| **83** | **Светильник напольный торшер KD-309 С11 оранжевый 40Вт 230В Е27 CAMELION** | Светильник напольный торшер  KD-309 - Тип лампы: Накаливания  - Макс. мощность: 40 Вт - Патрон: Е27  - Цвет корпуса: Оранжевый - Размеры: 235x135x470 - Материал корпуса: металл | Китай | шт. | 2 |
| **84** | **Светильник напольный торшер KD-309 С03 серебро 40Вт 230В Е27 CAMELION** | Светильник напольный торшер KD-309 - Тип лампы: Накаливания  - Макс. мощность: 40 Вт - Патрон: Е27  - Цвет корпуса: Серебро - Размеры: 235x135x470 - Материал корпуса: металл | Китай | шт. | 2 |
| **85** | **Светильник СТАРТ LED Орхидея1 малый белый** | Светильник LED Орхидея  - Декоративные цветы на светодиодах - Напряжение, В: 3 - Тип лампы: LED - Cрок службы, часов: 10 000 - Тип крепления/установка: настольный - Питание: 1 x CR2032 - Материал корпуса: пластик, текстиль - Цвета: белый  - Размещение выключателя: на корпусе - Размер, мм: 80x80x235 - Вес, кг: 0,16 | Китай | шт. | 10 |
| **86** | **Светильник СТАРТ LED Орхидея1 малый фиолетовый** | Светильник LED Орхидея - Декоративные цветы на светодиодах- Напряжение, В: 3- Тип лампы: LED- Cрок службы, часов: 10 000- Тип крепления/установка: настольный- Питание: 1 x CR2032- Материал корпуса: пластик, текстиль- Цвета: фиолетовый- Размещение выключателя: на корпусе- Размер, мм: 80x80x235- Вес, кг: 0,16 | Китай | шт. | 10 |
| **87** | **Светильник СТАРТ LED Орхидея2 белый** | СТАРТ Св-к LED Орхидея2 белый Светильник LED Орхидея  - Декоративные цветы на светодиодах - Напряжение, В: 3 - Тип лампы: LED - Cрок службы, часов: 10 000 - Тип крепления/установка: настольный - Питание: 1 x CR2032 - Материал корпуса: пластик, текстиль - Цвета: белый  - Размещение выключателя: на корпусе - Размер, мм: 80x80x235 - Вес, кг: 0,16 | Китай | шт. | 10 |
| **88** | **Светильник СТАРТ LED Орхидея2 розовый** | СТАРТ Св-к LED Орхидея2 розовый Светильник LED Орхидея  - Декоративные цветы на светодиодах - Напряжение, В: 3 - Тип лампы: LED - Cрок службы, часов: 10 000 - Тип крепления/установка: настольный - Питание: 1 x CR2032 - Материал корпуса: пластик, текстиль - Цвета: розовый - Размещение выключателя: на корпусе - Размер, мм: 80x80x235 - Вес, кг: 0,16 | Китай | шт. | 10 |
| **89** | **Светильник СТАРТ LED Роза3 белый** | СТАРТ Св-к LED Роза2 белыйСветильник LED Орхидея - Декоративные цветы на светодиодах- Напряжение, В: 3- Тип лампы: LED- Cрок службы, часов: 10 000- Тип крепления/установка: настольный- Питание: 1 x CR2032- Материал корпуса: пластик, текстиль- Цвет: белый- Размещение выключателя: на корпусе- Размер, мм: 80x80x235- Вес, кг: 0,16 | Китай | шт. | 10 |
| **90** | **Светильник СТАРТ LED Роза3 розовый** | СТАРТ Св-к LED Орхидея2 розовый  Светильник LED Орхидея  - Декоративные цветы на светодиодах - Напряжение, В: 3 - Тип лампы: LED - Cрок службы, часов: 10 000 - Тип крепления/установка: настольный - Питание: 1 x CR2032 - Материал корпуса: пластик, текстиль - Цвет: розовый - Размещение выключателя: на корпусе - Размер, мм: 80x80x235 - Вес, кг: 0,16 | Китай | шт. | 10 |
| **91** | **Светильник СТАРТ АВАТАР зеленый** | СТАРТ Светильник АВАТАР - Размещение Настольное - Цвет Зеленый  - Количество плафонов 1 - Тип цоколя Е14 - Количество ламп 1 - Макс. потребляемая мощность, Вт 30 | Китай | шт. | 10 |
| **92** | **Светильник СТАРТ АВАТАР золотой** | СТАРТ Светильник АВАТАР - Размещение Настольное - Цвет Золотой  - Количество плафонов 1 - Тип цоколя Е14 - Количество ламп 1 - Макс. потребляемая мощность, Вт 30 | Китай | шт. | 10 |
| **93** | **Светильник СТАРТ АВАТАР красный** | СТАРТ Светильник АВАТАР- Размещение Настольное- Цвет Красный - Количество плафонов 1- Тип цоколя Е14- Количество ламп 1- Макс. потребляемая мощность, Вт 30 | Китай | шт. | 10 |
| **94** | **Светильник СТАРТ АВАТАР синий** | СТАРТ Светильник АВАТАР - Размещение Настольное - Цвет Синий  - Количество плафонов 1 - Тип цоколя Е14 - Количество ламп 1 - Макс. потребляемая мощность, Вт 30 | Китай | шт. | 10 |
| **95** | **Светодиодный светильник LWL-2015-01CL 5W 220В ULTRAFLASH** | Светильник WL-2015-02CL 5W - Потребляемая мощность(Вт) 5 - Цветовая температура, K 4000 - Световой поток(Лм) 410 - Размеры светильника : 317/23/24 - Материал корпус метал/пластик - Степень защиты IP20 | Китай | шт. | 10 |
| **96** | **Светодиодный светильник LWL-2015-02CL 8W 220В ULTRAFLASH** | Светильник WL-2015-02CL 8W - Потребляемая мощность(Вт) 8 - Световой поток(Лм) 720 - Цветовая температура, K 4000 - Материал корпуса металл/пластик - Размеры светильника :578/23/24 - Степень защиты :IP20 | Китай | шт. | 10 |
| **97** | **Светодиодный светильник LWL-2015-03CL 12W 220В ULTRAFLASH** | Светильник LWL-2015-03CL 12W - Потребляемая мощность(Вт)12 - Световой поток(Лм) 1000 - Цветовая температура, K 4000 - Материал корпуса металл/пластик - Размеры светильника 878/23/24 - Степень защиты IP20 | Китай | шт. | 10 |
| **98** | **Светодиодный светильник LWL-2015-04CL 14W 220В ULTRAFLASH** | Светильник LWL-2015-04CL 14W - Потребляемая мощность(Вт)14- Световой поток(Лм) 1260- Цветовая температура, K 4000- Материал корпуса металл/пластик- Размеры светильника 1178/23/24- Степень защиты IP20 | Китай | шт. | 10 |
| **99** | **Встраиваемый светодиодный светильник PSP-RF 9039 7W 4000К круг./неповор. White IP40 JAZZWAY** | Светильник встраиваемый потолочный LED  - Источник света: COB-светодиод - Мощность 7 ВТ - Цветовая температура: 4000 K - Входное напряжение / частота: 100–240 B / 50–60 Гц - Масса: 0,7 - Угол освещения: 38° - Степень защиты: IP40 - Конструкция корпуса: неповорот | Китай | шт. | 10 |
| **100** | **Встраиваемый светодиодный светильник PSP-SF 9039 7W 4000К квадр./неповор. White IP40 JAZZWAY** | Светильник встраиваемый потолочный LED - Источник света: COB-светодиод - Мощность 7 ВТ - Цветовая температура: 4000 K - Входное напряжение / частота: 100–240 B / 50–60 Гц - Масса: 0,7 - Угол освещения: 38° - Степень защиты: IP40 - Конструкция корпуса: неповорот | Китай | шт. | 10 |
| **101** | **Светильник встраиваемый PSP-R 8845 5W 4000K круглый поворотный WHITE 60 градусов IP40 JAZZWAY** | Светильник встраиваемый SP-R 8845 5W 4000K  - Источник света: COB-светодиод - Мощность 5 ВТ - Цветовая температура: 4000 K - Входное напряжение / частота: 100–240 B / 50–60 Гц - Масса: 0,06 - Степень защиты: IP40 - Конструкция корпуса: поворотный - Угол поворота: ±30° - Срок службы: 30000 часов - Материал корпуса: пластик - Температура эксплуатации: –20...+40 °C | Китай | шт. | 10 |
| **102** | **Светильник встраиваемый PSP-R 9044 7W 4000K круглый поворотный 38 градусов IP40 JAZZWAY** | Светильник встраиваемый PSP-R 9044 - Источник света: COB-светодиод - Мощность 7 ВТ- Цветовая температура: 4000 K- Входное напряжение / частота: 100–240 B / 50–60 Гц- Масса: 0,08- Угол освещения: 38°- Степень защиты: IP40-Конструкция корпуса: поворотный- Угол поворота: ±30°- Срок службы: 25000 часов- Материал корпуса: пластик- Температура эксплуатации: –20...+40 °C | Китай | шт. | 10 |
| **103** | **Светильник встраиваемый PSP-S 8845 5W 4000K квадратный поворотный IP40 JAZZWAY** | Светильник встраиваемый потолочный LED - Источник света: COB-светодиод - Мощность 7 ВТ - Цветовая температура: 4000 K - Входное напряжение / частота: 100–240 B / 50–60 Гц - Масса: 0,07 - Индекс цветопредачи: 70 - Степень защиты: IP40 - Климатическое исполнение: УХЛ4 - Конструкция корпуса: поворотный - Угол поворота: ±30° - рок службы: 30000 часов - Материал корпуса: пластик - Температура эксплуатации: –20...+40 °C | Китай | шт. | 10 |
| **104** | **Светильник встраиваемый PSP-S 9044 7W 4000K квадратный поворотный WHITE 38 градусов IP40 JAZZWAY** | Светильник встраиваемый поворотный под LED лампу - Источник света: COB-светодиод - Мощность 7 ВТ - Цветовая температура: 4000 K - Входное напряжение / частота: 100–240 B / 50–60 Гц - Степень защиты: IP40 - Конструкция корпуса: поворотный - Угол поворота: ±30° - Срок службы: 25000 часов - Материал корпуса: пластик | Китай | шт. | 10 |
| **105** | **Светильник KD-330 С29 настольный 40W E27 230V медь CAMELION** | Светильник настольный KD-330- Тип лампы: Накаливания - Макс. мощность: 40 - Цвет корпуса: Медь- Размеры: 620 х 180 х 200 - Материал корпуса: металл - Длина соединительного провода: 1,6 | Китай | шт. | 3 |
| **106** | **Светильник KD-330 С30 настольный 40W E27 230V хром CAMELION** | Светильник настольный KD-330 - Тип лампы: Накаливания  - Макс. мощность: 40  - Цвет корпуса: Медь - Размеры: 620 х 180 х 200 - - Материал корпуса: хром  - Длина соединительного провода: 1,6 | Китай | шт. | 3 |
| **107** | **Светильник KD-331 С01 настольный 40W E27 230V белый CAMELION** | Светильник настольный KD-331 - Тип лампы: Накаливания  - Макс. мощность: 40  - Цвет корпуса: Белый - Размеры: 400 х 170 х 160 - Материал корпуса: металл | Китай | шт. | 10 |
| **108** | **Светильник KD-331 С02 настольный 40W E27 230V черный CAMELION** | Светильник настольный KD-331  - Тип лампы: Накаливания  - Макс. мощность: 40  - Цвет корпуса: Черный  - Размеры: 400 х 170 х 160 - Материал корпуса: металл | Китай | шт. | 10 |
| **109** | **Светильник KD-331 С04 красный 40W E27 230V красный CAMELION** | Светильник настольный KD-331  - Тип лампы: Накаливания  - Макс. мощность: 40  - Цвет корпуса: Красный - Размеры: 400 х 170 х 160 - Материал корпуса: металл | Китай | шт. | 10 |
| **110** | **Светильник KD-332 С01 напольный, торшер 40W E27 230V белый CAMELION** | Светильник настольный KD-332  - Тип лампы: Накаливания  - Цвет корпуса: Белый - Размеры: 1750х 180 х 200 - Материал корпуса: металл  - Длина соединительного провода: 1,6 | Китай | шт. | 3 |
| **111** | **Светильник KD-332 С02 напольный, торшер 40W E27 230V черный CAMELION** | Светильник настольный KD-332 - Тип лампы: Накаливания - Цвет корпуса: Черный - Размеры: 1750х 180 х 200- Материал корпуса: металл - Длина соединительного провода: 1,6 | Китай | шт. | 3 |
| **112** | **Светильник KD-332 С04 напольный, торшер 40W E27 230V красный CAMELION** | Светильник напольный KD-332 - Тип лампы: Накаливания  - Цвет корпуса: Красный  - Размеры: 1750х 180 х 200 - Материал корпуса: металл  - Длина соединительного провода: 1,6 | Китай | шт. | 3 |
| **113** | **Светильник LOFT PL-430S-1 C30 подвесной хром 60Вт Е27 230В металл CAMELION** | Светильник LOFT PL-430S-1 C30 - Источник света: Накаливания / Галогенные / ЭСЛ / Светодиодные - Тип патрона: ЛОН Е27 - Макс. мощность: 60 Вт  - Цвет корпуса: хром  - Размеры: 140/140/1200  - Материал корпуса: металл - Длина соединительного провода: 1 метр (регулируется) | Китай | шт. | 5 |
| **114** | **Светильник LOFT PL-430S-1 C59 старинная медь 60Вт Е27 230В металл CAMELION** | Светильник LOFT PL-430S-1 C59 - Источник света: Накаливания / Галогенные / ЭСЛ / Светодиодные - Тип патрона: ЛОН Е27 - Макс. мощность: 60 Вт  - Цвет корпуса: старинная медь,  - Размеры: 140/140/1200  - Материал корпуса: металл - Длина соединительного провода: 1 метр (регулируется) | Китай | шт. | 5 |
| **115** | **Светильник LOFT PL-601S C67 черный старинная медь 40Вт Е27 230В металл CAMELION** | Светильник LOFT PL-601S C67 - Источник света: Накаливания / Галогенные / ЭСЛ / Светодиодные - Тип патрона: ЛОН Е27 - Макс. мощность: 40 Вт  - Цвет корпуса: черный + старинная медь - Размеры: 150/150/1295  - Материал корпуса: металл  - Длина соединительного провода: 1 метр (регулируется) | Китай | шт. | 5 |
| **116** | **Светильник LOFT PL-601S C68 серый старинная медь 40Вт Е27 230В металл CAMELION** | Светильник LOFT PL-601S C68- Источник света: Накаливания / Галогенные / ЭСЛ / Светодиодные - Тип патрона: ЛОН Е27 - Макс. мощность: 40 Вт - Цвет корпуса: серый + старинная медь- Размеры: 150/150/1295 - Материал корпуса: металл - Длина соединительного | Китай | шт. | 5 |
| **117** | **Светильник LOFT PL-601S C69 белый старинная медь 40Вт Е27 230В металл CAMELION** | Светильник LOFT PL-601S C69 - Источник света: Накаливания / Галогенные / ЭСЛ / Светодиодные - Тип патрона: ЛОН Е27 Макс. мощность: 40 Вт  - Цвет корпуса: белый + старинная медь - Размеры: 150/150/1295  - Материал корпуса: металл  - Длина соединительного провода: 1 метр (регулируется) | Китай | шт. | 5 |
| **118** | **Светильник светодиодный с сетевым проводом LWL-2012-8CL 220В 40LED ULTRAFLASH** | Светильник светодиодный с сетевым проводом - Мощность 8 Вт - Эквивалент ЛН 60 Вт - Напряжение 230 В - Цветовая температура 4000 К - Световой поток 750 Лм - Класс защиты IP20 - Материал металл+пластик - Цвет белый - Размеры 572х22х33 мм - В комплекте сетевой провод, соединительный провод, крепежи | Китай | шт. | 10 |
| **119** | **Светильник LWL-2013-5CL светод.пластик с сетевым проводом 4Вт ULTRAFLASH** | Светодиодный настеный потолочный линейный светильник замена светильников с люминисцентными лампами Т4 и Т5 - Мощность 4Вт - Цв.температура 4000К - Световой поток 300Лм - Индекс цветопередачи 75+ Ra - Напряжение питания 230 В - Размеры 310х22х36,5мм - Материал: металл+пластик - В комплекте сетевой провод, соединительный провод, крепежи | Китай | шт. | 10 |
| **120** | **Светильник LWL-2013-8CL светод.пластик с сетевым проводом 8Вт ULTRAFLASH** | Светодиодный настеный потолочный линейный светильник замена светильников с люминисцентными лампами Т4 и Т5- Мощность 8Вт- Цв.температура 4000К- Световой поток 525Лм- Индекс цветопередачи 75+ Ra- Напряжение питания 230 В- Размеры 571х22х36,5мм- Материал : металл-пластик - В комплекте сетевой провод, соединительный провод, крепежи | Китай | шт. | 10 |
| **121** | **Светильник LWL-2013-12CL светод.пластик с сетевым проводом 12Вт ULTRAFLASH** | Светодиодный настеный потолочный линейный светильник замена светильников с люминисцентными лампами Т4 и Т5 - Мощность 12Вт - Цв.температура 4000К - Световой поток 750Лм - Индекс цветопередачи 75+ Ra - Напряжение питания 230 В - Размеры 871х22х36,5мм - Материал : металл-пластик - В комплекте сетевой провод, соединительный провод, крепежи | Китай | шт. | 10 |
| **122** | **Светильник LWL-2013-16CL светод.пластик с сетевым проводом 16Вт ULTRAFLASH** | Светодиодный настеный потолочный линейный светильник замена светильников с люминисцентными лампами Т4 и Т5 - Мощность 16Вт - Цв.температура 4000К - Световой поток 1050Лм - Индекс цветопередачи 75+ Ra - Напряжение питания 230 В - Размеры 1171х22х36,5мм - Материал : металл-пластик - В комплекте сетевой провод, соединительный провод, крепежи | Китай | шт. | 10 |
| **123** | **Светильник светодиодный LBS-0301 LED 12Вт 4500К CAMELION** | Светильник светодиодный LBS-0301 - Мощность 12Вт - Эквивалент ЛН 75Вт - Напряжение 220В - Световой поток 960Лм - Цветовая температура 4500К - Монтаж настенно-потолочный - Материал плафона пластик - Плафон прозрачный - Площадь освещения 9 кв.м - Размер основания 23см - Размер плафона 26см | Китай | шт. | 10 |
| **124** | **Светильник светодиодный LBS-0302 LED 18Вт 4500К CAMELION** | Светильник светодиодный LBS-0302- Мощность 18Вт- Эквивалент ЛН 100Вт- Напряжение 220В- Световой поток 1440Лм- Цветовая температура 4500К- Монтаж настенно-потолочный- Материал плафона пластик- Плафон прозрачный- Площадь освещения 15 кв.м- Размер основания 30см- Размер плафона 33см | Китай | шт. | 4 |
| **125** | **Светильник светодиодный LBS-0601 LED 12Вт 4500К CAMELION** | Светильник светодиодный LBS-0601 - Мощность 12Вт - Эквивалент ЛН 75Вт - Напряжение 220В - Световой поток 960Лм - Цветовая температура 4500К - Монтаж настенно-потолочный - Материал плафона пластик - Плафон прозрачный - Площадь освещения 9 кв.м - Размер основания 23см - Размер плафона 26см | Китай | шт. | 4 |
| **126** | **Светильник светодиодный LBS-0602 LED 18Вт 4500К CAMELION** | Светильник светодиодный LBS-0602 - Мощность 18Вт - Эквивалент ЛН 100Вт - Напряжение 220В - Световой поток 1440Лм - Цветовая температура 4500К - Монтаж настенно-потолочный - Материал плафона пластик - Плафон прозрачный - Площадь освещения 15 кв.м - Размер основания 30см - Размер плафона 33см | Китай | шт. | 5 |
| **127** | **Светильник светодиодный LBS-0701 LED 12Вт 4500К CAMELION** | Светильник светодиодный LBS-0701 - Мощность 12Вт- Эквивалент ЛН 75Вт- Напряжение 220В- Световой поток 960Лм- Цветовая температура 4500К- Монтаж настенно-потолочный- Материал плафона пластик- Плафон прозрачный- Площадь освещения 9 кв.м- Размер основания 23см- Размер плафона 26см | Китай | шт. | 10 |
| **128** | **Светильник светодиодный LBS-0702 LED 18Вт 4500К CAMELION** | Светильник светодиодный LBS-0702 - Мощность 18Вт - Эквивалент ЛН 100Вт - Напряжение 220В - Световой поток 1440Лм - Цветовая температура 4500К - Монтаж настенно-потолочный - Материал плафона пластик - Плафон прозрачный - Площадь освещения 15 кв.м - Размер основания 30см - Размер плафона 33см | Китай | шт. | 10 |
| **129** | **Светильник светодиодный PPB STARWAY 12w 4000K D260\*90 IP20 JAZZWAY** | Светильник PPB STARWAY JAZZWAY - Напряжение питания, В 220 - Диапазон напряжений, В 85-265 - Частота, Гц 50±5% - Потребляемая мощность, Вт 12 - Общий световой поток, Лм 920 - Цветовая температура, К 4000 - Габаритные размеры, мм 260x90 - Температура эксплуатации, °С от -10 до +40 - Степень защиты светодиодного модуля IP20 - Угол рассеивания 120 - Срок службы, не менее, часов 30000 | Китай | шт. | 10 |
| **130** | **Светильник светодиодный PPB STARWAY 18w 4000K D330\*100 IP20 JAZZWAY** | Светильник PPB STARWAY JAZZWAY- Напряжение питания, В 220- Диапазон напряжений, В 85-265- Частота, Гц 50±5%- Потребляемая мощность, Вт 12- Общий световой поток, Лм 920- Цветовая температура, К 4000- Габаритные размеры, мм 260x90- Температура эксплуатации, °С от -10 до +40- Степень защиты светодиодного модуля IP20- Угол рассеивания 120- Срок службы, не менее, часов 30000 | Китай | шт. | 10 |
| **131** | **Светильник светодиодный настенно-потолочный R1 круглый , Ф190мм 5W 4000K REV Ritter** | Светильник настенно-потолочный  - Назначение: для общего освещения помещений - Тип установки: накладной - Материал рассеивателя: пластик - Материал корпуса: металл крашеный - Максимальная мощность лампы: 5 Вт - Высота: 75 мм - Вес 0.339 кг | Китай | шт. | 10 |
| **132** | **Светильник светодиодный настенно-потолочный R2 круглый , Ф230мм 10W 4000K REV Ritter** | Светильник настенно-потолочный  - Назначение: для общего освещения помещений - Тип установки: накладной - Материал рассеивателя: пластик - Материал корпуса: металл крашеный - Максимальная мощность лампы: 10 Вт - Высота: 85 мм - Вес 0.52 кг | Китай | шт. | 10 |
| **133** | **Светодиодный ночник NL-170 "Фонарик" CAMELION** | Светодиодный ночник NL-170 "Фонарик" - Источник света: LED - Напряжение питания : 220V - Кол-во светодиодов: 5 включение/ выключение: Выключатель - Размеры: 110х75x70  - Материал корпуса: Пластик | Китай | шт. | 10 |
| **134** | **Светодиодный ночник - NL-172 "Роза" CAMELION** | Светодиодный ночник - NL-172 "Роза" - Источник света: Светодиоды - Напряжение питания : 220V - Кол-во светодиодов: 5 - Включение/ выключение: Выключатель- Размеры: 60х60x55- Материал корпуса: Пластик + резина | Китай | шт. | 10 |
| **135** | **Светодиодный ночник - NL-173 "Домик" CAMELION** | Светодиодный ночник - NL-173 "Домик" - Источник света: Светодиоды - Напряжение питания : 220V  - Кол-во светодиодов: 4  - Включение/ выключение: Выключатель  - Размеры: 75х75x60 - Материал корпуса: Пластик | Китай | шт. | 10 |
| **136** | **Светодиодный ночник - NL-174 "Лампа" CAMELION** | Светодиодный ночник - NL-174 "Лампа" - Источник света: Светодиоды  - Напряжение питания : 220V - Кол-во светодиодов: 3 - Включение/ выключение: Выключатель - Размеры: 70х100x70  - Материал корпуса: Пластик | Китай | шт. | 10 |
| **137** | **Светодиодный ночник NL-176 "Цыпленок" CAMELION** | Светодиодный ночник NL-176 "Цыпленок" - Источник света: LED - Напряжение питания : 220V - Кол-во светодиодов: 4  - Размеры: 60х80x75  - Материал корпуса: Пластик | Китай | шт. | 10 |
| **138** | **Светодиодный ночник NL-177 "Радуга" CAMELION** | Светодиодный ночник NL-177 "Радуга" - Источник света: LED - Напряжение питания : 220V  - Кол-во светодиодов: 3  - Размеры: 85х75x60  - Материал корпуса: Пластик | Китай | шт. | 10 |
| **139** | **Светодиодный ночник NL-179 "Солнышко" CAMELION** | Cветодиодный ночник NL-179 "Солнышко" - Источник света: LED - Напряжение питания : 220V  - Кол-во светодиодов: 4  - Размеры: 80х80x55  - Материал корпуса: Пластик | Китай | шт. | 10 |
| **140** | **Светодиодный ночник - NL-180 "Клубника" CAMELION** | Светодиодный ночник - NL-180 "Клубника"- Источник света: Светодиоды - Напряжение питания : 220V - Кол-во светодиодов: 4 - Включение/ выключение: Выключатель- Размеры: 60х80x55- Материал корпуса: Пластик | Китай | шт. | 10 |
| **141** | **Ночник - NL-188 "Мишка синий" CAMELION** | Светодиодный ночник NL-188 "Мишка синий" - Источник света: LED - Напряжение питания : 220V - Кол-во светодиодов: 3  - Размеры: 70х65x75 - Материал корпуса: Пластик | Китай | шт. | 10 |
| **142** | **Ночник - NL-189 "Мишка розовый" CAMELION** | Ночник - NL-189 "Мишка розовый" - Источник света: Светодиоды  - Напряжение питания : 220V - Кол-во светодиодов: 3 - Включение/ выключение: Выключатель - Размеры: 70х65x75 - Материал корпуса: Пластик | Китай | шт. | 10 |
| **143** | **Ночник - NL-190 "Панда" CAMELION** | Ночник - NL-190 "Панда"  - Источник света: Светодиоды  - Напряжение питания : 220V - Кол-во светодиодов: 3 - Включение/ выключение: Выключатель - Размеры: 70х65x75 - Материал корпуса: Пластик | Китай | шт. | 10 |
| **144** | **Ночник NL-002 с выключателем 220В 7Вт, Зайчик CAMELION** | Светильник - ночник - Тип источника света ЛН 7 Вт/ Е14 - Дизайн Зайчик - Тёплый успокаивающий свет - Встроенный сетевой выключатель - Материал корпуса пластик | Китай | шт. | 10 |
| **145** | **Ночник NL-003 с выключателем 220В 7Вт, Кошка CAMELION** | Светильник - ночник - Тип источника света ЛН 7 Вт/ Е14 - Дизайн Кошка - Тёплый успокаивающий свет - Встроенный сетевой выключатель - Материал корпуса пластик - Размеры 105 х 80 х 80 мм | Китай | шт. | 10 |
| **146** | **Ночник NL-004 с выключателем 220В 7Вт, Собака CAMELION** | Светильник - ночник- Тип источника света ЛН 7 Вт/ Е14- Дизайн Собака- Тёплый успокаивающий свет- Встроенный сетевой выключатель- Материал корпуса пластик- Размеры 105 х 80 х 80 мм | Китай | шт. | 10 |
| **147** | **Ночник NL-196 Машинка желтая (LED ночник с выключателем, 220V) CAMELION** | Ночник NL-196 Машинка желтая - Источник света: светодиоды - Напряжение питания : 220V  - Тип лампы: LED  - Выключатель  - Размеры: 95х75x80  - Материал корпуса: пластик | Китай | шт. | 10 |
| **148** | **Ночник NL-197 Машинка зеленая (LED ночник с выключателем, 220V) CAMELION** | Ночник NL-197 Машинка зеленая - Источник света: светодиоды - Напряжение питания : 220V  - Тип лампы: LED  - Выключатель  - Размеры: 95х75x80  - Материал корпуса: пластик | Китай | шт. | 10 |
| **149** | **Ночник NL-198 Черепашка (LED ночник с выключателем, 220V) CAMELION** | Ночник NL-198 Черепашка розовая - Источник света: светодиоды - Напряжение питания : 220V  - Тип лампы: LED  - Выключатель  - Размеры: 95х75x80  - Материал корпуса: пластик | Китай | шт. | 10 |
| **150** | **Ночник NL-005 с выключателем 220В 7Вт, Мишка CAMELION** | Светильник - ночник - Тип источника света ЛН 7 Вт/ Е14 - Дизайн Мишка - Тёплый успокаивающий свет - Встроенный сетевой выключатель - Материал корпуса пластик - Размеры 125 х 60 х 00 мм | Китай | шт. | 10 |
| **151** | **Ночник NL-200 с арома-лампой (ЛОН, с выключателем, 220V) CAMELION** | Ночник NL-200 с арома-лампой- Напряжение питания : 220V - Тип лампы: ЛОН - Выключатель - Размеры: 130х90x70 - Материал корпуса: керамика | Китай | шт. | 10 |
| **152** | **Ночник NL-201 с арома-лампой (ЛОН, с выключателем, 220V) CAMELION** | Ночник NL-201 с арома-лампо - Напряжение питания : 220V  - Тип лампы: ЛОН  - Выключатель  - Размеры: 130х90x70  - Материал корпуса: керамика | Китай | шт. | 10 |
| **153** | **Ночник NL-202 с арома-лампой (ЛОН, с выключателем, 220V) CAMELION** | Ночник NL-202 с арома-лампой - Напряжение питания : 220V  - Тип лампы: ЛОН  - Выключатель  - Размеры: 130х90x70  - Материал корпуса: керамика | Китай | шт. | 10 |
| **154** | **Светильник- ночник DTL-357 Звезда/Blue/3LED/3АAA синий Пуш-лайт (НОВИНКА!)** | Материал корпуса - пластик; -Мощность, Вт - 0,5; -Применяемая лампа - светодиод; -Срок годности - не ограничен; - Цвет корпуса - синий | Китай | шт. | 10 |
| **155** | **Светильник- ночник DTL-359 Цветок-A/Pink/4LED/3АAA розовый Пуш-лайт (НОВИНКА!)** | Материал корпуса - пластик; -Мощность, Вт - 0,5; -Применяемая лампа - светодиод; - Срок годности - не ограничен; - Цвет корпуса - розовый | Китай | шт. | 10 |
| **156** | **Светильник- ночник DTL-359 Цветок-B/Silver/5LED/3АAA серебристый Пуш-лайт (НОВИНКА!)** | Материал корпуса - пластик; Мощность, Вт - 0,5; Применяемая лампа - светодиод; Срок годности - не ограничен; Цвет корпуса - серебристый | Китай | шт. | 10 |
| **157** | **DTL-360 Круг/White/3LED/3АAA** | Материал корпуса - пластик; Мощность, Вт - 0,5; Применяемая лампа - светодиод; Срок годности - не ограничен; Цвет корпуса - белый | Китай | шт. | 10 |
| **158** | **DTL-356 Треугольник/Red/3LED/3AAA** | Материал корпуса - пластик; Мощность, Вт - 0,5; Применяемая лампа - светодиод; Срок годности - не ограничен; Цвет корпуса - красный | Китай | шт. | 10 |
| **159** | **Ночник декоративный Disney DND-08 Принцесса Рапунцель ФОТОН** | Ночник Disney DND-08 Рапунцель - Объемный стикер со световым абажуром - Материал корпуса: ПВХ, картон, клеевая основа: удаляемая, многоразовая - Вкл/выкл: касание абажура или встряхивание ночника - Питание от батареек: 2хCR2032 (в комплекте).Есть возможность замены батареек - Источник света: 3 светодиода, теплый свет. - Страна-изготовитель Китай | Китай | шт. | 10 |
| **160** | **Ночник декоративный Disney DND-20 Тачки ФОТОН** | Ночник Disney DND-20 Тачки - Объемный стикер со световым абажуром - Материал корпуса: ПВХ, картон, клеевая основа: удаляемая, многоразовая - Вкл/выкл: касание абажура или встряхивание ночника - Питание от батареек: 2хCR2032 (в комплекте).Есть возможность замены батареек - Источник света: 3 светодиода, теплый свет. - Страна-изготовитель Китай | Китай | шт. | 10 |
| **161** | **Ночник декоративный Disney DND-21 Винни и его друзья ФОТОН** | Ночник Disney DND-21 Виини и его друзья  - Объемный стикер со световым абажуром - Материал корпуса: ПВХ, картон, клеевая основа: удаляемая, многоразовая - Вкл/выкл: касание абажура или встряхивание ночника - Питание от батареек: 2хCR2032 (в комплекте).Есть возможность замены батареек - Источник света: 3 светодиода, теплый свет. - Страна-изготовитель Китай | Китай | шт. | 10 |
| **162** | **Ночник настольный Disney DND-26 Принцесса Белль, Рапунцель, Ариэль ФОТОН** | Ночник Disney DND-26 Принцессы- Объемный стикер со световым абажуром- Материал корпуса: ПВХ, картон, клеевая основа: удаляемая, многоразовая- Вкл/выкл: касание абажура или встряхивание ночника- Питание от батареек: 2хCR2032 (в комплекте).Есть возможность замены батареек- Источник света: 3 светодиода, теплый свет. - Страна-изготовитель Китай | Китай | шт. | 10 |
| **163** | **Ночник декоративный Маша и Медведь DNM-04 Художники ФОТОН** | Ночник декоративный Маша и Медведь Художники Фотон - Тип Ночник детский - Назначение Освещение детских комнат - Форм-фактор батареи CR2032 - Кол-во элементов питания, шт 2 - Тип выкл. Механический - Комплектация 2 батарейки - Размер упаковки (ДхШхВ), см 36х23х3 - Вес в упаковке, г 95 - Страна-изготовитель Китай | Китай | шт. | 10 |
| **164** | **Ночник настольный Маша и Медведь DNM-06 Чаепитие ФОТОН** | Материал плафона Пластик - Форм-фактор батареи LR44 (V13GA, AG13, LR1154) - Количество элементов питания 3шт - Комплектация Ночник, 3 батарейки - Материал ПВХ, Картон | Китай | шт. | 10 |
| **165** | **Ночник декоративный Смешарики.Легенда о Золотом Драконе DNS-15 Нюша и Бараш ФОТОН** | Ночник декоративный Смешарики Нюша и Бараш Фотон - Назначение Освещение детских комнат - Форм-фактор батареи CR2032 - Кол-во элементов питания - 2 - Тип выключателя Механический - Комплектация Ночник  2 батарейки - Размер упаковки (ДхШхВ) см 36х23х3 - Вес в упаковке 95г - Страна-изготовитель Китай | Китай | шт. | 10 |
| **166** | **Ночник декоративный Смешарики.Легенда о Золотом Драконе DNS-17 Крош и Ежик в джунглях ФОТОН** | Ночник DNS-17 Легенда о золотом драконе  - Материал Картон, Пластик - Габариты упаковки 23 x 3 x 36 см - Тип Лампа с абажюром  - Теплое свечение  - 3 светодиода | Китай | шт. | 10 |
| **167** | **Ночник настольный Смешарики DNS-24 На полянке ФОТОН** | Ночник DNS-24 Смешарики- Материал плафона Пластик- Материал корпуса ПВХ, Картон- Форм-фактор батареи LR44 (V13GA, AG13, LR1154)- Количество элементов питания 3шт- Комплектация Ночник, 3 батарейки | Китай | шт. | 10 |
| **168** | **Ночник настольный Смешарики DNS-25 Игра в мячик ФОТОН** | Ночник DNS-25 Игра в мячик - Материал плафона Пластик - Материал корпуса ПВХ, Картон - Форм-фактор батареи LR44 (V13GA, AG13, LR1154) - Количество элементов питания 3шт - Комплектация Ночник, 3 батарейки | Китай | шт. | 10 |
| **169** | **Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND встраиваемая круглая, 8W, 6500 К Ф120мм REV Ritter** | Панель LED встраиваемая SUPERSLIM ROUND круглая  - Назначение: для общего освещения помещений - Тип установки: встраиваемый - Материал рассеивателя: пластик - Материал корпуса: металл крашеный - Максимальная мощность лампы: 8 Вт  - Вес 0.1 | Китай | шт. | 10 |
| **170** | **Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND встраиваемая круглая, 14W, 4000 К Ф170мм REV Ritter** | Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND - Назначение: для общего освещения помещений - Тип установки: встраиваемый - Материал рассеивателя: пластик - Материал корпуса: металл крашеный - Максимальная мощность лампы: 14 Вт - Сетовой поток 840 ЛМ - Световая температура :4000К  - Размер 170\*20 мм - Вес 0.377 кг | Китай | шт. | 10 |
| **171** | **Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND встраиваемая круглая, 14W, 6500 К Ф170мм REV Ritter** | Панель  - Назначение: для общего освещения помещений - Тип установки: встраиваемый - Материал рассеивателя: пластик - Материал корпуса: металл крашеный - Максимальная мощность лампы: 14 Вт - Сетовой поток 840 ЛМ - Световая температура :6500К - Размер 170\*20 мм - Вес 0.377 кг | Китай | шт. | 10 |
| **172** | **Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND встраиваемая круглая, 18W, 4000 К Ф230 мм REV Ritter** | Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND- Назначение: для общего освещения помещений- Тип установки: встраиваемый- Материал рассеивателя: пластик- Материал корпуса: металл крашеный- Максимальная мощность лампы: 18 Вт - Сетовой поток 1200 ЛМ - Световая температура :4000К- Размер 230\*20 мм - Вес 0.377 кг | Китай | шт. | 10 |
| **173** | **Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND встраиваемая круглая, 18W, 6500 К Ф230 мм REV Ritter** | Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND - Назначение: для общего освещения помещений - Тип установки: встраиваемый - Материал рассеивателя: пластик - Материал корпуса: металл крашеный - Максимальная мощность лампы: 18 Вт - Сетовой поток 1200 ЛМ - Световая температура :6500К - Размер 230\*20 мм - Вес 0.377 кг | Китай | шт. | 10 |
| **174** | **Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND встраиваемая круглая, 24W, 4000 К Ф300мм REV Ritter** | Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND - Назначение: для общего освещения помещений - Тип установки: встраиваемый - Материал рассеивателя: пластик - Материал корпуса: металл крашеный - Максимальная мощность лампы: 24 Вт - Сетовой поток 1580 ЛМ - Световая температура :4000К - Размер 300\*20 мм - Вес 1.085 кг | Китай | шт. | 10 |
| **175** | **Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND встраиваемая круглая, 24W, 6500 К Ф300мм REV Ritter** | Светодиодная панель SUPERSLIM ROUND - Назначение: для общего освещения помещений - Тип установки: встраиваемый - Материал рассеивателя: пластик - Материал корпуса: металл крашеный - Максимальная мощность лампы: 24 Вт - Сетовой поток 1580 ЛМ - Световая температура :6500К - Размер 300\*20 мм  - Вес 1.085 кг | Китай | шт. | 10 |
| **176** | **Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND встраиваемая круглая, 8W, 4000 К Ф120мм REV Ritter** | Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND- Назначение: для общего освещения помещений- Тип установки: встраиваемый- Материал рассеивателя: пластик- Материал корпуса: металл крашеный- Максимальная мощность лампы: 8 Вт - Сетовой поток 300 ЛМ - Световая температура :6500К- Размер 120\*20 мм - Вес 0.377 кг | Китай | шт. | 10 |
| **177** | **Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND накладная круглая, 14W, 4000 К Ф170мм REV Ritter** | Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND - Назначение: для общего освещения помещений - Тип установки: накладной , настенно-потолочный - Материал рассеивателя: пластик - Материал корпуса: металл крашеный - Максимальная мощность лампы: 14 Вт - Сетовой поток 840 ЛМ - Световая температура :4000К - Размер 1700\*35 мм | Китай | шт. | 10 |
| **178** | **Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND накладная круглая, 18W, 4000 К Ф230мм REV Ritter** | Панель светодиодная SUPERSLIM ROUND - Назначение: для общего освещения помещений - Тип установки: накладной, настенно-потолочный - Материал рассеивателя: пластик - Материал корпуса: металл крашеный - Максимальная мощность лампы: 18 Вт - Сетовой поток 1200 ЛМ - Световая температура :4000К - Размер 230\*35 мм | Китай | шт. | 10 |
| **179** | **Панель универсальная светодиодная LTL-6060-05 LED 36Вт 4500K призматический рассеиватель ULTRAFLASH** | Светодиодная панель LTL-6060-05  - Потребляемая мощность(Вт) 36 - Цветовая температура, K 4500 - Световой поток(Лм) 2800 - Размеры светильника 600х600x 25 mm - Материал корпуса металл+пластик - Степень защиты IP20 - В комплекте Блок питания | Китай | шт. | 10 |
| **180** | **Панель светодиодная LTL-6060-06 36Вт 6500К призмат. рассеиватель ULTRAFLASH** | Панель светодиодная- Мощность 36 Вт- Цветовая температура 6500 К- Световой поток 2800 Лм- Размеры 600х600х11,5 мм- Материал корпуса металл+пластик- Рассеиватель призматический- Класс защиты IP20- В комплекте блок питания | Китай | шт. | 10 |
| **181** | **Светильник аккумуляторный LA-111 60LED 220В CAMELION** | Светильник аккумуляторный LA-111 - Встроенный аккумулятор: Li-ion, 3.7V, 1.2А·ч  - Режим работы: DC  - Источник света: светодиоды  - Напряжение питания : 230В  - Кол-во светодиодов: 60 - Световой поток: 250  - Размеры: 205х68х45  - Материал корпуса: пластик | Китай | шт. | 10 |
| **182** | **Светильник аккумуляторный LA-112 30LED 220В CAMELION** | Светильник аккумуляторный LA-112 - Встроенный аккумулятор: Li-ion, 3.7V, 1.2А·ч  - Режим работы: DC  - Источник света: светодиоды - Напряжение питания : 230В  - Кол-во светодиодов: 30 Световой поток: 250  - Размеры: 205х68х45  - Материал корпуса: пластик | Китай | шт. | 10 |
| **183** | **Светильник аккумуляторный LA-115 18LED 220В цоколь Е27 CAMELION** | Аккумуляторный светильник LA-115 - Время работы от аккумулятора : 3,5ч.  - Встроенный аккумулятор: Li-ion, 3.7V, 1500мА·ч  - Режим работы: AC/DC Источник света: светодиоды  - Напряжение питания : ~230В, 50Гц - Тип патрона: E27  - Степень защиты : IP20 - Кол-во светодиодов: 18  - Цвет. темп.: 6000 К - Световой поток: 360ЛМ  - Цвет корпуса: Белый  - Размеры: 205х68х45  - Материал корпуса: пластик | Китай | шт. | 10 |
| **184** | **Светильник светодиодный SPO118 Line 18W 6500К настенно-потолочный REV Ritter** | Светильник SPO118 Line 18W 6500К- Тип установки: накладной- Монтаж: на поверхность потолка- Материал рассеивателя: пластик- Материал корпуса: пластик, металл- Степень защиты: IP20- Максимальная мощность лампы: 18 Вт, 1400 Лм- Длина: 600 мм- Ширина: 75 мм- Высота: 25 мм | Китай | шт. | 10 |
| **185** | **Светильник светодиодный SPO236 Line 36W 6500К настенно-потолочный 1200 мм. REV Ritter** | Светильник SPO236 Line 36W 6500К - Назначение: для общего освещения общественных зданий - Тип установки: накладной - Монтаж: на поверхность потолка - Материал рассеивателя: пластик - Материал корпуса: пластик, металл - Степень защиты: IP 20 - Максимальная мощность лампы: 36 Вт, 2800 Лм - Длина: 1200 мм - Ширина: 75 мм - Высота: 25 мм - Вес 0.77 кг | Китай | шт. | 10 |
| **186** | **Светильник светодиодоный LWL-3019-01СL 16 Вт, 2800К 220В ULTRAFLASH** | - Потребляемая мощность(Вт) 16 - Цветовая температура, K 2800 - Световой поток(Лм) 1120 - Размеры светильника 590\*75\*36 - Материал корпуса металл+пластик - Степень защиты IP20 - В комплекте  Установочный комплект | Китай | шт. | 10 |
| **187** | **Светильник светодиодный влагозащищенный SSP Line IP65 18W 6500K REV Ritter** | Светильник SSP Line IP65 18W 6500K - Назначение: для общего освещения помещений - Тип установки: накладной - Материал рассеивателя: пластик - Материал корпуса: пластик, металл  - Максимальная мощность лампы: 18 Вт - Цветовая температура 6500 К - Световой поток 1400 Лм - Класс защиты IP65 - Размеры:600\*75\*24 - Вес 0.45 кг | Китай | шт. | 10 |
| **188** | **Светильник светодиодный влагозащищенный SSP Line IP65 36W 6500K REV Ritter** | Светильник SSP Line IP65 36W 6500K- Назначение: для общего освещения помещений- Тип установки: накладной- Материал рассеивателя: пластик- Материал корпуса: пластик, металл- Максимальная мощность лампы: 36 Вт- Цветовая температура 6500 К- Световой поток 2800 Лм- Класс защиты IP65 - Размеры:1200\*75\*24- Вес 0.45 кг | Китай | шт. | 10 |
| **189** | **Светильник cветодиодный PBH-PC3-RSI 8W 4000K WHITE IP65 Sensor белый корпус инфракрасный JAZZWAY** | Светильник LED PBH-PC3-RSI 8W 4000K WHITE Sensor - Длина172 мм - Ширина150 мм - Степень защиты (IP)IP65 - Подходит для монтажа на стену Да - Тип поверхности Матовая  - Номин. напряжение220 ... 240 В - Мощность лампы8 Вт - Средн. номин. срок службы 25000 ч | Китай | шт. | 10 |
| **190** | **Светильник влагозащищенный LBF-0108S С01 LED с датчиком 8Вт IP54 круг ULTRAFLASH** | Светильник светодиодный влагозащишенный для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги - Форма светильника круг - Мощность 8Вт - Световой поток 560Лм - Встроенный датчик движения - Напряжение питания 100 - 240В - Цветовая температура 4500К - Степень защиты (IP) IP54 | Китай | шт. | 10 |
| **191** | **Светильник влагозащищенный LBF-0112S С01 LED с датчиком 12Вт IP54 круг ULTRAFLASH\*** | Светильник светодиодный влагозащишенный для помещений с повышенным содержанием пыли и влаги - Форма светильника круг - Мощность 12Вт - Световой поток 840Лм - С встроенным датчиком движения - Напряжение питания 100 - 240В - Цветовая температура 4500К  - Индекс цветопередачи 75+ Ra - Срок службы 30 000 - Класс защиты IP54 - Рабочая температура -20...+40 - Габариты светильника 220 х 220 х 98 | Китай | шт. | 5 |
| **192** | **Светильник влагозащищенный светодиодный LBF-0312 C01 12Вт IP54 220В круг ULTRAFLASH** | Светильник LBF-0312 C01- Потребляемая мощность(Вт) 12- Световой поток(Лм) 900- Цветовая температура, K 4500- Материал корпуса пластик- Размеры светильника 170x170x48- Степень защиты IP54 | Китай | шт. | 10 |
| **193** | **Прожектор светодиодный LFL-1001 С02 10Вт 6500К черный ULTRAFLASH** | Прожектор светодиодный суперкомпактный - Мощность 10Вт - Цветовая температура 6500К - Световой поток 630Лм - Цвет корпуса черный - Степень защиты IP65 - Срок службы, ч 30000 - Тип индивидуальной упаковки картон - Угол светового потока, ° 120 - Номинальное напряжение 100 - 240В - Размер 150х110х30 | Китай | шт. | 10 |
| **194** | **Прожектор светодиодный LFL-2001 С02 20Вт 6500К черный ULTRAFLASH** | Прожектор светодиодный суперкомпактный - Мощность 20Вт - Цветовая температура 6500К - Световой поток 1250Лм - Цвет корпуса черный - Степень защиты IP65 - Срок службы, ч 30000 - Тип индивидуальной упаковки картон - Угол светового потока, ° 120 - Номинальное напряжение 100 - 240В - Размер 150х110х30 | Китай | шт. | 10 |
| **195** | **Прожектор светодиодный LFL-2002S С02 черный 20Вт 6500К с датчиком ULTRAFLASH** | Прожектор светодиодный с датчиком движения 20W  - Мощность 20Вт - Цветовая температура 6500К - Световой поток 1400Лм - Цвет корпуса черный - Степень защиты IP65 - Срок службы, ч 30000 - Тип индивидуальной упаковки картон - Угол светового потока, ° 120 - Номинальное напряжение 230В - Размер 135х100х50 | Китай | шт. | 10 |
| **196** | **Прожектор светодиодный LFL-3001 С02 30Вт 6500К черный ULTRAFLASH** | Прожектор светодиодный суперкомпактный 30W - Мощность 30Вт- Цветовая температура 6500К- Световой поток 1900Лм- Цвет корпуса черный- Степень защиты IP65- Срок службы, ч 30000- Тип индивидуальной упаковки картон- Угол светового потока, ° 120- Номинальное напряжение 100 - 240В- Размер 200х140х30 | Китай | шт. | 10 |
| **197** | **Прожектор светодиодный LFL-3002S С02 черный 30Вт 6500К с датчиком ULTRAFLASH** | Прожектор светодиодный с датчиком движения 20W  - Мощность 30Вт - Цветовая температура 6500К - Световой поток 2100Лм - Цвет корпуса черный - Степень защиты IP65 - Срок службы, ч 30000 - Тип индивидуальной упаковки картон - Угол светового потока, ° 120 - Номинальное напряжение 230В - Размер 170х140х50 | Китай | шт. | 10 |
| **198** | **Прожектор светодиодный LFL-5001 С02 50Вт 6500К черный ULTRAFLASH** | Прожектор светодиодный суперкомпактный 50W  - Мощность 50Вт - Цветовая температура 6500К - Световой поток 3200Лм - Цвет корпуса черный - Степень защиты IP65 - Срок службы, ч 30000 - Тип индивидуальной упаковки картон - Угол светового потока, ° 120 - Номинальное напряжение 100 - 240В - Размер 200х140х30 | Китай | шт. | 10 |
| **199** | **Прожектор светодиодный LFL-7001 С02 черный SMD 70Вт 6500К ULTRAFLASH** | Прожектор светодиодный 70W - Мощность 70Вт- Цветовая температура 6500К- Световой поток 4800Лм- Цвет корпуса черный- Степень защиты IP65- Срок службы, ч 30000- Тип индивидуальной упаковки картон- Угол светового потока, ° 120- Номинальное напряжение 230В- Размер 225х170х30 | Китай | шт. | 10 |
| **200** | **Прожектор светодиодный с датчиком LFL-1001S C02 10Вт 230В 6500К черный ULTRAFLASH\*** | Прожектор LFL-1001S C02 - Мощность светильника, Вт 10  - Напряжение питания, В 220 - Тип лампы светодиодная  - Датчик движения есть - Материал корпуса металл  - Датчик освещенности есть - Способ установки на дуге крепления  - Габариты, мм 150х110х30  - Цветовая температура, К 6500 | Китай | шт. | 10 |
| **201** | **Прожектор светодиодный с датчиком LFL-2001S C02 20Вт 230В 6500К черный ULTRAFLASH** | Прожектор LFL-2001S C02  - Потребляемая мощность (Вт): 20 - Цветовая температура, K: 6500 - Световой поток(Лм): 1250 - Материал корпуса: металл+стекло - Размеры светильника: 150x110x30 - Степень защиты: IP65 | Китай | шт. | 10 |
| **202** | **Светильник светодиодный ULT-P30-15W/SPFS для растений с подставкой Минисад, спектр для фотосинтеза с высокой цветопередачей GREY IP40 UNIEL** | Светильник ULT-P30-15W/SPFS - Назначение для растений  - Высота, мм 320 - Длина, мм 480 - Ширина, мм 138 - Количество ламп 1 - Мощность лампы, W 15 - Общая мощность, W 15 - Площадь освещения, м2 7,5 - Тип цоколя LED - Тип лампочки (основной) Светодиодная | Китай | шт. | 3 |
| **203** | **Светильник светодиодный ULT-P30-15W/SPFS для растений с подставкой Минисад, спектр для фотосинтеза с высокой цветопередачей WHITE IP40 UNIEL** | Светильник ULT-P30-15W/SPFS- Назначение для растений - Высота, мм 320- Длина, мм 480- Ширина, мм 138- Количество ламп 1- Мощность лампы, W 15- Общая мощность, W 15- Площадь освещения, м2 7,5- Тип цоколя LED- Тип лампочки (основной) Светодиодная | Китай | шт. | 3 |
| **204** | **Светильник светодиодный LWL-2014-01CL 8 Вт для роста растений CAMELION** | Светильник Св-к LWL-2014-01CL LED 8 В - Назначение Для роста растений  - Размеры — 570х28х35мм; - Мощность(Вт) — 8;  - Комплектность — сетевой провод,соединительный 13см,установочный комплект,комплект подвесных(тросовых) креплений; - Освещенность — площадь до 0,7кв.м (возможность соединения в линейку до 100Вт); | Китай | шт. | 2 |
| **205** | **Светильник светодиодный LWL-2014-02CL 12 Вт для роста растений CAMELION** | Светильник LWL-2014-02CL LED 12 Вт - Назначение Для роста растений  - Мощность, Вт 12 - Напряжение, В ~230 В, 50 Гц - Материал корпуса металл+пластик - Световые характеристики - Источник света Встроенные светодиоды Включение/выключение: Выключатель на корпусе - Рекомендуемая высота установки, м 20-40см - Степень защиты IP20 - Цвет Белый | Китай | шт. | 2 |
| **206** | **Светильник светодиодный линейный ULI-P10-10W/SPFR для растений WHITE IP40 550мм выключатель на корпусе, спектр для фотосинтеза UNIEL** | Светильник ULI-P10-10W/SPFR- Степень защиты (IP) IP40- Высота 34- Ширина 22- Мощность лампы 10- Длина 560- С ламп. в комплекте 1- Тип источника света. Светодиод. (LED)- Цвет корпуса Белый- Количество ламп (источников света) 1- Класс пожаробезопасности F 1 | Китай | шт. | 3 |
| **207** | **Светильник светодиодный линейный ULI-P11-35W/SPFR для растений WHITE IP40 1150мм выключатель на корпусе, спектр для фотосинтеза UNIEL** | Светильник ULI-P11-35W/SPFR - Высота, мм 27 - Длина, мм 1150 - Ширина, мм 33 - Мощность лампы, W 35 - Площадь освещения, м2 9 - Тип цоколя LED - Тип лампочки (основной) Светодиод - Лампы в комплекте Да - Напряжение, V 230 - Степень защиты, IP 40 - Цвет Белый - Материал арматуры Металл - Материал плафонов Пластик - Цвет арматуры Белый - Цвет плафонов Белый - Форма плафона Прямоугольный - Место установки На стену | Китай | шт. | 2 |
| **208** | **ULS-Q721 2835-60LED/m-IP20-2.5M-DW RRP24C00 Комплект светодиодной ленты с адаптером VOLPE** | Входное напряжение, В - 110-240; Диапазон рабочих температур, °С - -25 +40; Длина, м - 2,5; Класс защиты, IP - 20; Класс энергопотребления - A; Количество светодиодов, led/m - 60; Мощность, Вт/м - 8; Свет - дневной; Световой поток лм/м - 720; Срок гарантии - 12 месяцев; Срок годности - не ограничен; Срок службы, ч - 30000; Тип ленты - 2835; Угол светового потока, ° - 120; Цветовая температура, К - 6500; Частота, Гц - 50-60; Шаг резки - 3; Ширина, мм - 8 | Китай | шт. | 10 |
| **209** | **ULS-Q721 2835-60LED/m-IP20-2.5M-WW RRP24C00 Комплект светодиодной ленты с адаптером** | Входное напряжение, В - 110-240; Диапазон рабочих температур, °С - -25 +40; Длина, м - 2,5; Класс защиты, IP - 20; Класс энергопотребления - A; Количество светодиодов, led/m - 60; Мощность, Вт/м - 8; Свет - теплый белый; Световой поток лм/м - 720; Срок гарантии - 12 месяцев; Срок годности - не ограничен; Срок службы, ч - 30000; Тип ленты - 2835; Угол светового потока, ° - 120; Цветовая температура, К - 3000; Частота, Гц - 50-60; Шаг резки - 3; Ширина, мм - 8 | Китай | шт. | 10 |
| **210** | **ULS-Q721 2835-60LED/m-IP20-2.5M-WW RRP24C00 Комплект светодиодной ленты с адаптером** | Входное напряжение, В - 110-240; Диапазон рабочих температур, °С - -25 +40; Длина, м - 2,5; Класс защиты, IP - 20; Класс энергопотребления - A; Количество светодиодов, led/m - 54; Мощность, Вт/м - 4; Свет - R,G,B (чередование); Световой поток лм/м - 25/42/12; Срок гарантии - 12 месяцев; Срок годности - не ограничен; Срок службы, ч - 30000; Тип ленты - 3528; Угол светового потока, ° - 120; Частота, Гц - 50-60; Шаг резки - 9; Ширина, мм - 8 | Китай | шт. | 10 |
| **211** | **Патрон Е27 с датчиком движения LX-451 360\* CAMELION** | Рабочее напряжение: 220-240В 50Гц Максим. мощность подключаемой нагрузки: 60 Вт Задержка времени выключения:  5 сек.- 2 мин. (настраивается) Максим. угол обзора: 360 град. Освещенность: 3-2000 Люкс Дапазон рабочих температур: -20...+40С. Дальность действия : 6 м Высота установки : 2-3 м Скорость срабатывания: 0,6-1,5 м/с Цоколь: Е27 Патрон: Е27 Цвет корпуса белый | Китай | шт. | 10 |
| **212** | **Электронный сенсор включения освещения LX-03C настенный 120\* белый CAMELION** | Рабочее напряжение: 220-240В 50Гц Максим. мощность подключаемой нагрузки: 1200 Вт Задержка времени выключения:  5 сек.- 9 мин. (настраивается) Скорость срабатывания: 0,6-1,5м/с Освещенность: 3-2000 Люкс Максим. угол обзора: 120 градусов. Высота установки : 2- 4,5м Дальность действия : 2 - 12м Диапозон рабочих температур:  от -20 до +40С Потребляемая мощность: 0,45Вт  Цвет корпуса: белый | Китай | шт. | 10 |
| **213** | **Электронный сенсор включения освещения LX-118B настенный, 180\* CAMELION** | Рабочее напряжение: 220-240В 50ГцМаксим. мощность подключаемой нагрузки: 1200 ВтЗадержка времени выключения: 5 сек.- 8 мин. (настраивается)Скорость срабатывания: 0,6-1,5м/сОсвещенность: 3-2000 ЛюксМаксим. угол обзора: 180 град.Дальность действия : 12 мВысота установки : 0,5 - 3,5 миапозон рабочих температур: от -20 до +40СПотребляемая мощность: 0,45Вт Цвет корпуса: белый | Китай | шт. | 10 |
| **214** | **Электронный сенсор включения освещения LX-28A потолочный настраиваемый CAMELION** | Рабочее напряжение: 220-240В 50Гц  Максим. мощность подключаемой нагрузки: 1200 Вт Задержка времени выключения:  5 сек.- 9 мин. Скорость срабатывания: 0,6-1,5м/с Освещенность 3 Люкс Дальность действия: 6м при H-2.6м Высота установки : 1,5- 3,5м Диапазон рабочих температур:  от -20 до +40С Потребляемая мощность: 0,45Вт  Цвет корпуса белый | Китай | шт. | 10 |
| **215** | **Электронный сенсор включения освещения LX-39 настенный, 180\* CAMELION** | Рабочее напряжение: 220-240В 50Гц Максим. мощность подключаемой нагрузки: 1200Вт Задержка времени выключения:  5 сек.- 9 мин. (настраивается) Скорость срабатывания: 0,6-1,5 м/с Освещенность 3-2000 Люкс Максим. угол обзора: 180 град. Дальность действия : 12 м Высота установки : 1,8 - 2,5 м Диапозон рабочих температур:  от -20 до +40С Потребляемая мощность: 0,45Вт Класс защиты: IP44  Цвет корпуса белый | Китай | шт. | 10 |
| **216** | **Электронный фотосенсор включения освещения LXP-02 универсальный, 2200Вт CAMELION** | Рабочее напряжение: 220-240В 50ГцМаксим. мощность подключаемой нагрузки: 2200 ВтОсвещенность: 2-100 ЛюксДиапозон рабочих температур:от -30 до +40СКласс защиты IP65Потребляемая мощность: 0,45Вт | Китай | шт. | 10 |
| **217** | **Электронный фотосенсор включения освещения LXP-03 универсальный 3300 Вт CAMELION** | Рабочее напряжение: 220-240В 50Гц Максим. мощность подключаемой нагрузки: 3300 Вт Освещенность: 2-100 Люкс Диапозон рабочих температур: от -30 до +40С Класс защиты IP65 Потребляемая мощность: 0,45Вт Регулировка чувствительности. | Китай | шт. | 10 |
| **218** | **Пульт дистанционного управления светом UCH-P002-G3-1000W-30M UNIEL** | Количество подключаемых приборов (групп), шт - 3; Максимальная мощность нагрузки, Вт - 1000 (на 1 канал); Радиус действия, м - 30; Размер приемника, мм - 90х45х22; Элемент питания для передатчика - 23А 12V в комплекте | Китай | шт. | 10 |
| **219** | **Таймер механический BND-50/G5 24 часа 3,5 кВт CAMELION** | Таймер механический :   - Световая индикация работы;   - Программа на сутки до 48 включений ;   - Минимальный временной интервал - 15 минут ;  - Защита от детей ;   - Рабочее напряжение 230В 50Гц ;   - Максимальная нагрузка 16А/3500 Вт ; - Рабочая температура +10 ... +40С ;   -Точность хода часов +/- 10 минут в неделю . | Китай | шт. | 10 |
| **220** | **Таймер цифровой BND-50/SG3 7дней 3,5 кВт CAMELION** | Таймер цифровой -7-дневная программа до 56 включений; - Минимальный временной интервал - 1 минута ; - Максимальный временной интервал работы 6 дней 23 часа 59 минут; - Количество программируемых временных интервалов - 8 интервалов - Защита от детей ; -Эффект присутствия в доме (произвольное включение) ; - Рабочее напряжение 230В 50Гц; - Максимальная нагрузка 16А/3500 Вт; - Рабочая температура +5 ... +40С ; -Точность хода часов +/- 1 минута в неделю; - Резервная батарея Ni-Cd 1,2B - Время хранения информации (без подключения к электросети) до 100 часов ; | Китай | шт. | 10 |
| **221** | **Переходник сетевой плоский "Тефаль" бел.REXANT** | Переходник - назначение сетевой; - тип плоский; - исполнение проходное генздо - цвет белый | Китай | шт. | 10 |
| **222** | **Переходник сетевой плоский "Тефаль" черн. REXANT** | Переходник - назначение сетевой; - тип плоский; - исполнение проходное генздо - цвет черый. | Китай | шт. | 10 |
| **223** | **Двойник сетевой AM 16-2E 16A земля ФОТОН** | Разветвитель электрический Фотон Модель АМ 16-2Е  Технические характеристики: Количество розеток: 2 Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный ток , max А: 16 Заземление: есть Соответствует ГОСТ Р 51322.1-99 | Китай | шт. | 10 |
| **224** | **Переходник сетевой AM 6-1 6A ФОТОН** | Разветвитель электрический ФотонМодель АМ 6-1 Технические характеристики:Количество розеток: 1Номинальное напряжение, В: 250Номинальный ток , max А: 6Заземление: нетСоответствует ГОСТ Р 51322.1-99 | Китай | шт. | 10 |
| **225** | **Тройник сетевой AM 16-3E 16A земля ФОТОН** | Разветвитель электрический Фотон Модель АМ 16-3Е  Технические характеристики: Количество розеток: 3 Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный ток , max А: 16 Заземление: есть Соответствует ГОСТ Р 51322.1-99 | Китай | шт. | 10 |
| **226** | **Тройник Т-образный сетевой AM 16-3TE 16A земля ФОТОН** | Разветвитель электрический Фотон Модель АМ 16-3ТЕ  Технические характеристики: Количество розеток: 3 Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный ток , max А: 16 Заземление: есть Т-образная форма Соответствует ГОСТ Р 51322.1-99 | Китай | шт. | 10 |
| **227** | **Четверник сетевой AM 16-4E 16A земля ФОТОН** | Разветвитель электрический Фотон Модель АМ 16-4Е  Технические характеристики: Количество розеток: 4 Номинальное напряжение, В: 250 Номинальный ток , max А: 16 Заземление: есть Соответствует ГОСТ Р 51322.1-99 | Китай | шт. | 10 |
| **228** | **Звонок беспроводной UDB-Q023 W-R111-16S-30M-WH белый VOLPE** | Звонок беспроводной - 16 мелодий  - Световая индикация  - Радиус действия 30м  - Цвет белый | Китай | шт. | 10 |
| **229** | **Звонок беспроводной UDB-Q025 W-R1Т1-16S-80M-WH белый VOLPE** | - Количество мелодий 16шт- Дистанция приема-передачи сигнала 80 м- Питание для кнопки звонка 23А-12В- Цвет белый | Китай | шт. | 10 |
| **230** | **Звонок беспроводной UDB-Q028 W-R1Т1-16S-80M-WH белый VOLPE** | - Количество мелодий 16шт - Дистанция приема-передачи сигнала 80 м - Питание для кнопки звонка 23А-12В - Цвет белый | Китай | шт. | 10 |
| **231** | **Заглушка для розеток 01 ИР.767.556.015** | Заглушка для розеток  Мателиал пластик Цвет белый | Китай | шт. | 10 |
| **232** | **Сетевой шнур с вилкой и выключаталем для светильника T5 Line 1,5 метра REV Ritter** | - подходит для светильников 5W, 9W, 12W, 16W | Китай | шт. | 10 |
| **233** | **Электромонтажный набор (индикаторная отвертка-пробник, колодка клеммная 0,75-4ММ2, изолента ПВХ 5м) DUWI** | Электромонтажный набор - Назначение: для определения наличия переменного напряжения, монтажа люстр, светильников и пр. - Индикация: светодиод - Напряжение: 100-250 В - Степень защиты IP40 - Производитель: duwi GmbH | Китай | шт. | 10 |
| **234** | **Удлинитель бытовой 1.5м 3 гнезда без выключателя с заземлением Quick Fix REV** | Удлинитель бытовой - Серия: QUICK FIX - Тип: бытовой - Вид: колодка розеточная - Длина: 1.5 м - Тип провода и сечение: 2Gх0,75 - Подключаемая мощность: 2200 Вт - Заземляющий контакт: есть  - Степень защиты: IP20 - Выключатель: нет - Количество гнезд: 3 - Цвет провода: белый | Китай | шт. | 10 |
| **235** | **Удлинитель бытовой 1.5м 3 гнезда без выключателя без земли Quick Fix REV** | Удлинитель бытовой- Серия: QUICK FIX- Тип: бытовой- Вид: колодка розеточная- Длина: 1.5 м- Тип провода и сечение: 2Gх0,75- Подключаемая мощность: 2200 Вт- Заземляющий контакт: нет- Степень защиты: IP20- Выключатель: нет- Количество гнезд: 3 - Цвет провода: белый | Китай | шт. | 10 |
| **236** | **Удлинитель бытовой 2м 3 гнезда со шторками с заземлением Quick Fix REV** | Удлинитель бытовой - Серия: QUICK FIX - Тип: бытовой - Вид: колодка розеточная - Длина: 2 м - Тип провода и сечение: 2Gх0,75 - Подключаемая мощность: 2200 Вт - Заземляющий контакт: есть  - Степень защиты: IP20 - Выключатель: нет - Количество гнезд: 3 - Цвет провода: белый | Китай | шт. | 10 |
| **237** | **Удлинитель бытовой 3м 3 гнезда без выключателя без земли Quick Fix REV** | Удлинитель бытовой - Серия: QUICK FIX - Тип: бытовой - Вид: колодка розеточная - Длина: 3 м - Тип провода и сечение: 2Gх0,75 - Подключаемая мощность: 2200 Вт - Заземляющий контакт: нет - Степень защиты: IP20 - Выключатель: нет - Количество гнезд: 3  - Цвет провода: белый | Китай | шт. | 10 |
| **238** | **Удлинитель бытовой 3м 3 гнезда без выключателя с заземлением Quick Fix REV** | Удлинитель бытовой- Серия: QUICK FIX- Тип: бытовой- Вид: колодка розеточная- Длина: 3 м- Тип провода и сечение: 2Gх0,75- Подключаемая мощность: 2200 Вт- Заземляющий контакт: нет- Степень защиты: IP20- Выключатель: нет- Количество гнезд: 3- Цвет провода: белый | Китай | шт. | 10 |
| **239** | **Удлинитель бытовой 3м 3 гнезда с выключателя с землей, со шторками Quick Fix REV** | Удлинитель бытовой - Серия: QUICK FIX - Тип: бытовой - Вид: колодка розеточная - Длина: 3 м - Тип провода и сечение: 2Gх0,75 - Подключаемая мощность: 2200 Вт - Заземляющий контакт: есть  - Степень защиты: IP20 - Выключатель: нет - Количество гнезд: 3 - Цвет провода: белый | Китай | шт. | 10 |
| **240** | **Удлинитель бытовой 3м 4 гнезда без выключателя без земли Quick Fix REV** | Удлинитель бытовой - Серия: QUICK FIX - Тип: бытовой - Вид: колодка розеточная - Длина: 3 м - Тип провода и сечение: 2Gх0,75 - Подключаемая мощность: 2200 Вт - Заземляющий контакт: нет - Степень защиты: IP20 - Выключатель: нет - Количество гнезд: 4 - Цвет провода: белый | Китай | шт. | 10 |
| **241** | **Удлинитель бытовой 3м 4 гнезда без выключателя с заземлением Quick Fix REV** | Удлинитель бытовой - Серия: QUICK FIX - Тип: бытовой - Вид: колодка розеточная - Длина: 3 м - Тип провода и сечение: 2Gх0,75 - Подключаемая мощность: 2200 Вт - Заземляющий контакт: есть - Степень защиты: IP20 - Выключатель: нет - Количество гнезд: 4 - Цвет провода: белый | Китай | шт. | 10 |
| **242** | **Удлинитель бытовой 3м 4 гнезда с выключателем, с заземлением, со шторками Quick Fix REV** | Удлинитель бытовой - Серия: QUICK FIX - Тип: бытовой - Вид: колодка розеточная - Длина: 3 м - Тип провода и сечение: 2Gх0,75 - Подключаемая мощность: 2200 Вт - Заземляющий контакт: есть - Степень защиты: IP20 - Выключатель: нет - Количество гнезд: 4 - Цвет провода: белый | Китай | шт. | 10 |
| **243** | **Удлинитель бытовой 5м 4 гнезда с заземлением Quick Fix REV** | Удлинитель бытовой- Серия: QUICK FIX- Тип: бытовой- Вид: колодка розеточная- Длина: 5 м- Тип провода и сечение: 3Gх0,75- Подключаемая мощность: 2200 Вт- Заземляющий контакт: есть- Степень защиты: IP20- Выключатель: с подсветкой- Количество гнезд4 - Цвет провода: белый | Китай | шт. | 10 |
| **244** | **Удлинитель бытовой 5м 4 гнезда с выключателем ,шторками с заземляющим контактом Quick Fix REV** | Удлинитель бытовой - Серия: QUICK FIX - Тип: бытовой - Вид: колодка розеточная - Длина: 5 м - Тип провода и сечение: 3Gх0,75 - Подключаемая мощность: 2200 Вт - Заземляющий контакт: есть - Степень защиты: IP20 - Выключатель: с подсветкой - Количество гнезд4 - Цвет провода: белый | Китай | шт. | 10 |
| **245** | **Удлинитель бытовой 5м 3 гнезда с выключателем, с заземлением , со шторками без земли Quick Fix REV** | Удлинитель бытовой - Серия: QUICK FIX - Тип: бытовой - Вид: колодка розеточная - Длина: 5 м - Тип провода и сечение: 2Gх0,75 - Подключаемая мощность: 2200 Вт - Заземляющий контакт: есть  - Степень защиты: IP20 - Выключатель: нет - Количество гнезд: 4 - Цвет провода: белый | Китай | шт. | 10 |
| **246** | **Удлинитель бытовой 5м 3 гнезда без выключателя с заземляющим контактом Quick Fix REV** | Удлинитель бытовой- Серия: QUICK FIX- Тип: бытовой- Вид: колодка розеточная- Длина: 5 м- Тип провода и сечение: 3Gх0,75- Подключаемая мощность: 2200 Вт- Заземляющий контакт: есть- Степень защиты: IP20- Выключатель: нет- Количество гнезд: 3- Цвет провода: белый | Китай | шт. | 10 |
| **247** | **Удлинитель бытовой 5м 4 гнезда без выключателя без земли Quick Fix REV** | Удлинитель бытовой - Серия: QUICK FIX - Тип: бытовой - Вид: колодка розеточная - Длина: 5 м - Тип провода и сечение: 2Gх0,75 - Подключаемая мощность: 2200 Вт - Заземляющий контакт: нет - Степень защиты: IP20 - Выключатель: нет - Количество гнезд: 4 - Цвет провода: белый | Китай | шт. | 10 |
| **248** | **Удлинитель рулетка SR 3х3-R 3 гнезда 3 м ШВВП** | VOLSTEN Удлинитель SR 3х3-R - Удлинитель без заземления на 3 розетки  - Корпус изготовлен из пластика, не поддерживающего горение, что повышает пожаробезопасность и электробезопасность в процессе эксплуатации.  - Провод имеет двойную изоляцию, которая максимально защищает его от механических повреждений.  - Контакты розеток изготовлены из латуни и сконструированы таким образом, что не деформируются в процессе эксплуатации. - Контакты вилок изготовлены из латуни и покрыты слоем никеля, который не позволяет латуни окисляться с течением времени. - Количество розеток - 3 - Длина провода - 3 м - Цвет - белый - Тип провода - ШВВП 2\*0,75 - Максимальная подключаемая мощность - 2200 Вт - Номинальная сила тока - 10 А | Китай | шт. | 10 |
| **249** | **Удлинитель рулетка SR 3х5-R 3 гнезда 5 м ШВВП VOLSTEN** | VOLSTEN Удлинитель SR 3х5-R - Удлинитель без заземления на 3 розетки - Корпус изготовлен из пластика, не поддерживающего горение, что повышает пожаробезопасность и электробезопасность в процессе эксплуатации. - Провод имеет двойную изоляцию, которая максимально защищает его от механических повреждений. - Контакты розеток изготовлены из латуни и сконструированы таким образом, что не деформируются в процессе эксплуатации.- Контакты вилок изготовлены из латуни и покрыты слоем никеля, который не позволяет латуни окисляться с течением времени.- Количество розеток - 3- Длина провода - 5 м- Цвет - белый- Тип провода - ШВВП 2\*0,75- Максимальная подключаемая мощность - 2200 Вт- Номинальная сила тока - 10 А | Китай | шт. | 10 |
| **250** | **Удлинитель S 3х1,5 ZDV 3 гнезд, земля, выключатель, 1,5 метра VOLSTEN** | Удлинитель с заземлением и выключателем на 3 розеток с длиной провода 1,5 метра - Назначение: предназначен для подключения нескольких электроприборов к одной стационарной розетке, а также для обеспечения электропитанием приборов, которые расположены в недосягаемости от стационарной розетки. - Корпус изготовлен из пластика, не поддерживающего горение, что повышает пожаробезопасность и электробезопасность в процессе эксплуатации. - Провод имеет двойную изоляцию, которая максимально защищает его от механических повреждений. - Контакты розеток изготовлены из латуни и сконструированы таким образом, что не деформируются в процессе эксплуатации, что обеспечивает надежный электрический контакт на протяжении всего срока службы изделия. - Контакты вилок изготовлены из латуни и покрыты слоем никеля, который не позволяет латуни окисляться с течением времени, и также обеспечивает надежное электрическое соединение с контактами розеток. - Имеет защиту от доступа детьми к токоведущим частям удлинителя таким образом, что в розетку невозможно вставить металлическую спицу или гвоздь. - Количество розеток - 3 с заземлением  - Длина провода - 1,5 м - Цвет - белый - Тип провода - ПВС 3\*1 - Максимальная подключаемая мощность - 3500 Вт - Номинальная сила тока - 16 А | Китай | шт. | 10 |
| **251** | **Удлинитель S 3х3 ZDV 3 гнезд, земля, выключатель, 3 метра VOLSTEN** | Удлинитель с заземлением и выключателем на 3 розеток с длиной провода 3 метра - Назначение: предназначен для подключения нескольких электроприборов к одной стационарной розетке, а также для обеспечения электропитанием приборов, которые расположены в недосягаемости от стационарной розетки. - Корпус изготовлен из пластика, не поддерживающего горение, что повышает пожаробезопасность и электробезопасность в процессе эксплуатации. - Провод имеет двойную изоляцию, которая максимально защищает его от механических повреждений. - Контакты розеток изготовлены из латуни и сконструированы таким образом, что не деформируются в процессе эксплуатации, что обеспечивает надежный электрический контакт на протяжении всего срока службы изделия. - Контакты вилок изготовлены из латуни и покрыты слоем никеля, который не позволяет латуни окисляться с течением времени, и также обеспечивает надежное электрическое соединение с контактами розеток. - Имеет защиту от доступа детьми к токоведущим частям удлинителя таким образом, что в розетку невозможно вставить металлическую спицу или гвоздь. - Количество розеток - 3 с заземлением  - Длина провода - 3м - Цвет - белый - Тип провода - ПВС 3\*1 - Максимальная подключаемая мощность - 3500 Вт - Номинальная сила тока - 16 А | Китай | шт. | 10 |
| **252** | **Удлинитель S 3х5 ZDV 3 гнезд, земля, выключатель,5 метра VOLSTEN** | Удлинитель с заземлением и выключателем на 3 розеток с длиной провода 5 метра- Назначение: предназначен для подключения нескольких электроприборов к одной стационарной розетке, а также для обеспечения электропитанием приборов, которые расположены в недосягаемости от стационарной розетки.- Корпус изготовлен из пластика, не поддерживающего горение, что повышает пожаробезопасность и электробезопасность в процессе эксплуатации.- Провод имеет двойную изоляцию, которая максимально защищает его от механических повреждений.- Контакты розеток изготовлены из латуни и сконструированы таким образом, что не деформируются в процессе эксплуатации, что обеспечивает надежный электрический контакт на протяжении всего срока службы изделия.- Контакты вилок изготовлены из латуни и покрыты слоем никеля, который не позволяет латуни окисляться с течением времени, и также обеспечивает надежное электрическое соединение с контактами розеток.- Имеет защиту от доступа детьми к токоведущим частям удлинителя таким образом, что в розетку невозможно вставить металлическую спицу или гвоздь.- Количество розеток - 3 с заземлением - Длина провода - 5м- Цвет - белый- Тип провода - ПВС 3\*1- Максимальная подключаемая мощность - 3500 Вт- Номинальная сила тока - 16 А | Китай | шт. | 10 |
| **253** | **Удлинитель S 5х3 ZDV 5 гнезд, земля, выключатель, 3 метра VOLSTEN** | Удлинитель с заземлением и выключателем на 5 розеток с длиной провода 3 метра - Назначение: предназначен для подключения нескольких электроприборов к одной стационарной розетке, а также для обеспечения электропитанием приборов, которые расположены в недосягаемости от стационарной розетки. - Корпус изготовлен из пластика, не поддерживающего горение, что повышает пожаробезопасность и электробезопасность в процессе эксплуатации. - Провод имеет двойную изоляцию, которая максимально защищает его от механических повреждений. - Контакты розеток изготовлены из латуни и сконструированы таким образом, что не деформируются в процессе эксплуатации, что обеспечивает надежный электрический контакт на протяжении всего срока службы изделия. - Контакты вилок изготовлены из латуни и покрыты слоем никеля, который не позволяет латуни окисляться с течением времени, и также обеспечивает надежное электрическое соединение с контактами розеток. - Имеет защиту от доступа детьми к токоведущим частям удлинителя таким образом, что в розетку невозможно вставить металлическую спицу или гвоздь. - Количество розеток - 5 с заземлением  - Длина провода - 3м - Цвет - белый - Тип провода - ПВС 3\*1 - Максимальная подключаемая мощность - 3500 Вт - Номинальная сила тока - 16 А | Китай | шт. | 10 |
| **254** | **Удлинитель S 5х5 ZDV 5 гнезд, земля, выключатель, 5 метра VOLSTEN** | Удлинитель с заземлением и выключателем на 5 розеток с длиной провода 5 метра - Назначение: предназначен для подключения нескольких электроприборов к одной стационарной розетке, а также для обеспечения электропитанием приборов, которые расположены в недосягаемости от стационарной розетки. - Корпус изготовлен из пластика, не поддерживающего горение, что повышает пожаробезопасность и электробезопасность в процессе эксплуатации. - Провод имеет двойную изоляцию, которая максимально защищает его от механических повреждений. - Контакты розеток изготовлены из латуни и сконструированы таким образом, что не деформируются в процессе эксплуатации, что обеспечивает надежный электрический контакт на протяжении всего срока службы изделия. - Контакты вилок изготовлены из латуни и покрыты слоем никеля, который не позволяет латуни окисляться с течением времени, и также обеспечивает надежное электрическое соединение с контактами розеток. - Имеет защиту от доступа детьми к токоведущим частям удлинителя таким образом, что в розетку невозможно вставить металлическую спицу или гвоздь. - Количество розеток - 5 с заземлением  - Длина провода - 5м - Цвет - белый - Тип провода - ПВС 3\*1 - Максимальная подключаемая мощность - 3500 Вт - Номинальная сила тока - 16 А | Китай | шт. | 10 |
| **255** | **Шнур витой труб. телеф. 2м. бел. REXANT** | Шнур витой трубочный телефонный  - применение для подключения телефонных трубок к телефонным аппаратам, радиостанциям, медицинской технике;  - разъемы RJ-10 (4P4C). | Китай | шт. | 10 |
| **256** | **Универсальная телефонная вилка, белая REXANT** | Вилка универсальная тел. - разъем европейский; - 2 евро гнезда и стандартная вилку. | Китай | шт. | 10 |
| **257** | **Розетка компьютерная -1 RJ-45 CAT5e REXANT** | Розетка - назначение подключение компьютерных и телефонных кабелей в сеть; - содержит два гнезда 5 категории RJ- 45 под разъем 8Р-8С (8 посадочных мест и 8 контактов). - фиксация зажимные контакты; - форма квадратная - установка накладаная, на стену. | Китай | шт. | 10 |
| **258** | **Розетка телефонная - 1 6Р-4С REXANT** | Телефонная розетка  - назначение : подключение кабеля проводных телефонных аппаратов к телефонной сети; - 6 пинов, 4 заняты медными контактами (2 контакта используются под телефонную линию, 2 под питание); - материал пластик; - цвет белый матовый. | Китай | шт. | 10 |
| **259** | **Розетка телефонная - 2 6Р-4С REXANT** | Телефонная розетка- подключение 2 кабелей проводных телефонных аппаратов к телефонной сети;- 2 телефонных гнезда ( 6 пинов, 4 заняты медными контактами, 2 контакта используются под питание, 2 – под телефонную линию);- материал пластик. | Китай | шт. | 10 |
| **260** | **REXANT Удлинитель телеф. 10м. бел.** | Телефонный удлинитель  - цвет : белый  - назначение : подключение телефонных аппаратов, факсов, модемов, ADSL сплиттеров и других устройств с разъемами типа RJ-11 (Евро джек); - рабочая температура шнура от -20 до +50; - длина провода, м 10; | Китай | шт. | 10 |
| **261** | **REXANT Удлинитель телеф. 20м. бел.** | Телефонный удлинитель  - длина 20М; - цвет белый; - назначение : подключения телефонных аппаратов, факсов, модемов, ADSL сплиттеров и других устройств с разъемами типа RJ-11 (Евро джек); - используется для удлинения абонентской телефонной линии, когда подключаемое устройство находится в отдалении от стационарной розетки; - изоляция жил и общая оболочка изготовлена из ПВХ; - рабочая температура шнура от -20 до +50; | Китай | шт. | 10 |
| **262** | **REXANT Удлинитель телеф. 7м. бел.** | Телефонный удлинитель  - длина 20М; - цвет белый; - назначение : подключения телефонных аппаратов, факсов, модемов, ADSL сплиттеров и других устройств с разъемами типа RJ-11 (Евро джек); - используется для удлинения абонентской телефонной линии, когда подключаемое устройство находится в отдалении от стационарной розетки; - изоляция жил и общая оболочка изготовлена из ПВХ; - рабочая температура шнура от -20 до +50; | Китай | шт. | 10 |
| **263** | **Универсальная телефонная розетка REXANT** | Телефонная розетка универсальная - описание : переходник позволяющий переключать телефонные аппараты с европейским разъемом к розеткам российского стандарта; - 2 евро гнезда и стандартную розетку. | Китай | шт. | 10 |
| **264** | **Шнур витой труб. телеф. 2м. черн. REXANT** | Шнур витой трубочный телефонный - цвет черный;- длина ,м 2;- назначение : для подключения телефонных трубок к телефонным аппаратам, а так же может применяться в радиостанциях, медицинской технике и в других областях, где необходим шнур с переменной | Китай | шт. | 10 |
| **265** | **Фонарь аккумуляторный 29314 19LED 2,3А желтый CAMELION** | Аккумуляторный светодиодный фонарь - Количество светодиодов 19 - Зарядка от сети 220 В / 50 Гц  - Светодиодный индикатор заряда - Зарядное устройство встроенное - Предохранительная крышка разъема подключения сетевого кабеля - Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 4 В 2,3 А/ч - Время полного заряда аккумулятора около 10 часов - Время работы после полного заряда аккумулятора до 12 часов - Аварийное включение, в случае отключения питания во время зарядки - Срок службы светодиодов до 100 000 часов - Материал корпуса ударопрочная пластмасса - Цвет корпуса черный + желтый - Габаритные размеры 100 х 170 мм - Вес фонаря 489 грамм - Кабель для зарядки в комплекте | Китай | шт. | 10 |
| **266** | **Фонарь аккумуляторный 3804M 4LED SLA 220В черно-желтый ULTRAFLASH** | Аккумуляторный светодиодный фонарь - Цвет Черный + желтый  - Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,4 А\*ч (в комплекте) - Размеры фонаря, мм 65 x 135 x 65 - Цветовая температура, K 6000 - Источники света 4 LED - Потребляемая мощность(Вт) 0,32 - Материал корпуса  пластик - Дистанция освещения — до 20 м - Время работы — до 6 часов, - Выдвижная сетевая вилка, - Степень защиты IP20 | Китай | шт. | 10 |
| **267** | **Фонарь аккумуляторный 3804 4LED SLA 220В MILITARY ULTRAFLASH камуфляж** | Аккумуляторный светодиодный фонарь- Количество светодиодов 4- Заряд от сети 220 В / 50 Гц- Зарядное устройство встроенное- Светодиодный индикатор заряда- Выдвижная сетевая вилка с фиксирующим устройствомАккумуляторный светодиодный фонарь- Количество светодиодов 4- Заряд от сети 220 В / 50 Гц- Зарядное устройство встроенное- Светодиодный индикатор заряда- Выдвижная сетевая вилка с фиксирующим устройством- Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 4 В, 500 мА/ч- Время полного заряда аккумулятора 8 часов- Время работы после полного заряда аккумулятора до 8 часов- Срок службы светодиодов до 100 000 часов- Материал корпуса пластик- Цвет камуфляж- Размеры 70 х 120 мм- Вес фонаря 125 грамм | Китай | шт. | 10 |
| **268** | **Фонарь аккумуляторный 3807M 7LED SLA 220В черно-желтый ULTRAFLASH** | Аккумуляторный светодиодный фонарь - Цвет Черный + желтый  - Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,4 А\*ч (в комплекте) - Размеры фонаря, мм 65 x 135 x 65 - Цветовая температура, K 6000 - Источники света 4 LED - Потребляемая мощность(Вт) 0,32 - Материал корпуса  пластик - Дистанция освещения — до 20 м - Время работы — до 6 часов, - Выдвижная сетевая вилка, - Степень защиты IP20 | Китай | шт. | 10 |
| **269** | **Фонарь аккумуляторный 3816 9LED SLA 220В ULTRAFLASH** | Фонарь аккумуляторный - цвет черный с желтым - Мах линейный размер фонаря, мм 155 - размеры фонаря, мм 60 x 160 x 60 - применяемые элементы питания: герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,7 А\*ч (в комплекте) - источники света 9 LED - потребляемая мощность(Вт) 1,2 - цветовая температура, K 8000 - световой поток(Лм) 35 - материал корпуса пластик  - дистанция освещения — до 22 м  - 1 режим работы  - время работы — до 4,5 часов - раскладная сетевая вилка - степень защиты IP22 | Китай | шт. | 10 |
| **270** | **Фонарь аккумуляторный 3816SM 9LED SLA 220В желтый, 2 режима ULTRAFLASH** | Цвет Желтый с чернымМаксимальный линейный размер фонаря, мм 155Размеры фонаря, мм 80 x 157 x 85Применяемые элементы питания Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,8 А\*ч (в комплекте)Источники света 9 LEDЦветовая температура, K 8000Световой поток(Лм) 80Материал корпуса пластикДистанция освещения — до 40 м, 2 режима работы, время работы- до 18 часов, выдвижная сетевая вилка, IP22 | Китай | шт. | 10 |
| **271** | **Фонарь аккумуляторный 3818SM аккум. SLA 3W LED 12SMD , 2 режима, синий ULTRAFLASH** | Цвет Голубой с черным Максимальный линейный размер фонаря, мм 190 Размеры фонаря, мм 100 x 193 x 125 Размер первичной упаковки, мм 106 x 198 x 128 Применяемые элементы питания  Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 1,3 А\*ч (в комплекте)Источники света 1 + 12 LED Соответствие лампе накаливания(Вт) 11,7 Цветовая температура, K 8000 Световой поток(Лм) 140 Дистанция освещения — до 50 м, 2 режима работы, время работы- до 6,5 часов, выдвижная сетевая вилка, IP22 | Китай | шт. | 10 |
| **272** | **Фонарь аккумуляторный 3819CSM 9LED-12 220В 2 режима SLA пластик желтый ULTRAFLASH\*** | Фонарь аккумуляторный  Цвет - Желтый Источник света - LED Количество источников света - 25 Материал корпуса - Пластик Напряжение - V220  Дополнительно - Аккумулятор 2 режима, SLA | Китай | шт. | 10 |
| **273** | **Фонарь аккумуляторный E142 220В CREE 3Вт фокус 3 режима пластик черный ULTRAFLASH** | Аккумуляторный фонарь- Цвет Черный с желтым- Макс. линейный размер фонаря, мм 130- Размеры фонаря, мм 36 x 130 x 36- Применяемые элементы питания Литий — ионный аккумулятор типа 18650 3.7 вольт 1200 мА-ч, допускается применение батареек 3 x AAA- Источники света 1 LED CREE 3 ватта- Потребляемая мощность(Вт) 3- Цветовая температура, K 8000- Световой поток(Лм) 250- Материал корпуса Алюминиевый сплав- В комплекте: Зарядное устройство от 220 вольт, цилиндрический адаптер для аккумулятора, кассета для батареек 3 X AAA, ремешок для переноски- Дистанция освещения — до 100 м- 3 режима работы- ZOOM - работа от аккумулятора 18650 или батареек 3 X AAA- линза для фокусировки- время работы- до 4 часов - зарядное устройство 220 вольт - Ремешок-Степень защиты IP66 | Китай | шт. | 10 |
| **274** | **Фонарь аккум. E145 черн., CREE 1W, 3 реж, пласт.бокс ULTRAFLASH** | Аккумулятроный светодиодный фонарь Актив - Материал корпуса - алюминий - 1 светодиод LED CREE XP-E 1W - Световой поток 80 Лм - Аккумулятор литий - ионный 18650 3,7 вольта 1800 мАч - 3 режима работы, время работы до 6 часов - Зарядное устройство в комплекте | Китай | шт. | 10 |
| **275** | **Фонарь аккумуляторный 3818 7и8LED 220В 2 режима черно-желтый ULTRAFLASH** | Аккумуляторный светодиодный фонарь - Материал корпуса - пластик - Светодиод - 7+8 - Упаковка - коробка - Размеры фонаря, мм 75 x 155 x 75 -Потребляемая мощность(Вт) 0,9 -Цветовая температура, K 8000 - Световой поток(Лм) 25 - Степень защиты IP22 | Китай | шт. | 10 |
| **276** | **Фонарь аккумуляторный 3819 15и10LED 220В 2 режима черно-желтый ULTRAFLASH** | Аккумуляторный светодиодный фонарь- Материал корпуса - пластик- Светодиод - 15+10- Упаковка - коробка- Потребляемая мощность(Вт) 2- Цветовая температура, K 8000- Световой поток(Лм) 55- Степень защиты IP22 | Китай | шт. | 10 |
| **277** | **Фонарь аккумуляторный 3827 5LED 220В SLA пластик черно-желтый ULTRAFLASH** | Аккумуляторный светодиодный фонарь - Материал корпуса - пластик - Светодиод - 15+10 - Упаковка - коробка - Потребляемая мощность(Вт) 0,7 - Цветовая температура, K 8000 - Световой поток(Лм) 18 - Степень защиты IP22 | Китай | шт. | 10 |
| **278** | **Фонарь аккумуляторный LED3828 черный-желтый 1LED 0,5Вт SLA пласт склад. вил коробка ULTRAFLASH** | Фонарь аккумуляторный LED 3828 черно-желтый - Цвет: Черный с желтым - Максимальный линейный размер фонаря, мм: 150 - Размеры фонаря, мм: 50 x 155 x 50 - Применяемые элементы питания: Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А\*ч (в комплекте) | Китай | шт. | 10 |
| **279** | **Фонарь аккумуляторный 3829 9LED 220В черно-желтый ULTRAFLASH** | Аккумуляторный светодиодный фонарь - Материал корпуса - пластик - Светодиод - 9 - Упаковка - коробка - Размеры фонаря, мм 70 x 160 x 70 - Потребляемая мощность(Вт) 0,8 - Цветовая температура, K 8000 - Световой поток(Лм) 25 - Степень защиты IP22 | Китай | шт. | 10 |
| **280** | **Фонарь аккумуляторный PM-0104 4LED синий РЕКОРД** | Фонарь аккумуляторный- Источник света светодиоды- Количество светодиодов 4- Тип аккумулятора герметичный свинцово-кислотный 4в 500 мА/ч- Заряд от сети 220 в- Зарядное устройство встроенное- Способ зарядки аккумулятора встроенная вилка- Время зарядки 8 часов- Время работы аккумулятора 8 часов- Индикатор заряда есть- Количество режимов работы 1- Размеры 70·120 мм- Материал корпуса пластик- Цвет синий + чёрный- Гарантия 1 год | Китай | шт. | 10 |
| **281** | **Фонарь аккумуляторный PM-0107 7LED зеленый РЕКОРД** | Фонарь аккумуляторный - Источник света светодиоды - Количество светодиодов 7 - Тип аккумулятора герметичный свинцово-кислотный 4в 700 мА/ч - Зарядное устройство встроенное - Способ зарядки аккумулятора встроенная вилка - Время зарядки 8 часов - Индикатор | Китай | шт. | 10 |
| **282** | **Фонарь аккумуляторный PM-0115 15LED оранжевый РЕКОРД** | Аккумуляторный светодиодный фонарь - Количество светодиодов 15 - Заряд от сети 220 В / 50 Гц - Зарядное устройство встроенное - Светодиодный индикатор заряда - Выдвижная сетевая вилка с фиксирующим устройством - Аккумулятор 2 герметичных свинцово-кислотных 4 В, 500 мА/ч и 4 В, 700 мА/ч, соединенные в одну цепь - Время полного заряда аккумулятора 10 часов - Время работы после полного заряда аккумулятора до 10 часов - Два режима работы 8 или 15 диодов - Срок службы светодиодов до 100 000 часов - Материал корпуса пластик - Цвет оранжевый + черный - Размеры 97 х 170 мм - Вес фонаря 265 грамм | Китай | шт. | 10 |
| **283** | **Фонарь аккумуляторный PM-1500 1LED 1Вт красный ФОТОН** | Фонарь аккумуляторный- Источник света светодиоды- Количество светодиодов -1- Заряд от сети - 220 в- Зарядное устройство встроенное- Способ зарядки аккумуляторавстроенная вилка- Время зарядки 8 часов- Индикатор заряда - есть- Материал корпуса - пластик- Цвет - красный | Китай | шт. | 10 |
| **284** | **Фонарь аккумуляторный PM-5000 5LED 3Вт фиолетовый ФОТОН** | Фонарь аккмуляторный - Источник света светодиоды - Количество светодиодов - 5 - Заряд от сети - 220 в - Зарядное устройство встроенное - Способ зарядки аккумулятора встроенная вилка - Время зарядки - 8 часов - Индикатор заряда - есть - Количество режимов 1 - Материал корпуса - пластик - Цвет - фиолетовый - Срок службы светодиодов до 100 000 часов - Гарантия - 1 год | Китай | шт. | 10 |
| **285** | **Фонарь кемпинг 62441 24LED 4хR03 серебро магнит подвес пластик CAMELION** | Светильник для кемпинга LED62441 - Цвет корпуса: серебро,  - Источник света : 24 светодиода,  - Материал корпуса : пластик - Степень защиты: IP54 | Китай | шт. | 10 |
| **286** | **Фонарь кемпинг акк. 29312 24LED 220В 2,3А-ч 4В пластик красный CAMELION** | Фонарь аккумуляторный LED 29312  Источник света: 24 светодиода Время непрерывной работы: до 10 часов Элемент питания: аккумулятор свинцово-кислотный 4V 2,3Ah Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: красный Размеры, мм: 117х117х175 Дополнительно: режим аварийного включения, пластиковый защитный плафон, кабель для зарядки в комплекте. | Китай | шт. | 10 |
| **287** | **Фонарь кемпинг 5210-3 3LED 3хAA CAMELION** | Фонарь аккумуляторный LED 29312Источник света: 3 светодиодаВремя непрерывной работы: до 20 часовЭлемент питания: 3 батарейки типа АА(LR6)Материал корпуса: пластикЦвет корпуса: серебристо-черныйРазмеры, мм: 100х100х140Дополнительно: светоотражатель | Китай | шт. | 10 |
| **288** | **Фонарь кемпинг аккум. 5625 30LED 3xR20 красный CAMELION\*** | Фонарь аккумуляторный LED 5625 Источник света: 30 светодиода Время непрерывной работы: до 100 часов Элемент питания: 3 батарейки типа D(LR20) Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: бордо Размеры, мм: 115х115х230 Дополнительно: удобная ручка для переноски | Китай | шт. | 10 |
| **289** | **Фонарь кемпинг акк. 6248 48LED 3хLR6 CAMELION** | Фонарь аккумуляторный LED 6248  Источник света: 48 светодиодов Время непрерывной работы: до 100 часов Элемент питания: 3 батарейки типа АА(LR6) Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: серебро Размеры, мм: 135х135х15 Дополнительно: кнопочный выключатель на лицевой панели, крепление с крючком для подвешивания, элементы питания в комплекте. | Китай | шт. | 10 |
| **290** | **Фонарь кемпинг 6247 8LED 3хAA CAMELION** | Фонарь аккумуляторный LED 6247  Источник света: 4 белых, 3 красных, 1 RGB светодиод Время непрерывной работы: до 100 часов Элемент питания: 3 батарейки типа АА(LR6) Материал корпуса: пластик Цвет корпуса: серебро Размеры, мм: 78х78х113 Дополнительно: 3 режима работы, миниатюрный компас, встроенный в плафон, магнитное крепление, кольцо для подвешивания, пластиковый защитный плафон. | Китай | шт. | 10 |
| **291** | **Фонарь кемпинг 6244 3LED серебро ULTRAFLASH** | Фонарь LED 6244Источник света: 3 светодиодаВремя непрерывной работы: до 100 часовЭлемент питания: 3 батарейки типа ААА(LR3)Материал корпуса: пластикЦвет корпуса: сереброРазмеры, мм: 70х70х24Дополнительно: в комплекте 3 фонаря, легко крепится при помощи клейкой основы, включение одним нажатием. | Китай | шт. | 10 |
| **292** | **Фонарь кемпинг акк. 5161 3LED 220В диммер зеленый пластик ULTRAFLASH** | Фонарь "Летучая мышь",аккумуляторный  4 Вольта, 0.8 - Ампер-часов, время работы до 5 часов. Время заряда - 13 часов, Кабель - 220 Вольт | Китай | шт. | 10 |
| **293** | **Фонарь кемпинг акк. 5162 9LED- 5 220В SLA красный пластик ULTRAFLASH** | Фонарь гирбридный с кемпинговым плафоном ,аккумуляторный  4 Вольта, 2\*0.4 - Ампер-часов,  9 LED в отражателе, время работы до 5 часов. Время заряда - 12 часов, Встроенная сетевая вилка -  220 Вольт, Крючок для подвеса | Китай | шт. | 10 |
| **294** | **Фонарь LED15001-А 9LED красный-черный ULTRAFLASH** | Фонарь светодиодный ручной - Источник света 9 светодиодов в рассеивающей линзе - Питание 3 элемента типа ААА (R03) - Материал корпуса резинопластик - Цвет корпуса черный + красный - Максимальный линейный размер фонаря 97 мм - Максимальный диаметр фонаря 34 мм - Вес фонаря без элементов питания 41 грамм - Ремешок для запястья - Выключатель кнопочный торцевой - Элементы питания в комплект не входят | Китай | шт. | 10 |
| **295** | **Фонарь LED15001-В 9LED желтый-черный ULTRAFLASH** | Фонарь светодиодный ручной- Источник света 9 светодиодов в рассеивающей линзе- Питание 3 элемента типа ААА (R03)- Материал корпуса резинопластик- Цвет корпуса черный + желтый- Максимальный линейный размер фонаря 97 мм- Максимальный диаметр фонаря 34 мм- Вес фонаря без элементов питания 41 грамм- Ремешок для запястья- Выключатель кнопочный торцевой- Элементы питания в комплект не входят | Китай | шт. | 10 |
| **296** | **Фонарь LED15001-С 9LED зеленый-черный ULTRAFLASH** | Фонарь светодиодный ручной - Источник света 9 светодиодов в рассеивающей линзе - Питание 3 элемента типа ААА (R03) - Материал корпуса резинопластик - Цвет корпуса черный + зеленый - Максимальный линейный размер фонаря 97 мм - Максимальный диаметр фонаря 34 мм - Вес фонаря без элементов питания 41 грамм - Ремешок для запястья - Выключатель кнопочный торцевой - Элементы питания в комплект не входят | Китай | шт. | 10 |
| **297** | **Фонарь МR-0209 (3хLR03) (9 светодиод.) РЕКОРД** | Фонарь светодиодный - Источник света 9 LED - Материал корпуса: резинопластик - Элементы питания 3хR03 (AAA) | Китай | шт. | 10 |
| **298** | **Фонарь резиновый ММ-0203 (2хR6) (3 светодиода) РЕКОРД** | Фонарь светодиодный – Источник света 3 LED Straw-Hat – Питание 2хLR6 (АА) - Материал корпуса резина – Выключатель кнопочный, боковой, герметичный – Размер 145х40х40 мм | Китай | шт. | 10 |
| **299** | **Фонарь резиновый ММ-0207 (2хR20) (7 светодиода) РЕКОРД** | Фонарь светодиодный - Источник света 7 LED - Элементы питания 2хR20  - Фонарь резиновый | Китай | шт. | 10 |
| **300** | **Фонарь-брелок К-25 (4xLR41 в комплекте) ФОТОН** | Фонарь - брелок Фотон - Батарейки в комплекте 4XLR41 - Торцевой кнопочный выключатель - 6 цветов на выбор - Корпус из анодированного алюминия | Китай | шт. | 10 |
| **301** | **Фонарь LED 917-ТН оранжевый, 1 режим, 3\*AG10 в комплекте, пластиковый, блист.-пакет ULTRAFLASH** | Светодиодный фонарь-брелок- Источник света 1 LED- Потребляемая мощность 1 Вт - Цветовая температура 6500 K - Световой поток 15 Лм- Элементы питания 3xAG10 (входят в комплект)- Цвет оранжевый- Размеры фонаря 30x30x120 мм- Материал корпуса пластик | Китай | шт. | 10 |
| **302** | **Фонарь LED30L 1LED, лазерная указка, 3хAG3, черный, алюминий ULTRAFLASH** | Аккумулятроный светодионый фонарь - Материал корпуса - алюминий - Светодиод - 1 + лазерная указка - Заряд от 3хAG3 - Упаковка - блистер-пакет | Китай | шт. | 10 |
| **303** | **Фонарь S-LD045-B Black Uniel серии Стандарт «Simple Light — Debut», пластиковый корпус, 0,5 Watt LED, 1хАА н/к, цвет черный** | Время непрерывной работы, ч - 12; Диаметр, мм - 20; Длина луча, м - 40; Длина, мм - 95; Защита от влаги - Да; Источник света - LED 0,5 Вт; Комплект - металлическая клипса; Материал корпуса - пластик; Световой поток, лм - 25; Срок гарантии - 12 месяцев; ; Цвет - черный; Элемент питания - 1 х AA, н/к | Китай | шт. | 10 |
| **304** | **Фонарь S-LD045-B Blue Uniel серии Стандарт «Simple Light — Debut», пластиковый корпус, 0,5 Watt LED, 1хАА н/к, цвет синий** | Время непрерывной работы, ч - 12; Диаметр, мм - 20; Длина луча, м - 40; Длина, мм - 95; Защита от влаги - Да; Источник света - LED 0,5 Вт; Комплект - металлическая клипса; Материал корпуса - пластик; Световой поток, лм - 25; Срок гарантии - 12 месяцев; Цвет - синий; Элемент питания - 1 х AA, н/к | Китай | шт. | 10 |
| **305** | **Фонарь S-LD045-B Green Uniel серии Стандарт «Simple Light — Debut», пластиковый корпус, 0,5 Watt LED, 1хАА н/к, цвет зеленый** | Время непрерывной работы, ч - 12; Диаметр, мм - 20; Длина луча, м - 40; Длина, мм - 95; Защита от влаги - Да; Источник света - LED 0,5 Вт; Комплект - металлическая клипса; Материал корпуса - пластик; Световой поток, лм - 25; Срок гарантии - 12 месяцев; Цвет - зеленый; Элемент питания - 1 х AA, н/к | Китай | шт. | 10 |
| **306** | **Фонарь S-LD045-B Red Uniel серии Стандарт «Simple Light — Debut», пластиковый корпус, 0,5 Watt LED, 1хАА н/к, цвет красный** | Время непрерывной работы, ч - 12; Диаметр, мм - 20; Длина луча, м - 40; Длина, мм - 95; Защита от влаги - Да; Источник света - LED 0,5 Вт; Комплект - металлическая клипса; Материал корпуса - пластик; Световой поток, лм - 25; Срок гарантии - 12 месяцев; ; Цвет - красный; Элемент питания - 1 х AA, н/к | Китай | шт. | 10 |
| **307** | **Фонарь TLD-541 Orange Светильник-фонарь переносной Uniel, прорезиненный корпус, 6 LED, питание от USB-порта, цвет-оранжевый.** | Вес нетто, гр - 15; Длина, мм - 170; Источник света - 6 LED; Количество светодиодов, шт - 6; Материал корпуса - пластик; Световой поток, лм - 260; Срок гарантии - 12 месяцев; Срок годности - не ограничен; Цвет - оранжевый | Китай | шт. | 10 |
| **308** | **Фонарь LED 5312-14F4 14LED 3AAA налобный CAMELION** | Фонарь налобный LED 5312-14F4 - Источник света: 14 светодиодов в рассеивающей линзе - Время непрерывной работы: до 100 часов - Элемент питания: 3хААА(LR3) - Материал корпуса: пластик - Цвет корпуса: серебристо-черный - Дополнительно:4 режима работы, регулируемый эластичный ремень для крепления на голове, элементы питания в комплекте. | Китай | шт. | 10 |
| **309** | **Фонарь LED 5313-19F4 19LED 3AAA налобный CAMELION** | Фонарь налобный LED 5313-19F4 - Источник света: 19 светодиодов в рассеивающей линзе - Время непрерывной работы: до 100 часов - Элемент питания: 3хААА(LR3) - Материал корпуса: пластик - Цвет корпуса: серебристо-черный - Дополнительно: 4 режима работы, регулируемый эластичный ремень для крепления на голове, элементы питания в комплекте. | Китай | шт. | 10 |
| **310** | **Фонарь LED MILITARY 5313-19F4 MILITARY 3AAA налобный CAMELION** | Фонарь налобный LED 5313-19F4 - Источник света: 19 светодиодов в рассеивающей линзе - Время непрерывной работы: до 100 часов - Элемент питания: 3хААА(LR3) - Материал корпуса: пластик - Цвет корпуса: камуфляж - Дополнительно: 4 режима работы, регулируемый эластичный ремень для крепления на голове, элементы питания в комплекте. | Китай | шт. | 10 |
| **311** | **Фонарь LED 5315-1WF3 1LED 3AAA налобный CAMELION** | Фонарь налобный LED 5315-1WF3 - Источник света: 1 SMD светодиод мощностью 1Вт - Время непрерывной работы: до 100 часов - Элемент питания: 3хААА(LR3) - Материал корпуса: пластик - Цвет корпуса: серебристо-черный - Дополнительно: 3 режима работы, регулируемый эластичный ремень для крепления на голове, элементы питания в комплекте. | Китай | шт. | 10 |
| **312** | **Фонарь LED 5317-9 Mx 9LED 3AAA налобный CAMELION** | Фонарь налобный LED 5317-9 Mx- Источник света: 9 светодиодов в индивидуальных отражателях- Время непрерывной работы: до 100 часов- Элемент питания: 3хААА(LR3)- Материал корпуса: пластик- Цвет корпуса: серебристо-черный- Дополнительно: 4 режима работы, регулируемый эластичный ремень для крепления на голове, элементы питания в комплекте. | Китай | шт. | 10 |
| **313** | **Фонарь LED 5318-7 Mx 7LED 3AAA налобный CAMELION** | Фонарь налобный LED 5318-7 Mx - Источник света: 7 светодиодов в индивидуальных отражателях - Время непрерывной работы: до 100 часов - Элемент питания: 3хААА(LR3) - Материал корпуса: пластик - Цвет корпуса: серебристо-черный - Дополнительно: 2 режима работ, регулируемый эластичный ремень для крепления на голове, элементы питания в комплекте. | Китай | шт. | 10 |
| **314** | **Фонарь LED 5321-3 Mx 3LED 3AAA налобный CAMELION** | Фонарь налобный LED 5321-3 Mx - Источник света: 3 светодиода в индивидуальных отражателях - Время непрерывной работы: до 100 часов - Элемент питания: 3хААА(LR3) - Материал корпуса: пластик - Цвет корпуса: серебристо-черный - Дополнительно: 2 режима работы | Китай | шт. | 10 |
| **315** | **Фонарь LED 5322-16Mx 16LED 3AAA налобный CAMELION** | Фонарь налобный LED 5322-16 Mx - Источник света: 16 светодиодов в индивидуальных отражателях - Время непрерывной работы: до 100 часов - Элемент питания: 3хААА(LR3) - Материал корпуса: пластик - Цвет корпуса: серебристо-черный - Дополнительно: 4 режима работы, регулируемый эластичный ремень для крепления на голове, элементы питания в комплекте. | Китай | шт. | 10 |
| **316** | **Фонарь LED 5323-19Mx 19LED 3AAA налобный CAMELION** | Фонарь налобный LED 5323-19 Mx - Источник света: 19 светодиодов в индивидуальных отражателях - Время непрерывной работы: до 100 часов - Элемент питания: 3хААА(LR3) - Материал корпуса: пластик - Цвет корпуса: серебристо-черный - Дополнительно: 4 режима работы, регулируемый эластичный ремень для крепления на голове, элементы питания в комплекте. | Китай | шт. | 10 |
| **317** | **Фонарь LED 5325-30Mx 30LED 3AA налобный CAMELION** | Фонарь налобный LED 5325-30 Mx- Источник света: 30 светодиодов в индивидуальных отражателях- Время непрерывной работы: до 100 часов- Элемент питания: 3хАА(LR6)- Материал корпуса: пластик- Цвет корпуса: серебристо-черный- Дополнительно: 4 режима работы, регулируемый эластичный ремень для крепления на голове, элементы питания в комплекте. | Китай | шт. | 10 |
| **318** | **Фонарь налобный светодиодный LED 5370 3реж. 3Вт. 3хААА в компл. не входят, блист. CAMELION** | Фонарь налобный светодиодный LED 5370 - Режимов освещения: 3  - Степень защиты: IP44  - Дистанция освещения(м): 80  - Световой поток(лм): 120  - Источники света: 1 LED  - Мощностью Вт: 3  - Материал: ABS пластик - Цвет : Черный - Упаковка:Двойной блистер  - Размеры упаковки: 90 x 115 x 70  - Макс. лин. размер(мм): 60  - Элементы питания: 3 x R03 (в комплект не входят) В комплекте: Налобный ремешок | Китай | шт. | 10 |
| **319** | **Фонарь LED5367 налобный аккум. черный 220В 2 режима, пласт, бокс ULTRAFLASH** | Цвет Черный Максимальный линейный размер фонаря, мм 75 Размеры фонаря, мм 90 x 75 x 70 Применяемые элементы питания Герметичный свинцово-кислотный аккумулятор 4 вольт 0,5 А\*ч (в комплекте) Источники света 1 LED 1,2Вт + 5SMD LED Потребляемая мощность(Вт) 1,2  Цветовая температура, K 7500 Световой поток(Лм) 140  Материал корпуса пластик В комплекте Сетевой кабель 220 вольт для заряда, налобный ремешок Тех.хар-ки, дополнительные функции Дистанция освещения — до 150 м, 2 режима работы, время работы — до 3 часов, сетевой кабель 220 вольт для заряда,IP44 | Китай | шт. | 10 |
| **320** | **Фонарь налобный LED 5361 12 LED 2 режима пластик голубой ULTRAFLASH** | Фонарь налобный LED 5361- Источник света: 12 светодиодов в рассеивающей линзе- Время непрерывной работы: до 100 часов- Элемент питания: аккумулятор свинцово-кислотный 4V 500mAh- Материал корпуса: пластик- Цвет корпуса: голубой- Дополнительно: 2 режима работы, регулируемый эластичный ремень для крепления на голове. | Китай | шт. | 10 |
| **321** | **Фонарь налобный аккумуляторный LED 5362 7led, 2 режима, черный, пластик ULTRAFLASH** | Фонарь налобный LED 5361 - Источник света: 7 светодиодов в индивидуальных отражателях - Время непрерывной работы: до 100 часов - Элемент питания:аккумулятор свинцово-кислотный 4V 500mAh - Материал корпуса: пластик - Цвет корпуса: черный - Дополнительно: 2 режима работы, регулируемый эластичный ремень для крепления на голове. | Китай | шт. | 10 |
| **322** | **Фонарь налобный аккумуляторный LED 5363 9led, 2 режима, черный, ULTRAFLASH** | Фонарь налобный LED 5363 - Источник света: 9 светодиодов в индивидуальных отражателях - Время непрерывной работы: до 10 часов - Элемент питания: аккумулятор свинцово-кислотный 4V 500mAh - Материал корпуса: пластик - Цвет корпуса: черный - Дополнительно: 2 режима работы, регулируемый эластичный ремень для крепления на голове. | Китай | шт. | 10 |
| **323** | **Фонарь налобный аккумуляторный LED 5365 5led ULTRAFLASH** | Фонарь налобный аккумуляторный - Количество светодиодов - 5 - 2 режима работы - 50%яркости, 100 % яркости - Напряжение - 220 В - Частота - 50 Гц - Заряд - 6-8 ч - Работа после полного заряда - до 5 часов - Аккумулятор - 4 В 420 мА-ч - Упаковка - коробка | Китай | шт. | 10 |
| **324** | **Фонарь налоб.аккум. LED5371 серебро.,10LED, 2 реж, пласт.бокс ULTRAFLASH** | Налобный светодиодный фонарь- Количество светодиодов - 10- 2 режима работы - 50%яркости, 100 % яркости- Световой поток 35 ЛмРабота после полного заряда - до 4,5 часовАккумулятор сборка Ni-Cd - 1,2 В 0,6Ач- Стерень защиты IP22-Цвет серебристый- Размеры 80 х 60 х 80- В комплекте сетевой кабель для зарядки и налобный ремешокУпаковка - коробка | Китай | шт. | 10 |
| **325** | **Фонарь аккумуляторный налобный E150 черный 3Вт фокус ULTRAFLASH** | Аккумуляторный налобный фонарь - Материал корпуса - пластик - Светодиод - 1 3Вт - Световой поток 260 Лм - Количество режимов - 3 - Аккумуляторы - 2 шт. - Заряд от 220 В Упаковка - бокс | Китай | шт. | 10 |
| **326** | **Фонарь налоб.аккум. E157 желт., CREE 3W,фокус, 3 реж, пласт.бокс ULTRAFLASH** | Аккумулятроный светодиодный налобный фонарь с ЗУМОМ - Материал корпуса - алюминий и пластик - 1 светодиод LED CREE XP-E R3 2W - Световой поток 110 Лм - Аккумулятор литий - ионный в комплекте - 3 режима работы, время работы до 3 часов - Зарядное устройство в комплекте - Степень защиты IP66 - Цвет желтый и черный - Упаковка - пластиковый бокс - Размер фонаря 70 х40 х 70 | Китай | шт. | 10 |
| **327** | **Фонарь налобный 909LED1 черный,1LED,1режим,3хR6,пластик ULTRAFLASH** | Налобный фонарь - Количество светодиодов - 1 - Режим работы - 1 - Работает от 2 батареек R6 - Материал корпуса - пластик - Цвет корпуса - черный - Упаковка - блистерная коробка | Китай | шт. | 10 |
| **328** | **Фонарь налобный 909LED5 черный,5LED,1режим,3хR6,пластик ULTRAFLASH** | Налобный фонарь- Количество светодиодов - 5- Режим работы - 1- Работает от 3 батареек R6- Материал корпуса - пластик- Цвет корпуса - черный- Упаковка - блистерная коробка | Китай | шт. | 10 |
| **329** | **Фонарь налобный 909LED7 черный,7LED,1режим,3хR6,пластик ULTRAFLASH** | Налобный фонарь - Количество светодиодов - 7 - Режим работы - 1 - Работает от 3 батареек R6 - Материал корпуса - пластик - Цвет корпуса - черный - Упаковка - блистерная коробка | Китай | шт. | 10 |
| **330** | **Фонарь налобный LED 5351 7 LED 3 режима металлик ULTRAFLASH** | Фонарь налобный LED 5351 - Источник света: 7 светодиодов в рассеивающей линзе - Время непрерывной работы: до 100 часов - Элемент питания: 3хААА(LR3) - Материал корпуса: пластик - Цвет корпуса: серебристо-черный - Дополнительно: 3 режима работы, регулируемый эластичный ремень для крепления на голове. - Элементы питания в комплект не входят | Китай | шт. | 11 |
| **331** | **Фонарь налобный LED 5352 14 LED 4 режима металлик ULTRAFLASH** | Фонарь налобный LED 5352 - Источник света: 14 светодиодов в рассеивающей линзе - Время непрерывной работы: до 100 часов - Элемент питания: 3хААА(LR3) - Материал корпуса: пластик - Цвет корпуса: серебристо-черный - Дополнительно: 4 режима работы, регулируемый эластичный ремень для крепления на голове. - Элементы питания в комплект не входят | Китай | шт. | 10 |
| **332** | **Фонарь налобный LED 5372 2 режима, жел.-черный, 5SMD, пластиковый бокс ULTRAFLASH** | Фонарь налобный светодиодный- Источник света1LED + 5 SMD LED- Потребляемая мощность 1 Вт - Цветовая температура 6500,3500 K - Световой поток 700 Лм- Элементы питания 3xR6 (в комплект не входят)- Цвет желтый с черным- Размеры фонаря 60x78x70 мм- Материал корпуса пластик- Дистанция освещения — до 30 м- 2 режима работы- Время работы на алкалиновых батарейках до 10–12 часов- Класс защиты IP22 | Китай | шт. | 10 |
| **333** | **Фонарь налобный LED 5373 1 режима, красный-черный, 12LED,3-R6, пластиковый, блистер ULTRAFLASH** | Фонарь налобный светодиодный - Источник света 12 SMD LED - Потребляемая мощность 2.4 Вт  - Цветовая температура 3500 K  - Световой поток 180 Лм - Элементы питания  3xR6 (входят в комплект) - Цвет красно-черный - Размеры фонаря 60x40x75 мм - Материал корпуса пластик - Дистанция освещения — до 30 м - 2 режима работы - Время работы на алкалиновых батарейках до 10–12 часов - Класс защиты IP22 | Китай | шт. | 10 |
| **334** | **Фонарь налобный светодиодный LED 5380 3реж. 3Вт черый, пласт., пакет ULTRAFLASH** | - Тип Фонарь налобный - Размер мм, 50\*70\*45 - Цветовая температура, К 6000 - Мощность (Вт) 3 - Материал корпуса Пластик  - 3 режима работы - Дистанция освещения до 15м. | Китай | шт. | 10 |
| **335** | **Фонарь rx-310 для самообороны REXANT** | Фонарь для самообороны- Режим работы: 3 1 Яркий 100% мощности 2 Экономичный 50% мощности 3 Мигающий- Размеры 310х32 мм- Цветовая температура 7000-8000 K- Кол-во диодов 1 - Питание 3хAAA (в комплект не входят) | Китай | шт. | 5 |
| **336** | **Фонарь автомобильный телескопический с ножом и битой для стекол REXANT** | Фонарь автомобильный телескопический - Комплектация: нож для строп и бита для стекол, магнит и свободно регулируемый направлением луча. - Подсветка в труднодоступных местах - Регулируемый размер - Яркий светодиод - Компактность. - Материал - нержавеющая | Китай | шт. | 10 |
| **337** | **Фонарь LED 5107-9ML 9LED и 3AAA камуфляж CAMELION** | Cветодиодный ручной фонарь - Источник света 9 светодиодов с рассеивающей линзой - Питание 3 элемента типа ААА (R03) - Материал корпуса ударопрочный алюминий с антикоррозийным покрытием - Цвет корпуса камуфляж - Максимальный линейный размер фонаря 102 мм -- Максимальный диаметр корпуса 33 мм - Вес фонаря без элементов питания 69 гр - Ремешок для запястья - Выключатель кнопочный торцевой - Солевые элементы питания в комплекте | Китай | шт. | 10 |
| **338** | **Фонарь LED5135 (черный, LED XPE, ZOOM, 3 режима 1хLR6 в комплекте алюминиевый сплав, блистер) CAMELION** | Cтепень защиты: IP65 Дистанция освещения(м): 400 Световой поток(лм): 150 Источники света: 1 светодиод XPE с фокусирующей линзой Материал: Алюминий Цвет : Матовый чёрный Упаковка: Двойной открывающийся блистер Размеры упаковки: 155 x 40 x 100 Макс. лин. размер(мм): 90 Элементы питания: 1 X LR6 в комплекте В комплекте: Клипса для крепления к одежде | Китай | шт. | 10 |
| **339** | **Фонарь LED51516 (черный, LED XPE, 3 режима 1хLR03 в комплекте алюминиевый сплав, блистер) CAMELION** | Степень защиты: IP65 Дистанция освещения(м): 150 Световой поток(лм): 60 Источники света: 1 светодиод XPE с рефлекторным отражателем Материал: Алюминий Цвет : Матовый чёрный Упаковка: Двойной открывающийся блистер Размеры упаковки: 155 x 30 x 100 Макс. лин. размер(мм): 90 Элементы питания: 1 X LR03 в комплекте В комплекте: Клипса для крепления к одежде | Китай | шт. | 10 |
| **340** | **Фонарь LED51517 (черный, LED XPE, 3 режима 2хLR03 в комплекте алюминиевый сплав, блистер) CAMELION** | Степень защиты: IP65 Дистанция освещения(м): 200 Световой поток(лм): 100 Источники света: 1 светодиод XPE с рефлекторным отражателем Материал: Алюминий Цвет : Матовый чёрный Упаковка: Двойной открывающийся блистер Размеры упаковки: 195 x 30 x 100 Макс. лин. размер(мм): 90 Элементы питания: 2 X LR03 в комплекте В комплекте: Клипса для крепления к одежде | Китай | шт. | 10 |
| **341** | **Мультфонарик-брелок Disney КР-0905-1 Принцесса ФОТОН** | Мощность: 1 Количество ламп: 1 Элемент питания: LR41 Кол-во эл. питания: 4 | Китай | шт. | 10 |
| **342** | **Мультфонарик-брелок Disney КР-0906-1 Винни и его друзья ФОТОН** | Мощность: 1 Количество ламп: 1 Элемент питания: LR41 Кол-во эл. питания: 4 | Китай | шт. | 10 |
| **343** | **Мультфонарик-брелок КР-0903-1 Маша и Медведь 1/2 ФОТОН** | Материал корпуса - пластик – Питание - 4хAG3/LR41 (в компл.) – Выключатель - 1 кнопка, нажимная, без фиксации - Источник света - 1 светодиод, регулировка фокуса отсутствует – Проецирует одно изображение на расстоянии – 0,3-4 м. - 2 разновидности | Китай | шт. | 10 |
| **344** | **Мультфонарик-проектор Disney КР-0904-2 Тачки ФОТОН** | - Питание от батареек: 3хAG13/LR44 (в комплекте) - Выключатель: кнопочный нажимной, без фиксации - Источник света: 1 светодиод - Проекция изображения на расстоянии 0,3 - 4 м. - Количество проецируемых изображений - 26 - Регулировка фокуса - ручная | Китай | шт. | 10 |
| **345** | **Мультфонарик-проектор Disney КР-0905-2 Принцесса ФОТОН** | - Отсутствие съемных деталей и плоская форма, удобная для карманов. - Проекция на любую поверхность с ручной регулировкой фокуса. - Не требует розетки. - Батарейки входят в комплект (3 штуки, тип LR44/AG13). | Китай | шт. | 10 |
| **346** | **Мультфонарик-проектор Disney КР-0906-2 Винни и его друзья ФОТОН** | Тип фонарик-проектор, 26 кадровЦвет корпуса ЗеленыйДиск надежно встроен внутри корпуса «Коллекция персонажей»Источник света 1 светодиодРекомендуемое расстояние для проекции от 0,3 до 4 метровБатарейки входят в комплект (3 шт., напряжение 1,5V, тип AG13/LR44) | Китай | шт. | 10 |
| **347** | **Фонарик-брелок фигурный Смешарики Легенда о Золотом Драконе KF-31 ФОТОН** | Светодиодный фонарик-брелок "Смешарики" выполнен из ПВХ в виде любимой героини одноименного мультфильма. Брелок дополнен цепочкой с кольцом. Состав: ПВХ, металл. Источник света: диод. Наличие батареек: входят в комплект. Тип батареек: 2 x CR1220. | Китай | шт. | 10 |
| **348** | **Аккумулятор ERGOLUX AA (2700mA/h) BL-2 ERGOLUX** | - Напряжение 1,2 В - Емкость 2700 мА/ч - Типоразмер AA (LR6) - Упаковка блистер - Кол-во в упаковке 2 | Китай | уп. | 10 |
| **349** | **Аккумулятор ERGOLUX AAA (1100mA/h) BL-2 ERGOLUX** | - Напряжение 1,2 В - Емкость 1100 мА/ч - Типоразмер AAA (LR03) - Упаковка блистер - Кол-во в упаковке 2 | Китай | уп. | 10 |
| **350** | **Аккумулятор ERGOLUX АА (2200mAh) Ni-Mh BL-2 ERGOLUX** | Аккумулятор Ni-Mh - Напряжение 1,2 В - Емкость 2200 мА/ч - Типоразмер AA (LR6) - Упаковка блистер | Китай | уп. | 10 |
| **351** | **Аккумулятор ERGOLUX ААА (800mAh) Ni-Mh BL-2 ERGOLUX** | Аккумулятор Ni-Mh - Напряжение 1,2 В - Емкость 800 мА/ч - Типоразмер AAA (LR03) - Упаковка блистер | Китай | уп. | 10 |
| **352** | **Батарейка LR6 BL-4 Plus Alkaline CAMELION** | Щелочной элемент типоразмер: LR6/AA напряжение: 1.5V | Китай | уп. | 10 |
| **353** | **Батарейка LR6 Alkaline CAMELION BP-24** | Щелочной элемент- Типоразмер: LR6/AA- Напряжение: 1.5V- В упаковка 24шт. | Китай | уп. | 10 |
| **354** | **Батарейка LR6/AA MN1500 DURACELL BL-4** | Щелочной элемент - Типоразмер: LR6/AA - Напряжение: 1.5V - Ёмкость: 2700мАч - В упаковке 4шт | Китай | уп. | 10 |
| **355** | **Батарейка LR6/AA MN1500 DURACELL TURBOMAX BL-4** | Щелочной элемент - Типоразмер: LR6/AA - Напряжение: 1.5V - Ёмкость: 2700мАч - В упаковке 4шт | Китай | уп. | 10 |
| **356** | **Батарейка LR6 Alkaline ERGOLUX BL-24** | Щелочной элемент  - Типоразмер: LR6/AA - Напряжение: 1.5V - В упаковке 24 шт. | Китай | уп. | 10 |
| **357** | **Батарейка LR6 Alkaline ERGOLUX BL-4** | Щелочной элемент - Типоразмер: LR6/AA - Напряжение: 1.5V - В упаковке 4шт | Китай | уп. | 10 |
| **358** | **Батарейка LR06 Alkaline Blue BL-4 SONY** | Батарейка LR06 Alkaline Blue BL-4  - Тип батареи щелочные - Типоразмер батареи АА  - Напряжение - 1,5 - В упаковке 4шт | Китай | уп. | 10 |
| **359** | **Батарейка LR6 ФОТОН BL-2** | Щелочной элемент - Типоразмер: LR6/AA - Напряжение: 1.5V - Размеры: 14,5х14,5х50,5 мм - В упаковке 2шт | Китай | уп. | 10 |
| **360** | **Батарейка LR6 ФОТОН BL-4** | Щелочной элемент- Типоразмер: LR6/AA- Напряжение: 1.5V- В упаковке 4шт | Китай | уп. | 10 |
| **361** | **Батарейка LR03 Plus Alkaline CAMELION BL-4** | Щелочной элемент типоразмер: LR03/AAA напряжение: 1.5V - В упаковке 4шт | Китай | уп. | 10 |
| **362** | **Батарейка LR03 Alkaline CAMELION BP-24** | Щелочной элемент типоразмер: LR03/AAA напряжение: 1.5V цена за упаковку - В упаковке 24шт | Китай | уп. | 4 |
| **363** | **Батарейка LR03/AAA MN2400 DURACELL BL-4** | Щелочной элемент типоразмер: LR03/AAA напряжение: 1.5V Ёмкость: 1175мАч в упаковке 4 шт. | Китай | уп. | 4 |
| **364** | **Батарейка LR03/AAA MN2400 DURACELL TURBOMAX BL-4** | Щелочной элемент типоразмер: LR03/AAA напряжение: 1.5V Ёмкость: 1175мАч в упаковке 4 шт. | Китай | уп. | 4 |
| **365** | **Батарейка LR03 Alkaline ERGOLUX BL-24** | Тип оборудования: Батарейки AAA (LR03, мизинчиковые) Описание: Щелочной (не перезаряжаемый) элемент питания Рабочая температура: от -30 до 55 градусов в упаковке 24 шт. | Китай | уп. | 10 |
| **366** | **Батарейка LR03 Alkaline ERGOLUX BL-4** | Тип оборудования: Батарейки AAA (LR03, мизинчиковые) Описание: Щелочной (не перезаряжаемый) элемент питания Рабочая температура: от -30 до 55 градусов в упаковке 4 шт. | Китай | уп. | 10 |
| **367** | **Батарейка LR03 Alkaline Blue BL-4 SONY** | Батарейка LR03 Alkaline Blue BL-4  - Тип батареи щелочные - Типоразмер батареи ААА - Напряжение - 1,5 - В упаковке 4шт | Китай | уп. | 10 |
| **368** | **Батарейка LR03 ФОТОН BL-2** | Внимание! Стоимость указана за 1 шт.Внимание! Товар отпускается только упаковкой!Химический состав: щелочной элементТипоразмер: LR03/AAAНапряжение: 1,5 VРазмеры, мм. (ш,в,д): 10,5 х 10,5 х 44,5 мм.В упаковке: 2 шт. | Китай | уп. | 10 |
| **369** | **Батарейка LR03 ФОТОН BL-4** | Химический состав: щелочной элемент Типоразмер: LR03/AAA Напряжение: 1,5 V Размеры, мм. (ш,в,д): 10,5 х 10,5 х 44,5 мм. В упаковке:4 шт. | Китай | уп. | 10 |
| **370** | **Батарейка LR14 CAMELION BP-2** | Щелочной элемент типоразмер: LR14/C напряжение: 1.5V - В упаковке 2шт | Китай | уп. | 10 |
| **371** | **Батарейка LR14 ФОТОН BL-2** | Размеры 0,12 х 0,085 х 0,036 м Элемент алкалиновый блистер 2 шт. | Китай | уп. | 4 |
| **372** | **Батарейка LR20 CAMELION BP-2** | Щелочной элемент - Типоразмер: LR20/D - Напряжение: 1.5V - В упаковке 2шт | Китай | уп. | 4 |
| **373** | **Батарейка LR20 Alkaline BL-2 ERGOLUX** | Щелочной элемент - Типоразмер: LR20/D - Напряжение: 1.5V - Ёмкость: 21000мАч - В упаковке 2шт | Китай | уп. | 4 |
| **374** | **Батарейка LR20 ФОТОН BL-2** | Щелочной элемент - Длина 61,5 мм - Диаметр 34,2 мм - Напряжение 1,5 В  - Упаковка 2шт. | Китай | уп. | 4 |
| **375** | **Батарейка 6F22 CAMELION BP-1** | . Внимание! Товар отпускается только упаковкой! Батарейка Camelion 6F22 Химический состав: солевой элементТипоразмер: 6F22Напряжение: 9 VРазмеры, мм. (ш,в,д): 26,5 х 17,5 х 48,5 мм. | Китай | шт. | 10 |
| **376** | **Батарейка 6F22 BL-1 ERGOLUX** | Солевая батарейка - Напряжение 9 В - Типоразмер крона (6LR61) - В упаковке 1шт | Китай | шт. | 10 |
| **377** | **Батарейка 6LR61 Plus Alkaline CAMELION BP-1** | Щелочной элемент типоразмер: 6LR61 напряжение: 9V | Китай | шт. | 10 |
| **378** | **Батарейка 6LR61 Alkaline ERGOLUX BL-1** | Тип батарейки: крона Упаковка: блистер - 1 шт. Тип элемента: алкалиновые Производитель : Китай | Китай | шт. | 10 |
| **379** | **Батарейка 3R12 CAMELION BP-1** | Батарейка Camelion 3R12  Химический состав: солевой элемент Типоразмер: 3R12 Напряжение: 4,5 V Размеры, мм. (ш,в,д): 67,0 х 22,0 х 67,0 мм. | Китай | шт. | 10 |
| **380** | **Батарейка CR2016 CAMELION BL-1** | Батарейка Camelion CR 2016  Химический состав: литиевый элемент Типоразмер: CR2016 Напряжение: 3 V Размеры, мм. (ш,в,д): 20,0 х 1,6 х 20,0 мм. | Китай | шт. | 10 |
| **381** | **Батарейка CR2025 CAMELION BL-5** | Батарейка Camelion CR 2025 Химический состав: литиевый элемент Типоразмер: CR2025 Напряжение: 3 V Размеры, мм. (ш,в,д): 20,0 х 2,5 х 20,0 мм. | Китай | шт. | 5 |
| **382** | **Батарейка CR2032 CAMELION BL-1** | Батарейка Camelion CR 2032Химический состав: литиевый элементТипоразмер: CR2032Напряжение: 3 VРазмеры, мм. (ш,в,д): 20,0 х 3,2 х 20,0 мм. | Китай | шт. | 10 |
| **383** | **Батарейка CR2016 BL-5 литиевая 3V (CR2016-BP5) ERGOLUX** | Батарейка CR2016 BL-5 - Напряжение(В) 3 - Размер элемента питания CR - Ёмкость, мА\*ч 75 - Тип Литиевая - Вес, г. 1,8 - Температура хранения, °C  от + 18 до + 28 - Рабочая температура, °C  от — 20 до + 60 | Китай | шт. | 2 |
| **384** | **Батарейка CR2025 BL-5 литиевая 3V (CR2025-BP5) ERGOLUX** | Батарейка CR2025 BL-5  - Тип Литиевая  - Напряжение(В) 3 - Размер элемента питания CR - Ёмкость, мА\*ч 150 - Вес, г. 2,5 - Температура хранения, °C  от + 18 до + 28 - Рабочая температура, °C  от — 20 до + 60 | Китай | шт. | 2 |
| **385** | **Батарейка CR2032 BL-5 литиевая 3V (CR2032-BP5) ERGOLUX** | Батарейка CR2032 BL-5 - Тип Литиевая  - Напряжение(В) 3 - Размер элемента питания CR - Ёмкость, мА\*ч 210 - Вес, г. 3,1 - Температура хранения, °C  от + 18 до + 28 - Рабочая температура, °C  от — 20 до + 60 | Китай | шт. | 2 |
| **386** | **Батарейка LR1 CAMELION BP-2** | Щелочной элемент LR1Эффективен в приборах охранной сигнализации.Длина 28 ммДиаметр: 10 ммНапряжение : 1.5V Упаковка: блистер - 2 шт. | Китай | шт. | 2 |
| **387** | **Батарейка LR23A CAMELION BP-1** | Щелочной элемент А 23 Эффективен в приборах охранной сигнализации. Длина 28 мм Диаметр: 10 мм Напряжение : 12V | Китай | шт. | 2 |
| **388** | **Батарейка LR27A CAMELION BP-1** | Щелочной элемент А 27 Эффективен в приборах охранной сигнализации. Длина 28 мм Диаметр: 7,7 мм Напряжение : 12V | Китай | шт. | 2 |
| **389** | **Часовая батарейка 357A (G13/LR44) CAMELION BP-10** | Часовая батарейка Camelion 357A  Химический состав: щелочной элемент Типоразмер: AG13 Напряжение: 1,5 V Размеры, мм. (ш,в,д): 11,6 х 5,3 х 11,6 мм. | Китай | шт. | 2 |
| **390** | **Часовая батарейка 364A (G01) CAMELION BP-10** | Часовая батарейка Camelion 364A  Химический состав: щелочной элемент Типоразмер: AG1 Напряжение: 1,5 V Размеры, мм. (ш,в,д): 6,8 х 2,1 х 6,8 мм. | Китай | шт. | 2 |
| **391** | **Часовая батарейка 377A (G04/LR66) CAMELION BP-10** | Часовая батарейка Camelion 377A  Химический состав: щелочной элемент Типоразмер: AG4 Напряжение: 1,5 V Размеры, мм. (ш,в,д): 6,8 х 2,6 х 6,8 мм. | Китай | шт. | 2 |
| **392** | **Часовая батарейка 379A (G0) CAMELION BP-10** | Часовая батарейка Camelion 379A Химический состав: щелочной элементТипоразмер: AG0Напряжение: 1,5 VРазмеры, мм. (ш,в,д): 5,8 х 2,1 х 5,8 мм. | Китай | шт. | 2 |
| **393** | **Часовая батарейка 389A (G10) CAMELION BP-10** | Часовая батарейка Camelion 389A  Химический состав: щелочной элемент Типоразмер: AG10 Напряжение: 1,5 V Размеры, мм. (ш,в,д): 11,6 х 3,0 х 11,6 мм. | Китай | шт. | 2 |
| **394** | **Часовая батарейка 392A (G03) CAMELION BP-10** | Часовая батарейка Camelion 392A  Химический состав: щелочной элемент Типоразмер: AG3 Напряжение: 1,5 V Размеры, мм. (ш,в,д): 7,9 х 3,6 х 7,9 мм. | Китай | шт. | 2 |
| **395** | **Часовая батарейка 337 (SR416SW) SONY BP-1** | Часовая батарейка Sony 337  Химический состав: оксид серебра Типоразмер: SR416SW Напряжение: 1,55 V Размеры, мм. (ш,в,д): 4,8 х 1,7 х 4,8 мм. | Китай | шт. | 10 |
| **396** | **Часовая батарейка 364 (SR621SW) SONY BP-1** | Часовая батарейка Sony 364  Химический состав: оксид серебра Типоразмер: SR621W Напряжение: 1,55 V Размеры, мм. (ш,в,д): 6,8 х 2,1 х 6,8 мм. | Китай | шт. | 5 |
| **397** | **Часовая батарейка 371 (SR920SW) SONY BP-1** | Химический состав: оксид серебра Типоразмер: SR920SW Напряжение: 1,55 V Размеры, мм. (ш,в,д): 9,5 х 2,1 х 9,5 мм. | Китай | шт. | 5 |
| **398** | **Часовая батарейка 377 (SR626 W) SONY BP-1** | Часовая батарейка Sony 377 Химический состав: оксид серебра Типоразмер: SR626W Напряжение: 1,55 V Размеры, мм. (ш,в,д): 6,8 х 2,6 х 6,8 мм. | Китай | шт. | 5 |
| **399** | **Часовая батарейка 379 (SR521SW) SONY BP-1** | Химический состав: оксид серебраТипоразмер: SR521SWНапряжение: 1,55 VРазмеры, мм: 5,8 х 2,1 х 5,8 мм | Китай | шт. | 5 |
| **400** | **Универсальное ЗУ-трансформер авто-сетевое 2 USB черный, 2х1000mA с индикатором REXANT** | Универсальное зарядное устройство включает в себя: сетевое зарядное устройство (вход AC: 100-240 В, 50/60 Гц) + автомобильное зарядное устройство (вход DC: 12-24 В) + выход: два USB.  Компактное зарядное устройство-трансформер необходимая вещь в поездке, на работе и дома, совмещает в себе возможности зарядки различных устройств от обычной розетки и от прикуривателя автомобиля. | Китай | шт. | 5 |
| **401** | **Автозарядка в прикур. miniUSB (АЗУ) (5V, 1000mA) шнур спираль 1,2м, черная REXANT** | Автомобильное зарядное устройство MiniUSB - Входное напряжение: AC 12-24 В  - Выходное напряжение: 5 В, 1 000 mA - Шнур спираль - Длина шнура 1,2м - Цвет черный | Китай | шт. | 5 |
| **402** | **Автозарядка с индикатором (разъем 1,4\*3,4) (АЗУ) шнур прямой 1,5 м. REXANT** | - Входное напряжение 12В - Выходное напряжение 12В - Длина шнура 1.5 м - Выходной разъем питания 1.4 х 3.4мм Автомобильное зарядное устройство с разъемом питания максимально быстро обеспечит в дороге зарядку и питания портативных устройств. | Китай | шт. | 2 |
| **403** | **Автозарядка с индикатором microUSB (АЗУ) (5V, 2000mA) шнур спираль до 2м REXANT** | - Входное напряжение 12В; - Выходное напряжение 5В; - Выходная сила тока 2000mA; - Подключаемый разъем micro USB; - Длина витого шнура – до 2 м. Автозарядка REXANT обеспечит бесперебойную работу необходимых для Вас в дороге электронных устройств. | Китай | шт. | 5 |
| **404** | **Зарядное устройство BC-0615 2AA/AAA 650 mA защита серебро CAMELION** | Зарядное устройство  - Для аккумуляторов: АА+ААА NiCd / NiMh - Время заряда для АА 2000мАч – 3,5ч; для ААА 600мА – 1ч. - Каналы заряда: 2 - Высокоскоростная зарядка батарей | Китай | шт. | 5 |
| **405** | **Быстрое зарядное устройство BC-1007 для 1-4AAA/AA, таймер, индикаторы/ 1000 мА, защита CAMELION** | (Зарядное устройство для 1-4хАА или ААА, с полной защитой) - Быстрое зарядное устройство; - 4 канала заряда; - Защита по - V, температуре, времени заряда; - Выявление неисправных аккумуляторов; | Китай | шт. | 5 |
| **406** | **Сетевое заряд. устройство USB 220V(СЗУ) (5V,1000mA) черное** | Сетевое заряд. устройство USB- Для телефонов и планшетов (CЗУ) универсальные Мощность:5v | Китай | шт. | 5 |
| **407** | **Зарядное устройство BC-1001A Tit (2AA/AAA/1х9v200mA/таймер) CAMELION** | Компактное зарядное устройство CAMELION BC-1001A (1-2AA/AAA/1х9v200mA) - таймер на 12 часов ,  - работает от сети 220В,  - складная сетевая вилка, 2 канала заряда для АА/ААА и 1 канал заряда для 9V,  - защита от переплюсовки, компенсационный заряд | Китай | шт. | 5 |
| **408** | **Зарядное устройство BC-1009 (1-2AA/AAA/150mA.защита от переполюсовки, световая индикация) CAMELION** | Зарядное утройство Shell Технические характеристики: - предназначено для заряда никель-металлогидридных и никель-кадмиевых аккумуляторов типов АА и ААА - напряжение питания : 110-240 В, 50 Гц - позволяет заряжать от 1 до 2 аккумуляторов типов АА и ААА - время заряда: 12 часов - вход: 100-240 Вольт ~ 50/60 Гц - выход: 4 Вольта - ток заряда при напряжении 12 Вольт: АА/ААА - 150 мА для 2 шт. Приблизительное время заряда: Тип - Емкость - Время заряда NI-MH AA ... 2000 mAh...16 ч NI-MH AA ... 1600 mAh...12,8 ч NI-MH AAА... 800 mAh...6,4 ч NI-Cd AA ... 1000 mAh...8,0 ч - габаритный размер 90х172х72 мм Зарядное утройство заряжает от 1 до 2х однотипных аккумуляторов за 12 часов! Это компактное, умещающееся в ладони и простое в применении устройство, позволяющее заряжать аккумуляторы в дороге. Используя аккумуляторы вы экономите на стоимости 1000 алкалиновых батареек и защищаете окружающую среду от токсичных отходов. Зарядное устройство станет хорошей дополнительной покукой к цифровому фотоаппарату, видеокамере, фотовспышке, МР3-плееру, фонарю или игрушке. | Китай | шт. | 5 |
| **409** | **Зарядное устройство BC-1010B (2-4AA/AAA/200mA.защита от переполюсовки световой индикатор заряда) CAMELION** | Зарядное утройство Технические характеристики:- предназначено для заряда никель-металлогидридных и никель-кадмиевых аккумуляторов типов АА и ААА- напряжение питания : 110-240 В, 50 Гц- позволяет заряжать 2 или 4 аккумуляторов типов АА и ААА- время заряда: 12 часов- вход: 100-240 Вольт ~ 50/60 Гц- выход: 2,8 Вольта- ток заряда при напряжении 2,8 Вольт: 200 мА Приблизительное время заряда:Тип - Емкость - Время зарядаNI-MH AA ... 2700 mAh...14,7 чNI-MH AA ... 2000 mAh...12 чNI-MH AAА...1500 mAh...9 чNI-Cd AA ... 800 mAh...4,8 чЗарядное утройство заряжает от 1 до 4х однотипных аккумуляторов за 12 часов! Это компактное, умещающееся в ладони и простое в применении устройство, позволяющее заряжать аккумуляторы в дороге.Используя аккумуляторы вы экономите на стоимости 1000 алкалиновых батареек и защищаете окружающую среду от токсичных отходов.Зарядное устройство станет хорошей дополнительной покукой к цифровому фотоаппарату, видеокамере, фотовспышке, МР3-плееру, фонарю или игрушке. | Китай | шт. | 5 |
| **410** | **Универсальное ЗУ сеть/авто (лягушка) с дисплеем** | Универсальное ЗУ сеть/авто (лягушка) с дисплеем - Для аккумуляторов мобильных телефонов всех типов - Предназначена для питания и зарядки аккумуляторной батареи от сети переменного тока 220V и в автомобиле.  - Данная зарядка более глубоко заряжает батарею мобильного телефона и менее чувствительна к перепадам напряжения в сети. - Более надежна, особенно в тех условиях, где электросеть нестабильна. - Вход: AC 100-240V 50-60Hz, DC 12-24V (авто) - Выход: 5.0V (USB) - Разъёмы: стандартная сетевая вилка, авто разъём для прикуривателя, USB - Ток зарядки USB: 1500mA - max - Зарядка аккумулятора: 4.2V - 1500mA - max - Материал: пластик - Цвет: белый + зелёный. | Китай | шт. | 5 |
| **411** | **Инвертор авто.150W 12V - 220V c USB портативный REXANT** | Портативный автомобильный инвертор REXANT  - применяется для подключения электроприборов, которым необходимо напряжение в 220В.  - подключается к гнезду прикуривателя автомобиля. - универсальная розетка  - инвертор оборудован системой защиты от перегрева, перегрузок и короткого замыкания - макс. мощность подключаемых приборов 150 ватт. | Китай | шт. | 2 |
| **412** | **Инвертор авто.150W 12V - 220V c USB портативный REXANT** | Портативный автомобильный инвертор REXANT - применяется для подключения электроприборов, которым необходимо напряжение в 220В. - подключается к гнезду прикуривателя автомобиля. - универсальная розетка - инвертор оборудован системой защиты от перегрева, перегрузок и короткого замыкания- макс. мощность подключаемых приборов 150 ватт. | Китай | шт. | 2 |
| **413** | **Отвертка "Электрика" PH0x100 мм REXANT** | Отвёртка Rexant  - Предназначена для электромонтажных работ, монтажа/ демонтажа крепежных соединений. - Стержень отвертки из высококачественной хромованадиевой стали с оксидированным намагниченным наконечником покрыт специальным изоляционным материалом. - Эргономичная изолированная двухкомпонентная рукоятка  - Технические характеристики: Шлиц: PH0 Длина: 100 мм | Китай | шт. | 10 |
| **414** | **REXANT Отвертка "Электрика" PH1x125 мм** | Отвёртка Rexant  - Предназначена для электромонтажных работ, монтажа/ демонтажа крепежных соединений. - Стержень отвертки из высококачественной хромованадиевой стали с оксидированным намагниченным наконечником покрыт специальным изоляционным материалом. -Эргономичная изолированная двухкомпонентная рукоятка Технические характеристики: - Шлиц: PH1 - Длина: 125 мм | Китай | шт. | 10 |
| **415** | **Отвертка SL5х100 мм , двухкомпонентная рукоятка REXANT** | Отвёртка SL 5 X 100 мм - Предназначена для монтажа/ демонтажа крепежных соединений.  - Стержень отвертки из высококачественной хромованадиевой стали с намагниченным наконечником.  - Эргономичная двухкомпонентная прорезиненная рукоятка  - Длина: 100 мм - Плоская | Китай | шт. | 10 |
| **416** | **Отвертка SL6х40 мм , двухкомпонентная рукоятка REXANT** | Отвёртка SL6х40 мм Rexant предназначена для монтажа/ демонтажа крепежных соединений.  Стержень отвертки из высококачественной хромованадиевой стали с намагниченным наконечником.  Эргономичная двухкомпонентная прорезиненная рукоятка делает работу с инструментом легкой и продолжительной. Технические характеристики: Длина: 40 мм Шлиц: SL 6 (Плоская) | Китай | шт. | 5 |
| **417** | **Отвертка комбинированная прозрачная рукоятка, двухстороний стержень 120 мм(PH2,SL 6мм) REXANT** | Отвёртка комбинированная предназначена для монтажа/ демонтажа крепежных соединений.  Стержень отвертки из высококачественной хромованадиевой стали с намагниченным наконечником.  Эргономичная рукоятка делает работу с инструментом легкой и удобной. Технические характеристики:  - Длина: двухсторонний стержень 120 мм   - Шлиц: PH2 , SL 6 Прозрачная рукоятка | Китай | шт. | 5 |
| **418** | **REXANT Отвертка РН0 Х 75мм, двухкомпонентная рукоятка** | Отвёртка- назначение монтаж/ демонтажкрепежных соединений; - материал стерженя отвертки хромованадиевая сталь, с намагниченным наконечником;- рукоятка двухкомпонентная;- длина: 75 мм;- шлиц: PH 0 (Крестовая) | Китай | шт. | 10 |
| **419** | **REXANT Отвертка с насадками 6 шт.** | Набор отвертка с 6-ю насадками  Отвертка выполнена изнержавеющая сталь в виде ручки с зажимом для комфортного ношения. В набор входят 6 сменных насадок  SL 1.5, SL 2, SL 3, PH00, PH0, PH1 | Китай | шт. | 10 |
| **420** | **Отвертка реверсивно-рычажная, с насадками, 20 предметов** | Набор инструмента из 20 предметов, предназначен для электромонтажных работ, монтажа/ демонтажа крепежных соединений. - В набор входят: Отвертка реверсивно-рычажная Биты: (-) SL3, SL5, SL6, (?) T10, T15, T20, (+) PH1, PH2, PH3, AD Торцевые головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | Китай | шт. | 10 |
| **421** | **Изолента Safeline Master 15/5 комплект 7 цветов** | Комплект изоленты из 7 цветов: синий, черный, красный, зеленый, желтый, белый, желто-зеленый. Толщина основы 0,15мм Толщина клеевого слоя 0,015 мм Тип клеевого слоя на основе натурального каучука. Ширина пленки 19мм,длина в рулоне 5м Прочность при растяжении 15МПа Электрическая прочность 36,7 кВ/мм Диапазон рабочих температур -50+80 Устоичива к влажности, коррозии металлов истиранию и к старениюНе поддерживает горение Цена указана за комплект 7 штук | Китай | шт. | 10 |
| **422** | **Кипятильник погружной 1,2 кВт** | Мощность 1,2кВт | Китай | шт. | 5 |
| **423** | **Электро кипятильник ЭПМ-0,5 кВт** | Электрический кипятильник ЭПМ-0,5 кВт  Электрокипятильник погружной ГОСТ 14705-83 предназначен для нагрева и кипячения воды в пищевых и бытовых потребностях. - номинальное напряжение - 220 В - род тока - переменный - номинальная мощность - 0,5 кВт - объем нагреваемой воды - 0,5 л - время закипания воды не более 7,8 мин - масса не более 0,12 кг - материал ТЭНа латунь никелированная | Китай | шт. | 5 |
| **424** | **Электро кипятильник ЭПМ-0,7 кВт** | Электрический кипятильник ЭПМ-0,7 кВт Электрокипятильник погружной ГОСТ 14705-83 предназначен для нагрева и кипячения воды в пищевых и бытовых потребностях.- номинальное напряжение - 220 В- род тока - переменный- номинальная мощность - 0,7 кВт- объем нагреваемой воды - 1,5 л- время закипания воды не более 16,5 мин- масса не более 0,12 кг- материал ТЭНа латунь никелированная | Китай | шт. | 5 |
| **425** | **Электро кипятильник ЭПО-1,0 кВт** | Электрический кипятильник ЭПМ-1,0 кВт  Электрокипятильник погружной ГОСТ 14705-83 предназначен для нагрева и кипячения воды в пищевых и бытовых потребностях. - номинальное напряжение - 220 В - род тока - переменный - номинальная мощность - 1,0 кВт - объем нагреваемой воды -3,0 л - время закипания воды не более 23,5 мин - масса не более 0,21 кг - материал ТЭНа алюминий | Китай | шт. | 5 |
| **426** | **Электро кипятильник ЭПО-1,5 кВт** | Электрический кипятильник ЭПМ-1,5 кВт  Электрокипятильник погружной ГОСТ 14705-83 предназначен для нагрева и кипячения воды в пищевых и бытовых потребностях. - номинальное напряжение - 220 В - род тока - переменный - номинальная мощность - 1,5 кВт - масса не более 0,25 кг - материал ТЭНа алюминий | Китай | шт. | 5 |
| **427** | **Электро кипятильник ЭПО-2,0 кВт** | Электрический кипятильник ЭПМ-2,0 кВт  Электрокипятильник погружной ГОСТ 14705-83 предназначен для нагрева и кипячения воды в пищевых и бытовых потребностях. - номинальное напряжение - 220 В - род тока - переменный - номинальная мощность - 1,5 кВт - масса не более 0,25 кг - материал ТЭНа алюминий | Китай | шт. | 5 |
| **428** | **Набор для пайки №11(паяльник 40Вт,подставка, губка для удаления припоя,канифоль,припой) REXANT** | Набор для пайки №11: паяльник 40Вт, подставка, губка для удаления припоя, канифоль, припой- Предназначен для быстрого и безопасного ремонта или монтажа различной техники и оборудования. - Напряжение, В 220- Мощность, Вт 40 - Время разогрева, мин 8 | Китай | шт. | 2 |
| **429** | **Набор для пайки №13(паяльник 40Вт,подставка, губка для удаления припоя,канифоль,припой) REXANT** | Набор для пайки №13 (паяльник 30Вт, подставка, канифоль, припой, бокорезы, тонкогубцы) (TL-1013) REXANT позволит эффективно, быстро и самостоятельно отремонтировать электротехнику или произвести монтаж оборудования.  В набор входит:  - паяльник 30 Вт (230V, 50Hz) – имеет длинное тонкое жало, которым можно произвести пайку даже в труднодоступных местах. Жало быстро разогревается до нужной температуры; - подставка под паяльник, делает работу с инструментом более удобной, безопасной и продуктивной. Она позволяет уберечь паяльное жало от соприкосновения с другими предметами, в том числе исключая случайные ожоги. Металлический держатель паяльника с хромовым покрытием; - оловоотсос и дополнительный сменный наконечник для него; - канифоль; - припой спиралью в колбе, d=1мм; - бокорезы с прорезинеными ручками; - тонкогубцы с прорезинеными ручками. | Китай | шт. | 2 |
| **430** | **Ручные электронные весы безмен до 50 кг.** | Питание: батарейки ААА - 2 шт. в комплекте. Предел взвешивания - 50 кг. Точность взвешивания - 10 г. Выбор единиц измерения Запоминание веса тары Автовыключение при отсутствии взвешивания | Китай | шт. | 5 |
| **431** | **Термометр наружный механический** | Диапазон измерения температуры -50...+50 °С;  Цена деления 1 °С;  Габаритные размеры 76 х 76 мм; Особенности исполнения: крепление "клейкая лента" Материал: пластик | Китай | шт. | 5 |
| **432** | **Термометр наружный оконный на клейкой ленте** | Применяется для измерения температуры воздуха окружающей среды в диапазоне от -50 до +50 °С. Крепление "клейкая лента" Материал: пластик Не содержит ртуть | Китай | шт. | 5 |
| **433** | **Сушилка для обуви SD03 UV СТАРТ** | Сушилка для обуви "Старт" - Назначение : удаления влаги из обуви. - Сушилка представляет из себя 2 пластиковые вставки с нагревательными элементами внутри, соединенные между собой шнуром для подключения к бытовой электрической сети. - Температурный режим подобран таким образом, чтобы высушить обувь за 4-6 часов, при этом сохраняя её первоначальный - Сушилки СТАРТ изготовлены из уникального пласти- ка, который при нагревании производит приятный запах. | Китай | шт. | 5 |
| **434** | **Сушилка для обуви SD05 UV СТАРТ** | Сушилка для обуви "Старт" - Назначение : удаления влаги из обуви.  - Сушилка представляет из себя 2 пластиковые вставки с нагревательными элементами внутри, соединенные между собой шнуром для подключения к бытовой электрической сети.  - Температурный режим подобран таким образом, чтобы высушить обувь за 4-6 часов, при этом сохраняя её первоначальный  - Сушилки СТАРТ изготовлены из уникального пласти- ка, который при нагревании производит приятный запах. | Китай | шт. | 5 |
| **435** | **Навесной замок 32 мм** | Замок навесной - Размер 32 мм.  -Используется для закрывания дверей с петлями, для навесных замков. - Материал корпуса: чугун - Материал дужки: сталь - Тип замка: навеcной - Количество ключей в комплекте: 3 - Тип ключа: английский - Тип механизма секретности: Цилиндровый - Автоматическое запирание: да - Длина замка: 30 мм - Ширина замка: 13 мм | Китай | шт. | 5 |
| **436** | **Навесной замок 40 мм сталь** | Замок навесной - Размер 40 мм. - Служит для закрывания дверей снаружи и внутри.  - Материал замка: сталь, цинк, хром, полимер. - Тип замка: навеcной - Количество ключей в комплекте: 3 - Тип ключа: финский - Длина замка: 38 мм - Ширина замка: 17 мм - В открытом положении ключ не вынимается | Китай | шт. | 5 |
| **437** | **Навесной замок 50мм сталь серия Четыре Сезона** | Замок навеной - Размер 50мм. - Материал замка: сталь, цинк, хром, полимер. - Количество ключей в комплекте: 3 - Тип ключа: финский - Ширина замка: 48 мм - Толщина замка: 17 мм - В открытом положении ключ не вынимается | Китай | шт. | 5 |
| **438** | **Навесной замок 60 мм сталь** | Замок навесной.- Размер 60 мм.- Служит для закрывания дверей снаружи и внутри. - Материал замка: сталь, цинк, хром, полимер.- Тип замка: навеcной- Количество ключей в комплекте: 3- Тип ключа: финский- Длина замка: 55 мм- Ширина замка: 17 мм- В открытом положении ключ не вынимается | Китай | шт. | 5 |
| **439** | **Клей ПВА "Контакт", 60 мл.блистер** | Клей в пластиковой бутылке в блистере. Суспензия ПВА на водной основе. Применяется для склеивания бумаги, картона и изделий из дерева. Обладает высокой клеящей способностью. Безопасен при использовании. Сохраняет свои свойства при размораживании. | Китай | шт. | 10 |
| **440** | **Контактный клей "Контакт", 30 мл, прозрачный в блистере** | Клей прозрачный в тубе 30мл. Изготовлен на основе синтетической термопластичной смолы. Склеивает большинство материалов в любом сочетании. Клеевое соединение устойчиво к старению, воздействие тепла и слабых растворов кислот и щелочей при контакте с жирами и маслами. Склеенным изделием можно пользоваться через 24 часа. | Китай | шт. | 5 |
| **441** | **Обувной клей "Контакт", 30 мл, водостойкий в блистере** | Клей водостойкий. Туба в блистере. Разработан на основе синтетических термопластичных элементов. Предназначен для ремонта обуви, изделий из кожи и резины. Хорошо заполняет зазоры и трещины. Клеевой шов отличается водостойкостью , эластичностью и прочностью на сдвиг и отдир. Время отвердения клея 24 часа | Китай | шт. | 5 |
| **442** | **Супер-клей ГЕЛЬ "Контакт-гель", 3 гр BL-12** | Не растекается и не капает Возможность коррекции Удобен для работы в вертикальных положениях Сверхпрочный клеевой шов Склеивает за секунды металл, кожу, резину, картон, дерево, пластик, фарфор, керамику. | Китай | шт. | 10 |
| **443** | **Супер-клей "Контакт", 3 гр BL-12** | Сверхпрочное клеевое соединение всего за несколько секундСоединение выдержит нагрузку на разрыв до 200кг/кв. см.Подходит для склеивания кожи и резины, металла и пластмассы, стекла, фарфора и керамики, бумаги, картона и дерева. | Китай | шт. | 10 |
| **444** | **Эпоксидный клей "30" прозрачный, 70мл КОНТАКТ** | - Состав эпоксидная смола, отвердитель (полимеркаптан), модифицирующие добавки - Объем 70мл - Склеиваемые материалы: металлы и их сплавы, стекло, стекловолокно, дерево, фарфор, фаянс | Китай | шт. | 2 |
| **445** | **Эпоксидный клей "Контакт", 12 мл, прозрачный в блистере** | Двухкомпонентный эпоксидный прозрачный клей на основе полиэпоксидной смолы и отвердителя.  Упаковка шприц в блистере. Заполняет пустоты трещины и зазоры. Восстанавливает форму и объем изделия. Клеевой шов масло-, бензо-, водостойкий не дает усадку и не расширяется при отверждении. Пользоваться склееным предметом можно через 20-30 минут. Склееные изделия можно эксплуатировать при температуре -30 +150 | Китай | шт. | 10 |
| **446** | **Блендер ELX-HB02-C31 пластик 500Вт 2 скорости 220-240В бело-серый ERGOLUX** | Блендер ELX-HB02-C31 - Цвет Бело-серый - Мощность 500Вт - Количество насадок 1 - Материал насадки нержавеющая сталь - Количество оборотов 15 000/мин. - Мотор DC (тихий режим) - Количество скоростей 2 - Материал провода Медь - Длина провода 1м. | Китай | шт. | 2 |
| **447** | **ERGOLUX Выпрямитель для волос ELX-HS01-C64 30Вт черный/золото (НОВИНКА!)** | ERGOLUX Выпрямитель для волос ELX-HS01-C64 30Вт черный/золото - Мощность: 30Вт/220-240В - Керамическое покрытие, размер пластины 24х86 мм - Нагрев: до 215град. за 90 сек. - Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ находится сбоку - Блокировка открывания - Вращающийся шнур, петля для подвеса | Китай | шт. | 3 |
| **448** | **Машинка для стрижки волос ELX-HC01-C48 черный 15Вт 220-240В ERGOLUX** | Машинка для стрижки волос ELX-HC01-C48- Мощность: 15Вт, 220-240В- AC мотор:- Регулируемая длина лезвия:- В комплекте:4 насадки для разной длины волос 3,6,9,12 мм, щетка для чистки, масло для смазки лезвий- Провод: 1,9 м. | Китай | шт. | 3 |
| **449** | **Щипцы (Плойка) ELX-CI01-C64 для завивки волос черный/золото 32Вт ERGOLUX** | ERGOLUX Щипцы ELX-CI01-C64 для завивки волос черный/золото: - Диаметр: 25 мм - Мощность: 32Вт/220-240В - Керамическое покрытие - Нагрев: до 195град. за 90 сек. - Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ с индикатором - Вращающийся шнур, петля для подвеса | Китай | шт. | 5 |
| **450** | **Утюг паровой электрический ELX-SI01-C-40 тефлон 1600Вт 220-240В аквамарин ERGOLUX** | Паровой утюг - Мощность 1600Вт, ~ 220-240В, 50-60Гц - Подошва: антипригарная, тефлоновое покрытие - Размер подошвы: 19.3x10.5 см - Сухое глаженье, Разбрызгивание, - Регулируемая подача пара, - Вертикальное отпаривание,  - Самоочистка, Регулятор температуры, Световой индикатор,  - Автоматическое отключение - Мерный стакан в комплекте - Провод: медь, 1.5м | Китай | шт. | 5 |
| **451** | **Утюг паровой электрический ELX-SI03-C-35 керамика 2600Вт 220-240В белый/синий ERGOLUX** | Паровой утюг - Мощность 2600Вт, ~ 220-240В, 50-60Гц - Подошва: антипригарная, керамика - Размер подошвы: 23x12.4 см - Сухое глаженье, Разбрызгивание,  - Регулируемая подача пара,  - Вертикальное отпаривание,  - Самоочистка, Регулятор температуры, Световой индикатор, - Автоматическое отключение - Мерный стакан в комплекте - Провод: медь, 1.5м | Китай | шт. | 2 |
| **452** | **Фен со складной ручкой ELX-HD03-C64 2200Вт 220-240В черный/золото ERGOLUX** | Фен ELX-HD03-C64- Цвет Черно-Золотой- Тип Профессиональный- Мощность 2200 Вт.- Складная ручка- Мотор DC- Функция холодного воздуха- 2 режима скорости, 3 режима температуры- Концентратор- Съемный фильтр- Материал провода Медь- Длина провода 1,7 | Китай | шт. | 5 |
| **453** | **Чайник ELX-KG01-C42 стеклянный 1,7л 160-250В 1500-2300Вт серебристо-черный ERGOLUX** | Чайник ELX-KG01-C42 - Цвет Серебристо-черный - Мощность 1500-2300 Вт. - Объем 1,7 л. - Материал Закаленное стекло - Нагревательный элемент Дисковой - Контроллер FADA - LED- подсветка - Автоотключение - Угол поворота корпуса 360гр. - Материал провода Медь - Длина провода 0,75м. | Китай | шт. | 5 |
| **454** | **Чайник ELX-KS01-C72 нержавеющая сталь, 1,8л 160-250В 1500-2300Вт матово-черный ERGOLUX** | Чайник ELX-KS01-C72 - Цвет Матово-черный -Мощность 1500-2300 Вт - Объем 1,8 л. - Материал Нержавеющая сталь  - Нагревательный элемент Дисковой - Контроллер FADA  - Индикация включения - Автоотключение - Угол поворота корпуса 360гр. - Фиксатор и кнопка открытия крышки - Материал провода Медь - Длина провода 0,75м. | Китай | шт. | 5 |
| **455** | **Чайник ELX-KS02-C01 нержавеющая сталь, 1,8л 160-250В 1500-2300Вт белый ERGOLUX** | Чайник ELX-KS02-C01- Цвет Белый- Мощность 1500-2300 Вт- Объем 1,8 л.- Материал Нержавеющая сталь - Нагревательный элемент Дисковой- Контроллер FADA - Индикация включения- Автоотключение- Угол поворота корпуса 360гр.- Фиксатор и кнопка открытия крышки- Материал провода Медь- Длина провода 0,75м. | Китай | шт. | 5 |
| **456** | **Машинка для удаления катышков ELX-LR01-C40 2\*LR6(АА) бело-голубой ERGOLUX** | Машинка для удаления катышков ELX-LR01-C40 - Цвет Бело-голубой - Работает от 2 батареек типа АА (LR6)  - В комплекте съемный контейнер/ щетка для чистки | Китай | шт. | 10 |
| **457** | **Электроплитка одноконфорочная "Пскова -1 " ЭПТ-1,0 кВт/220В** | Электроплитка  -ТЭН 7,4 мм, - световой индикатор,  - регулятором энергии,  - режима нагрева  - экраном из нержавеющей стали или алюминия - мощность, кВт 1,0  - класс защиты 1 - размеры , мм 270х280х84 - масса, кг 2,2 | Китай | шт. | 10 |
| **458** | **Антенна RX-252 DVB-T2 комнатная для цифрового телевидения REXANT** | Антенна RX-252 DVB-T2 - Частота: 470- 862 МГц - Коэффициент усиления: 7 дБ  - Волновое сопротивление: 75 Ом - Кабель: 2м - ТВ штекер: да - Масса: 0,27 кг | Китай | шт. | 2 |
| **459** | **Антенна RX-404 наружная для цифрового телевидения DVB-T2 REXANT** | Антенна RX-404- Частота: 470- 862 МГц- Коэффициент усиления: 7 дБ - Волновое сопротивление: 75 Ом- Кабель: 5м- ТВ штекер: да- Масса: 0,7 кг | Китай | шт. | 2 |
| **460** | **Антенна RX-405 наружная для цифрового телевидения DVB-T2 REXANT** | Антенна RX-405  - Частота: 470- 862 МГц - Коэффициент усиления: 9 дБ  - Волновое сопротивление: 75 Ом - Кабель: 5м - ТВ штекер: да - Масса: 0,6 кг | Китай | шт. | 2 |
| **461** | **Антенна RX-422 "АКТИВНАЯ" наружная для цифрового и аналогового телевидения DVB-T2 REXANT** | Антенна RX-422 - Коэффициент усиления: 28 дБи; - Волновое сопротивление: 75 Ом; - Количество элементов: 12; - Дальность установки от БС: до 15 Км - Кабель: нет; - Тип подключения: F- конектор - Усилитель: да; - Питание усилителя: 5В, от приставки или инжектора - Масса: 0.5кг. | Китай | шт. | 2 |
| **462** | **Антенна RX-9030 комнатная для цифрового телевидения DVB-T2 на подставке REXANT** | Антенна RX-9030 - Диапозон приема VHF/UHF - С усилителем Нет | Китай | шт. | 2 |
| **463** | **Антенна GALAXY. Диапазон: МВ, ДМВ, УКВ ЧМ для приема теле- и радио сигнала, наружная, активная** | Антенна GALAXY  - Тип изделия: Антенна телевизионная - Установка: наружная - Вид антенны: активная - Модель: GALAXY - Диапазон сигнала: МВ, ДМВ, УКВ ЧМ - Вес 1.5 кг | Китай | шт. | 2 |
| **464** | **Цифровые часы с таймером обратного отсчета REXANT RX -100 а** | Часы с таймером обратного отсчета имеют два варианта установки/крепления : [1] с помощью магнита/ [2] настольныйХарактеристики:• Максимальное значение таймера: 99 минут 59секунд• Формат времени: 12 ч./24 ч. (возможность переключения)• Питание: батарейка 1,5 В (ААА) × 1 шт. (в компелкт не входят ) • Размеры : 85 × 90 × 20 мм | Китай | шт. | 2 |
| **465** | **Наушники пластмассовые с микрофоном J5 белые** | Наушники с микрофоном - Импеданс 22 Ом - Чувствительность 99 дБ - Диапазон частот 20-20000 Гц - Длина кабеля 1,1 м - Штекер прямой, 3,5 мм - Кабель плоский - Материал оплетки шнура пластик - Цвет белый | Китай | шт. | 10 |
| **466** | **Наушники с микрофоном белые** | Наушники с микрофоном белые - Предназначены для прослушивания аудио/медиа файлов с устройств воспроизведения, оснащенных гнездом 3,5 мм - Технические характеристики: - Чувствительность: 99 дБ; - Диапазон частот: 20-20000 Гц; - Длина кабеля: 1,2 м; - Штекер прямой, 3,5 мм; - Материал корпуса: пластик; - Цвет: белый; | Китай | шт. | 10 |
| **467** | **Наушники с микрофоном черные** | Наушники с микрофоном - Предназначены для персонального прослушивания аудио/медиа файлов с устройств воспроизведения, оснащенных гнездом 3,5 мм.- Стерео наушники относятся к закрытому типу акустического оформления, обеспечивают максимальную изоляцию от внешних шумов, благодаря своей внутриканальной конструкционной форме (вставляются в ушной канал).- Наушники оборудованы микрофоном, что позволит использовать устройство, как гарнитуру для разговора по телефону или иному средству голосовой связи.- Кнопка управления микрофоном также служит и для переключения проигрываемых композиций вашего устройства воспроизведения: одно нажатие-переключение на следующий трек, два нажатия- на предыдущий.- В комплекте 3 вида сменных силиконовых насадок разных размеров для максимально комфортной посадки в ушном канале. Технические характеристики:- Импеданс: 22 Ом;- Чувствительность: 99 дБ;- Диапазон частот: 20-20000 Гц;- Длина кабеля: 1,2 м;- Штекер: прямой, 3,5 мм;- Материал корпуса: металл;- Цвет: черный; | Китай | шт. | 10 |
| **468** | **Кабель USB для iPhone 5/5S/5C шнур, 1м, белый** | USB кабель IPhone 5/5S/5C  - Предназначен для зарядки и синхронизации с ПК техники Apple с помощью USB разъема.  - Длина 1м. - Цвет белый | Китай | шт. | 2 |
| **469** | **Кабель USB универсальный microUSB шнур плоский 1м синий** | Шнур micro USB унивсальный - Предназначен для зарядки и синхронизации различных мобильных устройств, оборудованных разъемом micro USB. - С одной стороны кабель подключается к гаджету, а с другой к компьютеру или зарядному устройству.  Обеспечивает быструю зарядку и передачу данных.  - Цвет синий.  - Длинна 1 метр. | Китай | шт. | 2 |
| **470** | **Кабель USB для Samsung Galaxy tab шнур 1м, белый** | Data кабель Rexant для Samsung galaxy tab - Предназначен для синхронизации и зарядки всех Samsung galaxy tab. - С одной стороны кабель подключается непосредственно к планшету, с другой - к USB-порту компьютера или какого-либо зарядного устройства. - Длина кабеля 1М. - Цвет белый. | Китай | шт. | 2 |
| **471** | **Кабель USB универсальный microUSB шнур плоский 1м черный** | Шнур шт. USB A на шт. microUSB черный предназначен для зарядки и синхронизации различных мобильных устройств, оборудованных разъемом microUSB. С одной стороны кабель подключается к гаджету, а с другой к компьютеру или зарядному устройству. Обеспечивает быструю зарядку и передачу данных. Провод кабеля выполнен в форм факторе slim, благодаря этому провод очень тонкий и с легкостью проходит в труднодоступных местах.   Цвет: черный Длина: 1 м | Китай | шт. | 2 |
| **472** | **Кабель HDMI высокоскоростное Видео Ethernet HDMI Plug HDMIPlug 1 черный 0,7м** | Кабель HDMI Plug - Тип изделия: Кабель HDMI высокоскоростной - Использование: Видео-Ethernet - Длина: 0.7 м - Цвет: черный - Соединение: HDMI-Plug - Вес 0.054 кг | Китай | шт. | 2 |
| **473** | **Кабель HDMI высокоскоростное Видео Ethernet HDMI Plug HDMIPlug 1 черный 0,7м тканевая оплетка** | Кабель HDMI Ethernet видео - Тип изделия: Кабель HDMI высокоскоростной - Использование: Видео-Ethernet - Длина: 0.7 м - Цвет: черный - Соединение: HDMI-Plug - Вес: 0.059 кг | Китай | шт. | 2 |
| **474** | **Краб под F-разъем на 3 TV, Schwaiger VTF 7823** | Краб под F-разъем ; Тип соединения TV-3TV | Китай | шт. | 2 |
| **475** | **Сумка хозяйств складная 38х58см "Клубничка"** | Размеры 38\*58 см | Китай | шт. | 10 |
| **476** | **Сумка хозяйств. 30\*35\*10см Эмка (4дизайна)** | Размеры 30\*35\*10 см | Китай | шт. | 10 |
| **477** | **Сумка хозяйств. 37\*26\*14см со шнурком** | Размеры 37-26-14 см | Китай | шт. | 11 |
| **478** | **Сумка хозяйств. 50\*55\*23см с рисунком** | Размеры 50\*55\*23 см | Китай | шт. | 10 |
| **479** | **Сумка хозяйств. на колесах 32\*14\*53см (грузоподъемность до 18кг)** | Размеры 32\*14\*53 см | Китай | шт. | 12 |