Приложение №2

к Техническому заданию напоставку компьютерной техники

Опросный лист

1. Компьютер Тип 1:

| Наименование технических требований | Требования заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Наименование (марка и модель) | системный блок ICL BasicRay B104 G3R |  |
| Процессор | Не ниже 12-го поколения Intel® Core™ i3  Не ниже 11-го поколения Intel® Core™ i5  Не ниже 10-го поколения Intel® Core™ i7  Процессор не должен относиться производителем к продуктовой серии мобильных процессоров |  |
| Видеоадаптер | Интегрированный в процессор. |  |
| Оперативная память | Объем – не менее 8 ГБ (одной планкой);  тип не ниже DDR4 SO-DIMM / DDR4 DIMM |  |
| Cлоты под оперативную память | не менее 2 шт. |  |
| Накопитель | SSD не менее 256 ГБ тип интерфейса M.2, установленный на материнской плате |  |
| Сетевая карта | 1000 Мбит/с, разъем RJ-45 - не менее 1 шт. |  |
| Разъемы | Наличие встроенных интерфейсов/портов подключения:  1. USB Type-A – не менее 4шт., из которых не менее 2шт. версии 2.0 или более новой и не менее 2шт. версии 3.0 или более новой;  2. Дополнительный видеовыход VGA/HDMI/DisplayPort/DVI – не менее 1шт.  (одного из вариантов);  3. Основной видеовыход HDMI (без использования переходников) – не менее 1шт.;  Общее количество видеовыходов – не менее 2шт.  Звуковые гнезда – не менее 2шт. (для микрофона и наушников). |  |
| Размер корпуса | габариты ДхШхВ, мм,  не более 215х200х70 мм  наличие крепления VESA (для возможности крепления предлагаемого системного блока к комплектному монитору в составе АРМ) и набора необходимого оборудования для монтажа системного блока на крепление VESA.  \*Выбор Заказчиком габаритов системного блока обусловлен необходимостью освободить и оптимизировать рабочее пространство при оснащении персональными компьютерами рабочих мест пользователей, а также упростить работу в дистанционном режиме при необходимости. |  |
| Периферийные устройства | Клавиатура + мышь в комплекте |  |
| Операционная система | Не требуется |  |
| Требования к совместимости | Совместимость с ОС Astra Linux Special Edition (обновление 1.7 или выше). |  |
| Наименование (марка и модель) | ViewRay 2416IFH-UR, ICL (ICL ТЕХНО) |  |
| Тип монитора | ЖК-монитор |  |
| Тип матрицы | IPS или VA |  |
| Диагональ | Не менее 23,8 дюймов |  |
| Разрешение | 1920x1080 |  |
| Частота обновления экрана | Не менее 75Гц при разрешении 1920\*1080 |  |
| Яркость | Не менее 300 кд/м2 |  |
| Контрастность (статическая) | Не менее 1000:1 |  |
| Время отклика | Не более 5 мс |  |
| Соотношение сторон | 16:9 |  |
| Входы | Основной видеовход HDMI – не менее 1шт., дополнительный видеовход VGA(D-Sub)/HDMI/DP – не менее 1шт. |  |
| Встроенные колонки | Наличие, мощность не менее 2Вт |  |
| Функция регулировки наклона | Наличие |  |
| Функция регулировки по высоте | Наличие |  |
| Возможность настенного крепления | Наличие, VESA (для возможности крепления к предлагаемому монитору комплектного системного блока в составе АРМ) |  |
| Разъемы | Не менее HDMI – 1 шт.  Наличие в комплекте поставки интерфейсного кабеля HDMI длиной не менее 1,5 м  (без использования переходников) |  |

2. Компьютер Тип 2:

| Наименование технических требований | Требования заказчика | Предложение участника |
| --- | --- | --- |
| Наименование (марка и модель) | системный блок ICL BasicRay B104 G3R |  |
| Процессор | Не ниже 12-го поколения Intel® Core™ i3  Не ниже 11-го поколения Intel® Core™ i5  Не ниже 10-го поколения Intel® Core™ i7  Процессор не должен относиться производителем к продуктовой серии мобильных процессоров |  |
| Видеоадаптер | Интегрированный в процессор. |  |
| Оперативная память | Объем – не менее 8 ГБ (одной планкой);  тип не ниже DDR4 SO-DIMM / DDR4 DIMM |  |
| Cлоты под оперативную память | не менее 2 шт. |  |
| Накопитель | SSD не менее 256 ГБ тип интерфейса M.2, установленный на материнской плате |  |
| Сетевая карта | 1000 Мбит/с, разъем RJ-45 - не менее 1 шт. |  |
| Разъемы | Наличие встроенных интерфейсов/портов подключения:  1. USB Type-A – не менее 4шт., из которых не менее 2шт. версии 2.0 или более новой и не менее 2шт. версии 3.0 или более новой;  2. Дополнительный видеовыход VGA/HDMI/DisplayPort/DVI – не менее 1шт.  (одного из вариантов);  3. Основной видеовыход HDMI (без использования переходников) – не менее 1шт.;  Общее количество видеовыходов – не менее 2шт.  Звуковые гнезда – не менее 2шт. (для микрофона и наушников). |  |
| Размер корпуса | не более 215х200х70 мм,  наличие крепления VESA (для возможности крепления предлагаемого системного блока к комплектному монитору в составе АРМ) и набора необходимого оборудования для монтажа системного блока на крепление VESA.  \*Выбор Заказчиком габаритов системного блока обусловлен необходимостью освободить и оптимизировать рабочее пространство при оснащении персональными компьютерами рабочих мест пользователей, а также упростить работу в дистанционном режиме при необходимости. |  |
| Периферийные устройства | Клавиатура + мышь в комплекте |  |
| Операционная система | Не требуется |  |
| Требования к совместимости | Совместимость с ОС Astra Linux Special Edition (обновление 1.7 или выше). |  |
| Наименование (марка и модель) | ViewRay 27, ICL (ICL ТЕХНО) |  |
| Тип монитора | ЖК-монитор |  |
| Тип матрицы | IPS или VA |  |
| Диагональ | Не менее 27 дюймов |  |
| Разрешение | 1920x1080 |  |
| Частота обновления экрана | Не менее 75Гц при разрешении 1920\*1080 |  |
| Яркость | Не менее 300 кд/м2 |  |
| Контрастность (статическая) | Не менее 1000:1 |  |
| Время отклика | Не более 5 мс |  |
| Соотношение сторон | 16:9 |  |
| Входы | Основной видеовход HDMI – не менее 1шт., дополнительный видеовход VGA(D-Sub)/HDMI/DP – не менее 1шт. |  |
| Встроенные колонки | Наличие, мощность не менее 2Вт |  |
| Функция регулировки наклона | Наличие |  |
| Функция регулировки по высоте | Наличие |  |
| Возможность настенного крепления | Наличие, VESA (для возможности крепления к предлагаемому монитору комплектного системного блока в составе АРМ) |  |
| Разъемы | Не менее HDMI – 1 шт.  Наличие в комплекте поставки интерфейсного кабеля HDMI длиной не менее 1,5 м  (без использования переходников) |  |

3. Ноутбук

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Комплектующие | Технические характеристики (требование Заказчика) | Технические характеристики (предложение Участника) |
| Наименование (марка и модель) | Ноутбук AQUARIUS (АКВАРИУС) AQBOOK NS636/16 |  |
| Тип матрицы | IPS |  |
| Диагональ | Не менее 15,6 дюйма |  |
| Разрешение | 1920х1080px |  |
| Процессор | Не ниже 12-го поколения Intel® Core™ i3  Не ниже 11-го поколения Intel® Core™ i5  Не ниже 10-го поколения Intel® Core™ i7  Количество ядер – не менее 4 |  |
| Видеоадаптер | Встроенный видеоконтроллер |  |
| Оперативная память | Не менее 8Gb |  |
| Жесткий диск | Не менее 256Gb SSD |  |
| Звуковая карта | встроенная |  |
| Интегрированная питание | сетевой блок 100-240В переменного тока. |  |
| Батарея аккумуляторная | Li-Ion 56Втч |  |
| Интерфейсы | HDMI, Display port 1.4, 2хUSB 3.2 Type-C, 3хUSB 3.2 Gen 2 Type-A, RJ-45, audio 3,5мм комбинированный, Line-out/Mic-in, Wi-Fi 802.11ax, Bluetooth 5.2, кардридер |  |
| Видеокамера | 5Mpx |  |
| Размеры | Максимальная толщина 20мм |  |